
ЗАПОВЕД

№ А 295

София, 26.07.2024 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ 
НА

АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД 

ФИРМЕНА ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ 
Адрес на управление : 9700, Шумен, ул. “Алеко Константинов” 8
Адрес на лаборатория: 9700, Шумен, Асфалтова база, местност „Теке дере“ № 1

Да извършва изпитванe на:
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	
	Добавъчни и скални материали за: бетон (1), битумни смеси и настилки за пътища и други транспортни площи (2); Несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство (3)


	1.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 (1;2;3)

	1. 
	
	1.2. Съдържание на фина фракция
	БДС EN 933-1 (1;2;3)

	2. 
	
	1.3. Устойчивост на дробимост при статично натоварване 
	БДС EN 206:2013+A2/NА (1) Приложение NA.Q

	3. 
	
	1.4. Съпротивление на дробимост (коефициент на Лос Анжелос) 
	БДС EN 1097-2 (1;2;3) 

	4. 
	
	1.5. Индекс на плоски зърна
	БДС ЕN 933-3 (1;2;3)

	5. 
	
	1.6. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4 (1;2;3)

	6. 
	
	1.7. Плътност в насипно състояние
	БДС EN 1097-3 (1;2;3)

	7. 
	
	1.8. Мразоустойчивост, изпитване с магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2 (1;2;3)

	8. 
	
	1.9. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5 (1;2;3)

	
	
	1.10. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+A1 (1;2;3)

	
	
	1.11. Метиленово синьо
	БДС EN 933-9 (1;2;3)

	
	
	1.12. Граница на протичане
	AASHTO T 89 (3)

	
	
	1.13. Граница на източване и показател на пластичност
	AASHTO T 90 (3)



	
	
	1.14. Плътност на зърната

-специфична плътност на зърната

-плътност на зърната в сухо състояние

-плътност на водонаситени и повърхностно  сухи зърна

и абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6 (1;2;3),  т. 7, т. 8, т. 9


	
	
	1.15. Обемна плътност чрез заместващ пясък

Степен на уплътнение
	AASHTO T191 (3)

	
	
	1.16. Максималната обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание. Изпитване по Proktor. 
	БДС EN 13286-2 (3) т.7.1, т.7.2, т.7.4 и т.7.5

БДС 17146 (3) т.3.3.1 и т.3.3.2

	
	
	1.17. Еластичен модул, деформационни модули (E1) (E2) и

Деформационно отношение (Е2/Е1)
	БДС 15130 (3)


	
	
	1.18. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) 
	БДС EN 13286-47 (3)


	
	
	1.19. Сцепление между скален материал и битума
	БДС 11685 (2)

БДС EN 12697-11, т. 7 (2) 

	
	
	1.20. Неравности на повърхността на настилката
	БДС EN 13036-7 (3)



	
	
	1.21. Процентно съдържание на: 

-натрошени зърна

-изцяло натрошени зърна

-изцяло заоблени
	БДС EN 933-5 (2)

	
	
	1.22. Идентификация и съотношение на съставни части
	БДС EN 933-11 (3)

	
	
	1.23. Коефициент на разнозърност (изчислен на база зърнометричен състав, съгласно БДС EN 933-1)
	БДС EN 13242+А1/NA

	2. 
	Фин пълнител, минерално брашно за асфалтови смеси
	2.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	3. 
	
	2.2. Съдържание на вода
	ББДС EN 1097-5

	4. 
	
	2.3. Плътност на частиците
	БДС EN 1097-7

	5. 
	
	2.4. Битумно число
	БДС EN 13179-2

	
	
	2.5. Точка на омекване „Пръстен Delta и топче”
	БДС EN 13179-1

	
	
	2.6. Разтворимост във вода
	БДС EN 1744-1+A1

	
	
	2.7. Метиленово синьо
	БДС EN 933-9

	
	
	2.8. Празнини 
	БДС EN 1097-4

	6. 
	Бетон (1) 

Бетонни смеси (2)
	3.1. Якост на натиск
	БДС EN 12390-3 (1) 

	
	
	3.2. Мразоустойчивост:

- загуба на маса;

- загуба на якост на натиск
	БДС EN 206:2013+A2/NА (1)

Приложение NA.O.1

	
	
	3.3. Слягане 
	БДС EN 12350-2 (2) 


	
	
	3.4. Плътност на втвърден бетон
	БДС EN 12390-7/АС (1) 

	
	
	3.5. Неравности на повърхността на настилката
	БДС EN 13036-7 (1)



	7. 
	Разтвори за зидария (циментно-пясъчни и варови)
	4.1. Якост на огъване 
	БДС EN 1015-11         

	8. 
	
	4.2. Якост на натиск
	БДС EN 1015-11

	9. 
	4.3. 
	4.4. Консистенция
	БДС EN 1015-3/A1/A2

	
	Цимент


	5.1. Стандартна консистенция
	БДС EN 196-3

	10. 
	
	5.2. Време на свързване
	БДС EN 196-3

	11. 
	
	5.3. Якост на натиск
	БДС EN 196-1

	12. 
	
	5.4. Обемопостоянство
	БДС EN 196-3 

	
	Битум 
	6.1. Пенетрация
	БДС EN 1426

	13. 
	
	6.2. Температура на омекване по метода „пръстен-топче“ 
	БДС EN 1427

	14. 
	
	6.3. Еластично възстановяване
	БДС EN 13398

	15. 
	Почви строителни
	7.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	7.2. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	7.3. Плътност на зърната 

-специфична плътност на зърната

-плътност на зърната в сухо състояние

-плътност на водонаситени и повърхностно  сухи зърна

и абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6,

т. 7, т. 8, т. 9


	
	
	7.4. Обемна плътност:

-чрез заместващ пясък

Степен на уплътнение
-в естествено състояние
	AASHTO T 191

БДС EN ISO 17892-2, т. 5.2

	
	
	7.5. Граница на протичане 
	AASHTO T 89 

	
	
	7.6. Граница на източване и показател на пластичност
	AASHTO T 90



	
	
	7.7. Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание. Изпитване по Proktor.
	БДС EN 13286-2 (3) т.7.1, т.7.2, т.7.4 и т.7.5

БДС 17146 (3) т.3.3.1 и т.3.3.2

	
	
	7.8. Еластичен модул, деформационни модули (E1) (E2) и

Деформационно отношение (Е2/Е1) 
	БДС 15130



	
	
	7.9. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR)
	БДС EN 13286-47

	
	Асфалтови смеси 

Горещи (1) Положени и уплътнени асфалтови настилки (2)


	8.1. Обемна плътност
	БДС EN 12697-6 (1;2) Процедури: А; В; D

	8. 
	
	8.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5 (1) 

Процедура А

	9. 
	
	8.3. Съдържание на въздушни пори
	БДС EN 12697-8 

(1) 

	
	
	8.4. Устойчивост по Маршал
	БДС EN 12697-34 

(1) 

	
	
	8.5. Условна пластичност по Маршал
	БДС EN 12697-34 

(1) 

	
	
	8.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество - битум
	БДС EN 12697-1(1;2) 

Приложение В, т. В 1.7

	
	
	8.7. Разпределение на частиците по размер
	БДС EN 12697-2+A1 (1;2) 

	
	
	8.8. Степен на уплътнение
	БДС EN 12697-9* (2), т. 6.1.1

	
	
	8.9. Равност на пътното покритие/ Неравности на повърхността на настилката
	БДС 17143 (2)

БДС EN 13036-7 (2) 

	10. 
	
	8.10. Грапавост на пътното покритие
	БДС 17143 (2) 

	11. 
	
	8.11. Размер на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29 (1) 

	12. 
	
	8.12. Дебелина на асфалтова настилка
	БДС EN 12697-36 (2) (разрушителен метод)

	13. 
	
	8.13. Температура на асфалтова смес
	БДС EN 12697-13 (1)

	14. 
	Огъваеми хидроизолационни мушами
	9.1. Якост на сцепление
	БДС EN 13596


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип на обхвата: гъвкав 

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1. 
	Добавъчни и скални материали
	БДС EN 932-1

	2. 
	Фин пълнител, брашно минерално за асфалтови смеси
	БДС EN 932-1


	3. 
	Бетон и бетонни смеси
	БДС EN 12350-1

	4. 
	Разтвори за зидария
	БДС EN 1015-2/A1     

	5. 
	Цимент
	БДС EN 196-7

	6. 
	Битум
	БДС ЕN 58

	7. 
	Почви строителни
	БДС 17146
БДС EN 13286-1

	8. 
	Асфалтови смеси 
	БДС EN 12697-27


*Отменен но незаменен стандарт
Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.


