
ЗАПОВЕД
№ A 316


гр. София, 13.08.2024 г.
Орган за контрол от вид С при “МАРС-2001-1” ООД гр. Дупница
Адрес на управление и на офис: 2600 гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски” № 213
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: гъвкав*

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до  1000 V

	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация

 
	БДС 1986, т. 3.3 а/б/д/е
ПК 03

 
	Наредба № 3 (ДВ 
бр. 90 и 91/2004),
Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008),  
Наредба № 1 (ДВ 
бр. 46/2010),  
ТС

	2.
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби 
	ПК 02

 
	Наредба № 3 (ДВ 
бр. 90 и 91/2004),  
Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008),  
ТС

	3.
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби 
	ПК 01

  
	Наредба № 4 (ДВ 
бр. 6/2011)
ТС



	4.
	
	
	Импеданс на контура “фаза – защитен проводник”


	ПК 04
  
	Наредба № 3 (ДВ 
бр. 90 и 91/2004),  
Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008),  
ТС

	5.
	
	
	Защитни прекъсвачи  за токове с нулева последователност

-ток на задействане,  
-съпротивление спрямо земя на предпазното заземяване,  
	ПК 13

	Наредба № 3 (ДВ 
бр. 90 и 91/2004),  
Наредба № 16-116  (ДВ бр. 26/2008),  
ТС

	6.1
	Изкуствено осветление в работна и битова среда


	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Осветеност


	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради  40 – 85; Изд. Стандартизация1985
ПК 05 


	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976),  
Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003),  
Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994),
Наредба № 2 (ДВ 
бр. 15/2007),  
Наредба № 3 (ДВ 
бр. 15/2007),  
Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008),  
БДС EN 12464-1 
ТС

	6.2
	Аварийно осветление за евакуация
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Осветеност 

	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради  40 – 85; Изд. Стандартизация1985
ПК 05   
	Наредба № Iз-1971, чл. 55, ал. 6, (ДВ 
бр. 96/2009 г.),
ТС

	7.1
	Шум в работна среда
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Дневно ниво на експозиция на шум;

· Средноседмично ниво на експозиция на шум;

· Върхово  звуково

налягане;
	БДС EN ISO 9612 
(БДС ISO 1999) 

ПК 06   


	Наредба № 6, 

(ДВ, бр. 70/2005 г.)



	7.2
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради


	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Ниво на шум; 

· Еквивалентно ниво на шум. 


	БДС 15471  
ПК 06   


	Наредба № 6 

(ДВ бр. 58/2006 г. - приложение № 2, 
табл. 1),  
Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994),
Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003),  
Наредба № 2 (ДВ 
бр. 15/2007),  

Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008),  
 ТС

	7.3
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	· Еквивалентно ниво на шум. 


	БДС 15471  

ПК 06   


	Наредба № 6 

(ДВ. бр. 58/2006г. - приложение № 2, 
табл. 2),  
ТС



	8.
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	-Температура на въздуха,  
-Относителна влажност на въздуха,  
-Скорост на движение на въздуха,  
	БДС 16686,
Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63
/2014)

ПК 07   


	Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994),
Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007),  

Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003), 
Наредба № 3 (ДВ бр. 15/2007),  
Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008),  
Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014),
БДС 14776,
ТС

	9.
	Електромаг
нитни полета 


	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Интензитет на електрическо поле:

10 Hz  ≤  f  ≤  400 kHz;

100 kHz  ≤  f  ≤  8 GHz;

Магнитна 
индукция 
(плътност на магнитния поток):
10 Hz  ≤  f  ≤  200 kHz;

Плътност на мощността 

(Плътност на енергийния 

поток) 

100 kHz  ≤  f  ≤  8 GHz;


	Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи

(Сборник 

методи за хигиенно изследване , 

том I, НЦХМЕХ, София, 1999г.)
ПК 08, 
Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове,

(Сборник методи за хигиенно изследване, 

том IV, НЦХМЕХ, София, 1999г.)
ПК 14,  
Незадължително

ръководство за

добри практики при прилагане на Директива

2013/35/ЕС, за

Електромагнит
ните полета, 
том 1: Практическо
Ръководство;

Практическо

ръководство за

добри практики при прилагане на Директива

2013/35/ЕС, за

Електромагнит
ните полета, 
том 2: Проучвания на
конкретни случаи.;

Незадължително

ръководство за

добри практики при прилагане на Директива

2013/35/ЕС, за

Електромагнит
ните

полета, Ръководство за МСП (малки и средни

предприятия).
Методика за измерване и оценка на електромагнит
ното поле в 

населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки, Раздел Селищна среда – Нейонизиращи лъчения“,
Сборник методи за хигиенни изследвания, 

Том IV, НЦХМЕХ, 2002 г.
ПК 18 
	Наредба № РД-07-5

(ДВ, бр. 95/2016),
Препоръка 1999/519/ЕО на

Съвета от 12.07.1999г.

Наредба № 9

(ДВ, бр. 46/1994),
Наредба № 2

(ДВ, бр. 15/2007),
Наредба № 9 (ДВ, бр. 35/1991г.),
ТС


	
	
	
	
	
	

	10.
	Вентила
ционни инсталации
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	-Скорост на въздушния

поток,  
- Дебит на въздуха,  
	БДС 12.3.018,  
ПК 09   


	Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003),  
Наредба № 15 (ДВ бр. 68/2005),  
ТС

	11.
	Климатични инсталации
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	-Относителна влажност на въздуха,  
-Температура на въздуха,  

	БДС 16686,  
Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014)
ПК 12   
	БДС 14776,
Наредба № 15 (ДВ бр. 68/2005),  
Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014),
ТС


	12.
	Химични агенти във въздуха на работната среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда,   

чрез линейно-колориметричен метод 

(индикаторни тръбички)

	БДС EN 689+AC 
БДС EN 482, 
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колориметрични матоди, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания

Сдружение „Хигитест”, 1987 г.

ПК 10  
	Наредба № 13 (ДВ бр.  8/2004),  
ТС



	13.
	Прах във въздуха на работната среда
	На нови 

и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Концентрация на прах във въздуха на работната 

среда:  
-инхалабилна фракция

-респирабилна фракция
	БДС 2200,
БДС EN 689 +АС

БДС EN 482,
БДС EN 481,
ПК 11  
	Наредба № 13 (ДВ бр.  8/2004),  
ТС




*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);

Наредба № 1 - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010 г.).

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);
Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);
Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.); 
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);

Наредба № Iз-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (чл. 55, ДВ бр. 96/2009 г.).

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места        (ДВ бр. 63/2014 г.);
Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд.Стандарти-зация, 1985 г.;
Наредба № 13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004 г.).

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение Хигитест 1987г.;

Наредба № РД-07-5 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета, (ДВ, бр. 95/2016 г.);
Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видео-дисплеи

(Сборник методи за хигиенно изследване , том I, НЦХМЕХ, София, 1999 г.);
Методика за изследване и оценка на електромагнит-но излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове, (Сборник  методи за хигиенно изследване, том IV, НЦХМЕХ, София, 1999 г.;
Наредба № 15 - за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съораженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Наредба № 9 - за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35/1991г.);
ТС – техническа спецификация. 
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