	
ОБХВАТ 203 ЛИ
	София, 10.12.2024 г.	

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М ЕАД 
ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 3400 Монтана, ул. „Граф Игнатиев” № 24
Адрес на лаборатория: 3440 с. Владимирово, общ. Бойчиновци, Поземлен имот с идентификатор 11418.853.325

Да извършва изпитванe на:
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	І.
	Скални материали
	1. Съдържание на фини частици с размери под 0.063 mm
	БДС EN 933-1

	
	
	2. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	3. Индекс на плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	4. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	5. Процент на:
- частично натрошени зърна
- изцяло натрошени зърна
- изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5

	
	
	6. Съдържание на черупки
	БДС EN 933-7

	
	
	7. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+A1

	
	
	8. Насипна обемна плътност
	БДС EN 1097-3

	
	
	9. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	10. Абсорбция
	БДС EN 1097-6, т.7, 8, 9

	
	
	11. Плътност на зърната
- привидна плътност на зърната
- плътност на зърната в сухо състояние
- плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние
	БДС EN 1097-6, т.7, 8, 9

	
	
	12. Устойчивост в разтвор на Магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2

	ІІ.
	Битуми и битумни свързващи материали
	1. Пенетрация
	БДС EN 1426

	
	
	2. Температура на омекване 
	БДС EN 1427

	
	
	3. Разтегливост
	СТ на СИВ 4542

	
	
	4. Сцепление
	БДС 11685

	
	
	5. Еластично възстановяване
	БДС EN 13398

	
	
	6. Плътност
	БДС EN 15326 +А1

	ІІІ.
	Асфалтови смеси
	1. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN 12697-1, Приложение В, т.В.2.1

	
	
	2. Разпределение на размера на частиците
	БДС EN 12697-2+A1

	
	
	3. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5

	
	
	4. Обемна плътност на асфалтови пробни тела
	БДС EN 12697-6

	
	
	5. Съдържание на въздушни пори
	БДС EN 12697-8

	
	
	6. Обем на порите в минералната част
	БДС EN 12697-8

	
	
	7. Условна сравнителна плътност
	БДС EN 12697-9*

	
	
	8. Чувствителност към вода
	БДС EN 12697-12

	
	
	9. Температура на асфалтова смес
	БДС EN 12697-13

	
	
	10. Стабилитет (Устойчивост) по Marshall
	БДС EN 12697-34

	
	
	11. Протичане (Условна пластичност) по Marshall
	БДС EN 12697-34

	
	
	12. Дебелина на асфалтови настилки
	БДС EN 12697-36, т.6.1

	
	
	13. Рамер на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29

	
	
	14. Степен на уплътнение на асфалтова настилка
	БДС EN 12697-9*

	
	
	15. Якост на индиректен опън
	БДС EN 12697-23

	ІV.
	Почви строителни
	1. Зърнометричен състав 
	БДС EN 933-1

	
	
	2. Граница на протичане.
Граница на източване.
Показател на пластичност.
	AASHTO T 89
AASHTO T 90

	
	
	3. Плътност на почви на място чрез Пясъчно-конусния метод
	AASHTO T 191

	
	
	4. Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание по метод Проктор
	БДС EN 13286-2, т.7.1, 7.2, 7.4, 7.5

	
	
	5. Еластичен и деформационен модул. Отношение на деформационни модули Е2/Е1.
	БДС 15130

	
	
	6. Оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2

	V.
	Конструкции пътни
	1. Неравност на пътни конструкции
	БДС EN 13036-7

	
	
	2. Грапавост на пътно покритие
	БДС 17143 т. 5.7



Да извършва вземане на проби/извадки от::
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Скални материали
	БДС EN 932-1

	2.
	Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
	БДС EN 932-1

	3.
	Битуми и битумни свързващи материали
	БДС EN 58

	4.
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27

	5.
	Почви строителни
	БДС EN 13286-1



Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Забележка: *отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода на изпитване
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