ОБХВАТ 31 ЛИ
„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД

 ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА НЕФТОПРОДУКТИ
Адрес на управление:  1407 София,кв. Лозенец, ул. „Златен рог” № 20
Адрес на лаборатория: 7012 Русе, бул. „Трети Март” № 46

Да извършва изпитвания на:

	Тип обхват: гъвкав*

	

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Базови маслени компоненти
	1.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	1.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	1.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298
ASTM D4052

	
	
	1.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	1.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719
ASTM D93

	
	
	1.6. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	1.7. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

	
	
	1.8. Водоотделителна способност (деемулгиращи свойства)
	БДС ISO 6614

ASTM D1401

	
	
	1.9. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	1.10. Въздухоотделителна способност
	БДС ISO 9120

ASTM D3427

	
	
	1.11. Изпаряемост по Ноак
	ASTM D5800, 

Процедура А

	
	
	1.12. ССS- вискозитет при отрицателни температури
	ASTM D5293

	
	
	1.13. Съдържание на сяра
	БДС EN ISO 8754

ASTM D4294

	
	
	1.14. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	1.15. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	1.16. Пепел
	БДС EN ISO 6245

ASTM D482

	
	
	1.17. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	1.18. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	1.19. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	1.20. Рефракционен индекс
	БДС ISO 5661

	2.
	Смазочни масла AN
	2.1. Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

	
	
	2.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	2.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

	
	
	2.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	2.5. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	2.6. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

	
	
	2.7. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	2.8. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	2.9. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	2.10. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	2.11. Пепел
	БДС EN ISO 6245

ASTM D482

	
	
	2.12. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	2.13. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	3.
	Редукторни масла
	3.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445 

ASTM D7042

	
	
	3.2. Вискозитетен индекс 
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	3.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	3.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	3.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719
ASTM D93

	
	
	3.6. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	3.7. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност) 
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	3.8. Водоотделителна способност

 (деемулгиращи свойства)
	БДС ISO 6614

ASTM D1401

	
	
	3.9. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	3.10. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

БДС ISO 760

	
	
	3.11. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	3.12. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	
	
	3.13. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665A

	
	
	3.14. Съдържание на фосфор
	ASTM D4951

	
	
	3.15. Противоизносни свойства на ЧСМ

-противоизносен индекс

-диаметър на петното
	БДС 9786

ASTM D4172

	
	
	3.16. Противозадирни свойства на ЧСМ

-товароизносен индекс

-натоварване на заваряване
	БДС 9787

АSTM D2783

	
	
	3.17. Складова стабилност и съвместимост
	БДС 14348

	
	
	3.18. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алуминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор
	АSТМ D5185



	4.
	Турбинни масла
	4.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	4.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	4.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	4.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	4.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719
ASTM D93

	
	
	4.6. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	4.7. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

ASTM D974

	
	
	4.8. Водоотделителна способност

- деемулгиращи свойства

- водоотделяща способност
	БДС ISO 6614

ASTM D1401
БДС 17249

DIN 51 589-1

	
	
	4.9. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	4.10. Въздухоотделителна способност
	БДС ISO 9120

ASTM D3427

	
	
	4.11. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	4.12. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

БДС ISO 760

	
	
	4.13. Ниво на замърсяване с твърди частици
	БДС ISO 4406

ISO 11500

	
	
	4.14. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	
	
	4.15. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665 

	
	
	4.16. Стабилност на окисление- RPVOT
	ASTM D2272, 

Метод А

	
	
	4.17. Складова стабилност и съвместимост
	БДС 14348

	
	
	4.18. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алуминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор
	АSТМ D5185



	5.
	Хидравлични масла
	5.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	5.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	5.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	5.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	5.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719
ASTM D93

	
	
	5.6. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	5.7. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

	
	
	5.8. Водоотделителна способност (деемулгиращи свойства)
	БДС ISO 6614

ASTM D1401

	
	
	5.9. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	5.10. Въздухоотделителна способност
	БДС ISO 9120

ASTM D3427

	
	
	5.11. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	5.12. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

БДС ISO 760

	
	
	5.13. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	5.14. Ниво на замърсяване с твърди частици
	БДС ISO 4406

ISO 11500

	
	
	5.15. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	5.16. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	
	
	5.17. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665 

	
	
	5.18. Противоизносни свойства на ЧСМ

-диаметър на петното
	ASTM D4172

	
	
	5.19. Противозадирни свойства на ЧСМ

-натоварване на заваряване
	АSTM D2783

	
	
	5.20. Стабилност на механична деструкция
	ASTM D6278

	
	
	5.21. Складова стабилност и съвместимост
	БДС 14348

	
	
	5.22. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алуминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор
	АSТМ D5185



	6.
	Компресорни масла
	6.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

	
	
	6.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	6.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

	
	
	6.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	6.5. Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	6.6. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

	
	
	6.7. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	6.8. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	6.9. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	6.10. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	6.11. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	
	
	6.12. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665 

	
	
	6.13. Противоизносни свойства на ЧСМ

-противоизносен индекс

-диаметър на петното
	БДС 9786

ASTM D4172

	
	
	6.14. Водоотделителна способност 
(деемулгиращи свойства)
	БДС ISO 6614

ASTM D1401

	
	
	6.15.Пепел
	БДС EN ISO 6245

ASTM D482

	7.
	Трансмисионни масла
	7.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	7.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	7.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	7.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592
ASTM D92

	
	
	7.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719
ASTM D93

	
	
	7.6. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	7.7. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	7.8. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	7.9. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	7.10. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	7.11. Съдържание на фосфор
	ASTM D4951

	
	
	7.12. Вискозитет при ниска температура (Brookfield)
	ASTM D2983,

Процедура А

	
	
	7.13. Противоизносни свойства на ЧСМ

-противоизносен индекс

-диаметър на петното
	БДС 9786

ASTM D4172

	
	
	7.14. Противозадирни свойства на ЧСМ

-товароизносен индекс

-натоварване на заваряване

-натоварване без задиране
	БДС 9787

АSTM D2783

	
	
	7.15. Корозия върху медна пластинка 
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	
	
	7.16. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665 

	
	
	7.17. Съвместимост и складова стабилност
	БДС 14348

	
	
	7.18. Ниво на замърсяване с твърди частици
	БДС ISO 4406

ISO 11500

	8.
	Трансформаторни масла
	8.1. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	8.2. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	8.3. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

ASTM D93

	
	
	8.4. Температура на течливост


	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	8.5. Киселинно число
	БДС 1752, метод А

БДС ISO 6618

БДС EN 62021-1

	
	
	8.6. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	8.7. Външен вид
	БДС EN IEC 60296

	
	
	8.8. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	8.9. Съдържание на вода
	БДС EN 60814, т.2 

	
	
	8.10. Съдържание на антиоксидант 

(2-6-дитретичен бутил-паракрезол)
	БДС EN 60666, 

(FT-IR метод)

	
	
	8.11. Корозионна сяра
	DIN 51353

	
	
	8.12. Коефициент на ъгъла на диелектрични загуби при 90(С
	БДС EN 60247

	
	
	8.13. Напрежение между фазите 
	ASTM D971

	
	
	8.14. Пробивно напрежение (до 70 kV)
	БДС EN 60156

	
	
	8.15. Стабилност на окисление
	БДС EN IEC 61125

	
	
	8.16. Ниво на замърсяване с твърди частици
	БДС ISO 4406

ISO 11500

	
	
	8.17. Съвместимост и складова стабилност 
	БДС 14348

	
	
	8.18. Рефракционен индекс
	БДС ISO 5661

	9.
	Моторни масла
	9.1. Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	9.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	9.3. ССS–вискозитет при отрицателни температури
	ASTM D5293

	
	
	9.4. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	9.5. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

ASTM D92

	
	
	9.6. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

ASTM D93

	
	
	9.7. Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	9.8. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	9.9. Алкално число 
	ASTM D2896

	
	
	9.10. Пенообразуващи свойства 

(склонност и стабилност)
	БДС ISO 6247

ASTM D892

	
	
	9.11. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	9.12. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	9.13. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	9.14. Сулфатна пепел
	БДС ISO 3987

ASTM D874

	
	
	9.15. Изпаряемост по Ноак
	ASTM D5800,

Процедура А

	
	
	9.16. Съдържание на фосфор
	ASTM D4951

	
	
	9.17. Съдържание на цинк
	ASTM D4951

	
	
	9.18. Съдържание на калций
	ASTM D4951

	
	
	9.19. Съдържание на сяра
	БДС EN ISO 8754

ASTM D4294

	
	
	9.20. Вискозитет на изпомпване /MRV/
	ASTM D4684, 

Процедура В

	
	
	9.21. Стабилност срещу механична деструкция 
	ASTM D6278

	
	
	9.22. Осапунително число
	БДС ISO 6293-1

ASTM D94, метод А

	
	
	9.23. Съвместимост и складова стабилност 
	БДС 14348

	
	
	9.24. Съдържание на елементи (метали и неметали): Сребро, Алуминий, Барий, Бор, Хром, Мед, Желязо, Олово, Магнезий, Манган, Молибден, Калай, Титан, Силиций, Ванадий, Никел, Натрий, Калций, Цинк, Фосфор
	АSТМ D5185



	
	
	9.25. Антикорозионни свойства в присъствие на дестилирана вода и синтетична морска вода
	БДС ISO 7120

ASTM D665

	10.
	Авиационни масла
	10.1. Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

	
	
	10.2. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

ASTM D2270

	
	
	10.3. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

	
	
	10.4. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

ASTM D92

	
	
	10.5. Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	10.6. Температура на течливост


	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	10.7. Киселинно число
	БДС ISO 6618

	
	
	10.8. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	10.9. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	10.10. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	10.11. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	10.12. Пепел
	БДС EN ISO 6245

ASTM D482

	
	
	10.13. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	11.
	Смазочно охлаждащи течности
	11.1. Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

	
	
	11.2. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

	
	
	11.3. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

ASTM D92

	
	
	11.4. Осапунително число


	БДС ISO 6293-1

ASTM D94, метод А

	
	
	11.5. Температура на течливост


	БДС EN ISO 3016

ASTM D97

	
	
	11.6. Алкално число
	ASTM D2896

	
	
	11.7. Стойност на рН
	БДС 16749

	
	
	11.8. Цвят
	БДС ISO 2049

ASTM D1500

	
	
	11.9. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	11.10. Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	11.11. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160

ASTM D130

	12.
	Спирачни течности
	12.1. Кинематичен вискозитет


	БДС EN ISO 3104, Процедура А

ASTM D445

ASTM D7042

	
	
	12.2. Плътност
	БДС EN ISO 3675

ASTM D1298

ASTM D4052

	
	
	12.3. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

ASTM D92

	
	
	12.4. Температура на кипене
	ISO 4925

	
	
	12.5. Стойност на рН
	ISO 4925

	
	
	12.6. Устойчивост на висока температура
	ISO 4925

	13.
	Охлаждащи нискозамръзващи течности
	13.1. Външен вид
	БДС 10126

	
	
	13.2. Относителна плътност
	ASTM D1122

	
	
	13.3. Температура на кипене
	БДС 10126

ASTM D1120

	
	
	13.4. Температура на начало на кристализация
	БДС 10126

ASTM D1177

	
	
	13.5. Стойност на рН
	БДС 10126

ASTM D1287

	
	
	13.6. Алкалност
	БДС 10126

ASTM D1121

	
	
	13.7. Механични примеси
	БДС 10126

	
	
	13.8. Пенливост
 (обем и време за разпадане)
	БДС 10126

ASTM D1881

	
	
	13.9. Загуба на маса при корозионно въздействие (мед, припой, месинг, стомана, чугун, силумин)
	БДС 10126

ASTM D1384

	
	
	13.10. Устойчивост на въздействие на твърда вода
	БДС 10126

	14.
	Агент АUS 32 за редуциране на азотните оксиди (NOX)
	14.1. Съдържание на урея
	ISO 22241-2,

Анекс С

	
	
	14.2. Рефракционен  индекс
	ISO 22241-2,

Анекс С

	
	
	14.3. Алкалност
	ISO 22241-2,

Анекс D

	
	
	14.4. Биурет
	ISO 22241-2,

Анекс Е

	
	
	14.5. Алдехиди
	ISO 22241-2,

Анекс F

	
	
	14.6. Неразтворими вещества 
	ISO 22241-2,

Анекс G

	
	
	14.7. Фосфати

	ISO 22241-2,

Анекс H

	
	
	14.8. Съдържание на метали: Алуминий, Калций, Хром, Мед, Желязо, Магнезий, Натрий, Никел, Цинк 
	ISO 22241-2,

Анекс I


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Базови маслени компоненти
	БДС EN ISO 3170

	2.
	Смазочни масла AN
	БДС EN ISO 3170

	3.
	Редукторни масла
	БДС EN ISO 3170

	4.
	Турбинни масла 
	БДС EN ISO 3170

	5.
	Хидравлични масла
	БДС EN ISO 3170

	6.
	Компресорни масла 
	БДС EN ISO 3170

	7.
	Трансмисионни масла
	БДС EN ISO 3170

	8.
	Трансформаторни масла
	БДС EN IEC 60475

	9.
	Моторни масла
	БДС EN ISO 3170

	10.
	Авиационни масла
	БДС EN ISO 3170

	11.
	Смазочно охлаждащи течности 
	БДС EN ISO 3170

	12.
	Спирачни течности
	БДС EN ISO 3170

	13.
	Охлаждащи нискозамръзващи течности
	БДС EN ISO 3170


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
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