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Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименова-ние на из-питваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Статични изпитвания  на подвижни железопът-ни състави (ПЖПС) и неговите компоненти (нови или в експлоата-ция)
	1.1. Напрежение в конструкцията  – 

σ [N/mm2]; при хоризонтални,  вертикални, комбинирани и специфични натоварвания 
	· БДС EN 12663-1, Раздел 7 
(ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60, UIC 510-3, UIC 510-4, 
UIC 566, UIC 577);
· БДС EN 12663-2, Раздел 6, 7, 9 (ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60, UIC 510-3, UIC 510-4, UIC 566, UIC 577).

	a. 
	
	1.2. Провисване на конструкцията – 

f [mm] 
	· БДС EN 12663-1, Раздел 6, 8 (ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60, UIC 510-3, UIC 510-4, UIC 566);
· БДС EN 12663-2, Раздел 6, 7, 9 (ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60, UIC 510-3, UIC 510-4, UIC 566).

	b. 
	
	1.3. Напрежения в конструкцията – 

σ [N/mm2]; 
	· БДС EN 15551+А1, Прил. B, D (ERRI B12/RP17);
· БДС EN 12663-2, Раздел 6, 7, 9 (ERRI B12/RP17).

	c. 
	
	1.4. Остатъчни деформации 

δост.  [‰];
	· БДС EN 15551+А1, Прил. B, D (ERRI B12/RP17);
· БДС EN 12663-2, Раздел 6, 7, 9  (ERRI B12/RP17).

	d. 
	
	1.5. Омическо съпротивление на челните (атакуващи) колооси на возилото монтирани върху подвижния състав и изолирани от релсата, [Ω];
	· БДС EN 50153 (UIC 533).

	e. 
	
	1.6. Омическо съпротивление на защитното заземяване на возилото между металната рама на коша и релсата, [Ω]; 
	· БДС EN 50153 (UIC 533).

	f. 
	
	1.7. Сила – P [kN]; 
	· БДС EN 13298

	g. 
	
	1.8. Преместване – f [mm]; 
	· БДС EN 13298

	h. 
	
	1.9. Коравина CБi [kN/mm]: 
	· БДС EN 13298

	2. 
	Динамични изпитвания на подвижни железопътни състави и неговите компоненти (нови или в експлоата-ция)
	2.1. Вертикални ускорения на коша на ПЖПС - 
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[m/s2]; 
	· БДС EN 14363 
(UIC 513, UIC 518);
· БДС EN 12299 
(UIC 513, UIC 518).

	3. 
	
	2.2. Странични (хоризонтално - напречни) ускорения на коша на ПЖПС - 
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[m/s2]; 
	· БДС EN 14363 
(UIC 513, UIC 518);
· БДС EN 12299 
(UIC 513, UIC 518).

	4. 
	
	2.3. Странични (хоризонтално - напречни) ускорения в рамата на талигата над буксите на ПЖПС – 
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 [m/s2]; 
	· БДС EN 14363 
(UIC 513, UIC 518);
· БДС EN 12299 
(UIC 513, UIC 518).

	5. 
	
	2.4. Ускорение – 
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 [m/s2], 

в средата на ПЖПС по надлъжната ос
	· БДС EN 15551+А1, Прил. Е, G (ERRI B12/RP17);
· БДС EN 12663-2, Раздел 8, 9 (ERRI B12/RP17).

	6. 
	
	2.5. Напрежения в конструкцията – σ [N/mm2] при динамично натоварване
	· БДС EN 12663-1, раздел 7 
(ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60);
· БДС EN 12663-2, раздел 6, 7, 9 (ERRI B12/RP17, ERRI B12/RP60).

	7. 
	
	2.6. Плавност на хода  [-]
	· БДС EN 14363 
(UIC 513, UIC 518);
· БДС EN 12299 
(UIC 513, UIC 518).

	8. 
	
	2.7. Сигурност срещу дерайлиране – сила Y [кN]. 
	· БДС EN 14363 

	9. 
	
	2.8. Натоварване на релсите от колелата на ПЖПС – Qi [kN]; 
	· БДС EN 14363 (ERRI B55/RP8).

	10. 
	2.9. 
	2.10. Разлика в натоварването на отделните колела от една колоос на ПЖПС – Δij [%]
	· БДС EN 14363 (ERRI B55/RP8).

	11. 
	
	2.11. Съпротивителен момент на завъртане на талига  – Мтр , [kN.m] 
	· БДС EN 14363 (ERRI B12/Rp17).

	12. 
	
	2.12. Сила [kN]; 
	· БДС EN 14363 (ERRI B12/Rp17).

	13. 
	
	2.13. Преместване [mm]. 
	· БДС EN 14363 (ERRI B12/Rp17).

	3. 
	Спирачни системи на подвижни железопът-ни състави
	3.1. Проходимост на въздухопровод – f [mm] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	4. 
	
	3.2. Плътност (херметичност).
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	5. 
	
	3.3. Индикаторна диаграма на цикъла (задържане, разхлабване) 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	6. 
	
	3.4. Налягане – P, [bar] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	7. 
	
	3.5. Време – t, [s] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	8. 
	
	3.6. Ход на бутало на спирачния цилиндър – 
f, [mm] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	9. 
	
	3.7. Сила на натиск на калодки (накладки) върху колело (диск) – F, [kN] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);

	10. 
	
	3.8. Скорост – V, [km/h] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);
· БДС EN 14531 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547).

	11. 
	
	3.9. Спирачен път – S, [m] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);
· БДС EN 14531 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547).

	12. 
	
	3.10. Износване – Δ, [mm] 
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);
· БДС EN 14531 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547).

	13. 
	
	3.11. Спирачна ефективност – λ, [%]
	· БДС EN 50215 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547);
· БДС EN 14531 (UIC 540, 
UIC 543-1, UIC 544-1, UIC 547).

	14. 
	Теглично-отбивачни съоръжения на подвижни железопът-ни състави
	4.1. Разстоянието между кука и водило – А [mm]; 
	· БДС EN 15566 +А1, Раздел 4, Прил. D3.1, D3.4, E4.3, E8.6  
(UIC 520, UIC 827-1).

	15. 
	
	4.2. Деформация Δ, [mm]; 
	· БДС EN 15566 +А1, Раздел 4, Прил. D3.1, D3.4, E4.3, E8.6„

(UIC 520, UIC 827-1).

	16. 
	
	4.3. Предварителен натяг – 
Fн [kN]; 
	· БДС EN 15551+А1, Раздел 5, Прил. B, D (UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1).

	17. 
	
	4.4. Сила – F [kN]; 
	· БДС EN 15551+А1, Раздел 5, Прил. B, D (UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1).
· БДС EN 15566 +А1, Раздел 4, Прил. D3.1, D3.4, E4.3, E8.6  
(UIC 520, UIC 827-1).

	18. 
	
	4.5. Ход – f [mm]; 
	· БДС EN 15551+А1, Раздел 5, Прил. B, D (UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1).
· БДС EN 15566 +А1, Раздел 4, Прил. D3.1, D3.4, E4.3, E8.6  
(UIC 520, UIC 827-1).

	19. 
	
	4.6. Стойност на акумулираната енергия – We [kJ]; 
	· БДС EN 15551+А1, Прил. D, E, G (UIC 520, UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1);
· БДС EN 15566 +А1, Прил. F1.4, F1.5 (UIC 520, UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1).

	20. 
	
	4.7. Стойност на абсорбираната енергия – Wa [kJ] 
	· БДС EN 15551+А1, Прил. D, E, G (UIC 520, UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1);
· БДС EN 15566 +А1, Прил. F1.4, F1.5 (UIC 520, UIC 526-1; 
UIC 528. UIC 827-1).


* Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
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