
ОБХВАТ 10 ЛИ
СИД 1 ООД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГОРИВА
Адрес на управление: 
1756 София, жк. Дървеница, бл. 28, вх. А, ап. 5

Адрес на помещенията на ООС:

1280 Нови Искър, кв. Курило, ул. „Кременица“ № 1, ПБ „Сакса“

Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Автомобилен бензин
	Външен вид
	БДС EN 228+А1/NA, Табл.1

	
	
	Индекс на летливост 
	БДС EN 228+А1/NA, т.5.5.2

	
	
	Съдържание на бензен
	БДС EN 238+А1

	
	
	Корозия на медна пластина
	БДС EN ISO 2160

	
	
	Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Налягане на парите (VP)
	БДС EN 13016-1

	
	
	Съдържание на сяра
	БДС EN ISO 20846

	
	
	Съдържание на кислородсъдържащи съединения 

 - метанол, етанол, етери с 5 или повече С-атоми: МТБЕ, ЕТБЕ, ТАМЕ 
	БДС EN 1601

	
	
	Съдържание на кислород
	БДС EN 1601

	
	
	Съдържание на биокомпонент 
	ВЛМИ № 007/2019

	2.
	Гориво за дизелови двигатели
	Гранична температура на филтруемост (CFPP)
	БДС EN 116

БДС EN 116/Поправка 1

	
	
	Корозия на медна пластина
	БДС EN ISO 2160

	
	
	Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Цетанов индекс
	БДС EN ISO 4264

	
	
	Съдържание на пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	Общо количество онечиствания
	БДС EN 12662 - 1

	
	
	Съдържание на вода
	БДС EN ISO 12937

	
	
	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)
	БДС EN 14078

Обхват В

	
	
	Съдържание на сяра
	БДС EN ISO 20846

	
	
	Температура на помътняване
	БДС EN ISO 3015

	3.
	Биодизел – метилови естери на мастни киселини
	Гранична температура на филтруемост (CFPP)
	БДС EN 116

БДС EN 116/Поправка 1

	
	
	Температура на помътняване
	БДС EN ISO 3015

	
	
	Корозия на медна пластина
	БДС EN ISO 2160

	
	
	Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	Общо количество онечиствания
	БДС EN 12662 - 2

	
	
	Съдържание на вода
	БДС EN ISO 12937

	
	
	Съдържание на сяра
	БДС ЕN ISO 20846

	
	
	Киселинно число
	БДС EN 14104

	
	
	Йодно число
	БДС EN 14111

	4.
	Газьол за промишлени и комунални цели
	Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	Кинематичен вискозитет
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Съдържание на вода
	БДС ISO 3733

	
	
	Съдържание на пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	Общо количество онечиствания
	БДС EN 12662 - 1

	
	
	Съдържание на сяра
	БДС ЕN ISO 20846

	5.
	Котелни горива
	Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

	
	
	Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	Съдържание на пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	Вода и утайки
	БДС ISO 3734

	
	
	Съдържание на сяра
	БДС ЕN ISO 20846


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Течни горива (Автомобилен бензин, Гориво за дизелови двигатели, Биодизел, Газьоли за промишлени и комунални цели, Котелни горива)
	БДС ЕN ISO 3170


Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии
Фиксиран обхват:
ВЛМИ № 007/2019 Светли нефтопродукти. Течни горива. Автомобилни бензини не съдържащи олово. Определяне съдържанието на биокомпонент.
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