ОБХВАТ
№ А 231
София, 11.07.2025 г.

„АБ” АД 

Строителна изпитвателна лаборатория

Адрес на управление: 6300 Хасково, бул. „Съединение“ № 38
Адрес на лаборатория: 
Офис I Стационарен: 6300 Хасково, Асфалтова база „Крепост” на „АБ“АД

Офис II Мобилен: 5761 Брестница, община Ябланица, обл. Ловеч, Асф. инсталация на „АБ“ АД

Да извършва изпитванe на:

Адрес I:  Стационарен офис
	Тип обхват: гъвкав

	№ по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Скални/ добавъчни материали
	1.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	1.2 Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	1.3 Индекс за плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	1.4 Магнезиево – сулфатна стойност 
	БДС EN 1367-2

	
	
	1.5 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	1.6 Плътност на зърната и абсорбция на вода: 

- видима/абсолютна плътност на зърната, ρa;

- плътност на зърната в сухо състояние, ρrd;

- плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние, ρssd;
- абсорбция на вода, W24
	БДС EN 1097-6               
Метод с телена кошница/

Пикнометричен метод

	
	
	1.7 Насипна обемна плътност 
	БДС EN 1097-3

	
	
	1.8 Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+A1

	
	
	1.9 Процент на:

 - изцяло натрошени зърна,

 - частично натрошени зърна,

 - изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5



	
	
	1.10 Сцепление на скални материали с битум
	БДС 11685

	2.
	Смеси асфалтобетонни

за пътни настилки (1) и уплътнени пластове (2)
	2.1 Обемна плътност
	БДС EN 12697-6 (1), (2)

	
	
	2.2 Максимална плътност
	БДС EN 12697-5 (1)

	
	
	2.3 Стабилитет и протичане по Marshall
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	2.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество 
	БДС EN 12697-1 (1)

Метод с автоматичен екстрактор

	
	
	2.5 Разпределение на размера на частиците
	БДС EN 12697-2+А1(1)

	
	
	2.6 Степен на уплътняване на асфалтови пластове
	БДС EN 12697-9* (2)

	
	
	2.7 Съдържание на въздушни пори 
	БДС EN 12697-8 (1)

	
	
	2.8  Размери на асфалтова настилка /деструктивно измерване/
	БДС EN 12697-36 (2)

	
	
	2.9  Размери на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29 (1)

	
	
	2.10 Оттичане на свързващо вещество 
	БДС EN 12697-18 (1) 
Метод с бехерова чаша

	
	
	2.11 Неравности на повърхността на настилката
	БДС EN 13036-7 (2)

	
	
	2.12 Якост при индиректен опън
	БДС EN 12697-23 (1)

	
	
	2.13 Коефициент на якост при индиректен опън
	БДС EN 12697-12 (1) метод A

	3.
	Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
	3.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	3.2 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	4.
	Битуми нефтени вискозни за пътно строителство
	4.1 Пенетрация
	БДС EN 1426

	
	
	4.2 Температура на омекване по метода „Пръстен и топче”
	БДС EN 1427

	
	
	4.3 Еластично възстановяване
	БДС EN 13398

	5.
	Почви строителни (1)

Несвързани смеси (2)

Хидравлично свързани смеси(3)
	5.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 (1), (2), (3)

	
	
	5.2 Показател на носимоспособност CBR
	БДС 13286-47 (1), (2), (3)

	
	
	5.3 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание по метод „Проктор”
	БДС 17146 (1), (2), (3)
БДС EN 13286-2 (1), (2), (3)

	
	
	5.4 Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча:

5.4.1 Еластичен модул (Ee);

5.4.2 Деформационни модули (E1, E2, E3)

5.4.3 Отношение на деформационни модули Е2/Е1
	БДС 15130 (1), (2), (3)


	
	
	5.5 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък
	Наредба  № РД-02-20-2, 

Приложение №18 (1), (2), (3)

	
	
	5.6 Степен на уплътняване
	Наредба № РД-02-20-2, Приложение №18 (1), (2), (3)

	
	
	5.7 Граница на протичане 
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №15 (1), (2)

	
	
	5.8 Граница на източване. Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №16 (1), (2)

	
	
	5.9 Деформационни модули (E1, E2, E3)
	Наредба 55, ДВ 18/2004, чл. 47 (1), (2), (3)


Адрес II: Мобилен офис
	Тип обхват: гъвкав

	№ по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Скални/ добавъчни материали
	1.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	1.2 Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	1.3 Индекс за плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	1.4 Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+A1

	
	
	1.5 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	
	
	1.6 Плътност на зърната и абсорбция на: 

- видима/абсолютна плътност на зърната, ρa;

- плътност на зърната в сухо състояние, ρrd;

- плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние, ρssd;
- абсорбция на вода, W24
	БДС EN 1097-6

Метод с телена кошница/

Пикнометричен метод

	
	
	1.7 Процент на:

 - изцяло натрошени зърна,

 - частично натрошени зърна,

 - изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5



	
	
	1.8 Дължина на зърната
	БДС EN 13450 т.6.7

	2.
	Смеси асфалтобетонни

за пътни настилки (1) и уплътнени пластове (2)
	2.1 Обемна плътност
	БДС EN 12697-6(1), (2)

	
	
	2.2 Максимална плътност
	БДС EN 12697-5 (1)

	
	
	2.3 Стабилитет и протичане по Marshall
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	2.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество         
	БДС EN 12697-1 (1) 

Метод с автоматичен екстрактор

	
	
	2.5 Разпределение на размера на частиците
	БДС EN 12697-2+A1 (1)

	
	
	2.6 Степен на уплътняване на асфалтови пластове
	БДС EN 12697-9* (2)

	
	
	2.7 Съдържание на въздушни пори 
	БДС EN 12697-8 (1)

	
	
	2.8 Размери на асфалтова настилка /деструктивно измерване/
	БДС EN 12697-36 (2)

	
	
	2.9  Размери на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29 (1)

	
	
	2.10 Оттичане на свързващо вещество 
	БДС EN 12697-18(1) 

Метод с бехерова чаша

	3.
	Брашно минерално за асфалтобетонни смеси
	3.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	3.2 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	4.
	Битуми нефтени вискозни за пътно строителство
	4.1 Пенетрация
	БДС EN 1426

	
	
	4.2 Температура на омекване по метода „Пръстен и топче”
	БДС EN 1427

	
	
	4.3 Еластично възстановяване
	БДС EN 13398

	5.
	Почви строителни (1)

Несвързани смеси (2)

Хидравлично свързани смеси (3)
	5.1 Определяне на еластичния и деформационния модул чрез натоварване с кръгла плоча:

5.1.1 Еластичен модул (Ee);

5.1.2 Деформационни модули (E1, E2, E3);

5.1.3 Отношение на деформационни модули Е2/Е1
	БДС 15130 (1), (2), (3)



	
	
	5.2 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 (1), (2), (3)

	
	
	5.3 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание по метод „Проктор”
	БДС EN 13286-2 (1), (2), (3)

	
	
	5.4 Показател на носимоспособност CBR
	БДС EN 13286-47 (1), (2), (3)

	
	
	5.5 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №18 (1), (2), (3)

	
	
	5.6 Степен на уплътняване
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №18 (1), (2), (3)

	
	
	5.7 Граница на протичане 
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №15(1), (2)

	
	
	5.8 Граница на източване. Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2, 

Приложение №16(1), (2)

	
	
	5.9 Деформационни модули (E1, E2, E3)
	Наредба 55, ДВ 18/2004, чл. 47 (1), (2), (3)

	
	
	5.10 Якост на натиск
	БДС EN 13286-41 (3)

	
	
	5.11 Съдържание на вода 
	БДС EN 1097-5 (1), (2), (3)

	6.
	Бетонна смес
	6.1 Слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	6.2 Плътност
	БДС EN 12350-6

	7.
	Втвърден бетон
	7.1 Якост на натиск
	БДС EN 12390-3

	
	
	7.2 Плътност на втвърден бетон
	БДС EN 12390-7

	
	
	7.3 Неравности на повърхността на настилката
	БДС EN 13036-7

	8.
	Хидроизолация
	8.1 Якост на опън

	„Технически правила за проектиране и технология на изпълнение на хидроизолацията на стоманобетонни пътни мостове“ на ГУП от 1997 г. Приложение 1


Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Позоваване: 

1. Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища на МРРБ (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.).

1.1 Приложение 15: Метод за определяне на границата на протичане на почви.

1.2 Приложение 16: Метод за определяне на границата на източване и на показателя на пластичност на почви.

1.3 Приложение 18: Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък.

2. Наредба № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линни, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г., чл. 47). 

3. „Технически правила за проектиране и технология на изпълнение на хидроизолацията на стоманобетонни пътни мостове“ на ГУП от 1997 г. Приложение 1


