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[bookmark: _Hlk54106067]ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ДОБРИЧ АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Адрес на управление:
9300 гр. Добрич, бул. „Трети март„ №59, П.К 203
Адрес на лаборатория:
[bookmark: _Hlk203572050]Направление „Питейни, повърхностни и подземни води”:
9300 гр. Добрич, бул. „Трети март„ №59
Направление „Отпадъчни води”:
9345 с. Врачанци, ПСОВ

Да извършва изпитване на:
I. Лаборатория „Питейни води“-гр. Добрич, бул.”Трети март”№ 59
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Питейна вода (1), повърхностна вода (2), подземна вода (3).

	
	

	
	
	1.1 Цвят 
	БДС 8451, (1)

	
	
	1.2 Активна реакция (pH)
	БДС EN ISO 10523, (1), (2), (3)

	
	
	1.3 Специфична електропроводимост
	БДС EN 27888, (1), (2), (3)

	
	
	1.4 Мътност
	БДС EN ISO 7027-1, (1), (2), (3)

	
	
	1.5 Амониеви йони
	БДС 3587, т.2, (1) 
ВВЛМ 17:2024, (1), (2), (3)

	
	
	1.6 Нитрити
	БДС EN 26777, (1), (2), (3)
ВВЛМ 18:2024, (1), (2), (3)

	
	
	1.7 Нитрати
	БДС 3758, т.1, (1)
ВВЛМ 19:2024, (1), (2), (3)

	
	
	1.8 Хлориди
	БДС 3414, (1)
БДС 17.1.4.24, (2),(3)

	
	
	1.9 Фосфати
	ВВЛМ-1-ПВ:2006, (1), (2), (3)

	
	
	1.10 Сулфати
	ВВЛМ-2-ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.11 Магнезий
	ВВЛМ-16-ПВ:2020, (1), (2), (3)

	
	
	1.12 Калций
	БДС ISO 6058, (1), (2), (3)

	
	
	1.13 Сума от калций и магнезий 
	БДС ISO 6059, (1), (2), (3) 

	
	
	1.14 Желязо
	БДС ISO 6332, т.7.1, (1), (2), (3)
ВВЛМ-20:2024, (1), (2), (3)

	
	
	1.15 Мед
	ВВЛМ-3-ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.16 Цинк
	ВВЛМ-4–ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.17 Хром
	ВВЛМ-5-ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.18 Манган
	ВВЛМ-6-ПВ:2005, (1), (2), (3)
БДС ISO 6333, (1), (2), (3)

	
	
	1.19 Цианиди
	ВВЛМ-7-ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.20 Флуориди
	ВВЛМ-8-ПВ:2005, (1), (2), (3)

	
	
	1.21 Остатъчен хлор
	БДС 3560, т.5, (1)

	
	
	1.22 Окисляемост (перманганатна)
	БДС 3413, (1)
БДС 17.1.4 .16, (2),(3)

	
	
	1.23 Разтворен кислород
	БДС 17.1.4.08, (2), (3)

	
	
	1.24 Алуминий
	ВВЛМ-9-ПВ:2006, (1), (2), (3)

	
	
	1.25 Никел
	ВВЛМ-10-ПВ:2007, (1), (2), (3)

	
	
	1.26 Бор
	ВВЛМ-11-ПВ:2012, (1), (2), (3)

	
	
	1.27 Олово
	ВВЛМ-12–ПВ:2012, (1), (2), (3)

	
	
	1.28 Кадмий
	ВВЛМ-13–ПВ:2012, (1), (2), (3)

	
	
	1.29 Арсен
	ВВЛМ-14-ПВ:2012, (1), (2), (3)

	
	
	1.30 Натрий
	ВВЛМ-15-ПВ:2012, (1), (2), (3)

	
	
	1.31 Сух остатък
	БДС 3546, (1)
БДС 17.1.4.04, (2),(3)

	
	
	1.32 Колиформни бактерии
	БДС EN ISO 9308-1, (1),

	
	
	1.33 Ешерихия коли 
(Escherichia coli)
	БДС EN ISO 9308-1, (1)

	
	
	1.34 Чревни ентерококи 
	БДС EN ISO 7899-2, (1), (3)

	
	
	1.35 Брой жизнеспособни микроорганизми
(микрoбно число при 22 0С и 36 0С)
	БДС EN ISO 6222, (1), (3)




II. Лаборатория ”Отпадъчни води” - ГПСОВ с. Врачанци, общ. Добрич, област Добрич
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика

	Методи за изпитване
(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1
	Отпадъчна вода
	1.1 Активна реакция (рH)
	БДС EN ISO 10523 

	
	
	1.2 Неразтворени вещества 
	БДС 17.1.4.04, т.2

	
	
	1.3 Разтворен кислород
	БДС 17.1.4.08

	
	
	1.4 ХПК (бихроматна окисляемост)
	ВВЛМ-1-ОВ:2006

	
	
	1.5 Азот (общ)
	ВВЛМ–2–ОВ:2006

	
	
	1.6 Фосфор (общ), 
фосфор (фосфатен), 
фосфати
	ВВЛМ–3–ОВ:2005
ВВЛМ–3–ОВ:2005
ВВЛМ–3–ОВ:2005 

	
	
	1.7 Цианиди 
	ВВЛМ–4–ОВ:2005

	
	
	1.8 Анионактивни детергенти (а-ПАВ)
	ВВЛМ-5-ОВ:2006

	
	
	1.9 Феноли
	БДС 17.1.4.13

	
	
	1.10 Желязо (общо)
	ВВЛМ–6–ОВ:2006

	
	
	1.11 Кадмий
	ВВЛМ–7–ОВ:2006

	
	
	1.12 Манган
	ВВЛМ-8-ОВ:2005

	
	
	1.13 Мед
	ВВЛМ-9-ОВ:2005

	
	
	1.14 Никел
	ВВЛМ–10–ОВ:2005

	
	
	1.15 Арсен
	ВВЛМ-11–ОВ:2006

	
	
	1.16 Олово
	ВВЛМ–12–ОВ:2005

	
	
	1.17 Хром (VI- валентен),
Хром (III – валентен),
Хром (общ)
	ВВЛМ–13–ОВ:2005
ВВЛМ–13–ОВ:2005
ВВЛМ–13–ОВ:2005

	
	
	1.18 Цинк
	ВВЛМ–14–ОВ:2006

	
	
	1.19 Биохимична потре-бност от кислород (БПКn )
	БДС EN ISO 5815-1

	
	
	1.20 Екстрахируеми вещества 
	ВВЛМ-15-ОВ:2006, т. 1


	
	
	1.21 Нефтопродукти
	ВВЛМ-15-ОВ:2006, т. 2


	
	
	1.22 Сулфати
	ВВЛМ-16-ОВ:2008

	
	
	1.23 Нитрати,
Нитратен азот 
	ВВЛМ–17–ОВ:2013
ВВЛМ–17–ОВ:2013



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби (извадки)

	1
	2
	3

	1.

	Вода:
Питейна вода (1), 
подземна вода (2),
Отпадъчна вода (3).
	БДС ISO 5667–5, (1)
БДС EN ISO 19458, (1), (2) 
БДС ISO 5667-11, т.5.3.2.2, (2)
БДС ISO 5667–10, (3)


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

Позовавания: 
Фиксиран обхват
ВВЛМ-1-ПВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на фосфати 
ВВЛМ-2-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на сулфати
ВВЛМ-3-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне  на съдържанието на мед 
ВВЛМ-4-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне  на съдържанието на цинк 
ВВЛМ-5-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне  на съдържанието на хром 
ВВЛМ-6-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне  на съдържанието на манган 
ВВЛМ-7-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне  на съдържанието на цианиди 
ВВЛМ-8-ПВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на флуориди 
ВВЛМ-9-ПВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на алуминий
ВВЛМ-10-ПВ:2007 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на никел
ВВЛМ-11-ПВ:2012 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на бор
ВВЛМ-12-ПВ:2012 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на олово
ВВЛМ-13-ПВ:2012 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на кадмий
ВВЛМ-14-ПВ:2012 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на арсен
ВВЛМ-15-ПВ:2012 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на натрий
ВВЛМ-16-ПВ:2020 Методика за определяне на магнезий във води
ВВЛМ-17:2024 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на Амоний
ВВЛМ-18:2024 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на Нитрити 
ВВЛМ-19:2024 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на Нитрати 
[bookmark: _Hlk204337555]ВВЛМ-20:2024 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на желязо 
ВВЛМ-1-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на ХПК /бихроматна окисляемост/
ВВЛМ-2-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на азот /общ/
ВВЛМ-3-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на фосфор /общ/, фосфор фосфатен и фосфати
ВВЛМ-4-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на цианиди
ВВЛМ-5-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на анионактивни детергенти /а- ПАВ/
ВВЛМ-6-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на желязо /общо/
ВВЛМ-7-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на кадмий
ВВЛМ-8-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на манган
ВВЛМ-9-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на мед
ВВЛМ-10-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на никел
ВВЛМ-11-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на арсен
ВВЛМ-12-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на олово
ВВЛМ-13-ОВ:2005 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на хром / VI, III-валентен и общ/
ВВЛМ-14-ОВ:2006 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на цинк
ВВЛМ-15-ОВ:2006 Методи за определяне на екстрахируеми вещества и нефтопродукти
ВВЛМ-16-ОВ:2008 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на сулфати
ВВЛМ-17-ОВ:2013 Спектрофотометричен метод за определяне на съдържанието на нитрати/ нитратен азот 
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