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Адреси на лабораторията: 
Сектор „Питейни води“: 3400 гр.Монтана,  бул. “Александър Стамболийски” 11, П.К 134
Сектор „Отпадъчни води“: 3400, гр. Монтана, ПСОВ, местност „Тировете“: Поземлен имот с идентификатор №48489.3.526  

[bookmark: _Hlk205298748]I. Сектор „Питейни води“: 3400 гр.Монтана,  бул. “Александър Стамболийски” 11, П.К 134

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: * гъвкав за част от обхвата

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk205299166]
	Води: 
Питейни (1) повърхностни (2) подземни (3)

	Цвят
	БДС 8451 т.2, (1)

	
	
	Мирис
	БДС 8451 т.4  (1)

	
	
	Вкус
	БДС 8451 т.3  (1)

	
	
	Мътност
	БДС EN ISO 7027-1 (1);(2);(3) 

	
	
	Активна реакция (pH)     
	БДС 3424 т.1 (1)

	
	
	Активна реакция (pH)
	БДС 17.1.4.27 т.1 (2);(3)

	
	
	Обща твърдост/ сума от калций и магнезий 
	БДС ISO 6059 (1);(2);(3)

	
	
	Перманганатна окисляемост
	БДС 3413 (1)

	
	
	Амониев йон
	ВЛМ 01 (1);(2);(3)

	
	
	Нитрити
	ВЛМ 02 (1);(2);(3)

	
	
	Нитрати
	ВМ 03 (1);(2);(3)

	
	
	Хлориди
	БДС 3414  (1)

	
	
	Магнезий
	ВЛМ 22  (1);(2);(3)

	
	
	Калций
	БДС ISO 6058 (1);(2);(3)

	
	
	Желязо/ разтворено желязо
	ВМ 04 (1);(2);(3) 

	
	
	Манган
	ВЛМ 05 (1);(2);(3)

	
	
	Фосфати
	ВМ 06 (1);(2);(3)

	
	
	Сулфати
	ВЛМ 07 (1);(2);(3)

	
	
	Арсен
	ВМ 20 (1);(2);(3)

	
	
	Хром 
	ВЛМ 09 (1);(2);(3)

	
	
	Мед
	ВМ 10 (1);(2);(3)

	
	
	Цинк
	ВЛМ 11 (1);(2);(3)

	
	
	Олово
	ВЛМ 12 (1);(2);(3)

	
	
	Флуориди
	ВМ 08 (1);(2);(3)

	
	
	Електропроводимост  
	БДС EN 27888 (1);(2);(3)

	
	
	Остатъчен хлор
	БДС 3560 (1)

	
	
	Бор
	ВЛМ 13 (1);(2);(3)

	
	
	Кадмий
	ВМ 19 (1);(2);(3)

	
	
	Алуминий
	ВМ 16 (1);(2);(3)

	
	
	Цианиди (общо/ свободни)
	ВМ 15 (1);(2);(3)

	
	
	Никел
	ВЛМ 14 (1);(2);(3) 

	
	
	Разтворен кислород
	ВЛМ 21  (1);(2);(3)

	
	
	Температура
	БДС 8451 т.5  (1)

	
	
	Колиформи
	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1);(3)
ВМ 01-МБ (1);(2);(3)

	
	
	Ешерихия коли

Ешерихия коли/ фекални колиформи
	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1);(3)

ВМ 01-МБ  (1);(2);(3)     

	
	
	Ентерококи
	БДС EN ISO 7899-2  (1);(2);(3)  
ВМ 02-МБ (1);(2);(3)

	
	
	Брой жизнеспособни микроорганизми/ микробно число
	БДС EN ISO 6222   (1);(2);(3)

	
	
	Сулфитредуциращи анаероби (клостридии)
	БДС EN 26461- 2 (1);(2);(3)



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип на обхвата: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Води питейни 
	БДС ISO 5667-5 
БДС EN  ISO 19458

	2
	Води повърхностни 
	БДС ISO 5667-4
БДС EN ISO 5667-6/A11 
БДС EN  ISO 19458

	3
	Води подземни  
	БДС ISO 5667-11  т. 3.9, 3.16, 3.17, 5.3.2.2, 6.1.1;
БДС EN  ISO 19458



Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 


Позовавания фиксиран обхват 
ВМ 03:2015 Определяне съдържанието на нитрати/ нитратен азот
ВМ 04:2015 Определяне съдържанието на желязо/ разтворено желязо
ВМ 06:2015 Определяне съдържанието на фосфати/ общ фосфор
ВМ 08:2015 Определяне съдържанието на флуориди
ВМ 10:2015 Определяне съдържанието на мед
ВМ 15:2015 Определяне съдържанието на цианиди (общо/ свободни)
ВМ 16:2015 Определяне съдържанието на алуминий
ВМ 19:2015 Определяне съдържанието на кадмий
ВМ 20:2015 Определяне съдържанието на арсен
ВМ 01-МБ:2009 Качество на водата. Откриване и определяне на броя на Escherihia coli и колиформи(метод на мембранно филтриране с хранителна среда: хромогенен агар за колиформи)
ВМ 02-МБ:2009 Качество на водата. Откриване и определяне броя на чревни ентерококи. Метод на мембранно филтриране.        
ВЛМ 01:2015 Качество на водата. Определяне на амониев йон/ азот амониев
ВЛМ 02:2015 Качество на водата. Определяне на нитрити/ азот нитритен
ВЛМ 05:2015 Качество на водата. Определяне на манган
ВЛМ 07:2015 Качество на водата. Определяне на сулфати
ВЛМ 09:2015 Качество на водата. Определяне  на общ хром 
ВЛМ 11:2015 Качество на водата. Определяне на цинк
ВЛМ 12:2015 Качество на водата. Определяне на олово
ВЛМ 13:2015 Качество на водата. Определяне на бор
ВЛМ 14:2015 Качество на водата. Определяне на никел
ВЛМ 21:2016 Метод за измерване на разтворен кислород във вода и отпадъчна вода (съотв. на EPA 360.3 - луминисцентен)
ВЛМ 22:2021 Качество на водата. Определяне на магнезий ( изчислителен метод)

II. Сектор „Отпадъчни води“: 3400, гр. Монтана, ПСОВ, местност „Тировете“: Поземлен имот с идентификатор №48489.3.526

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: * гъвкав за част от обхвата

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	
	Води: 
повърхностни (1) 
отпадъчни (2)
 
	Фосфати (като фосфор) и общ фосфор
	ВЛМ ОВ 02 (1);(2)

	
	
	Общ азот
	ВЛМ ОВ 03 (1);(2) 

	
	
	Олово
	ВЛМ ОВ 04 (2)

	
	
	Никел
	ВЛМ ОВ 07 (1);(2)

	
	
	Желязо (общо)
	ВЛМ ОВ 09 (1);(2)

	
	
	Мед
	ВЛМ ОВ 10 (1);(2)

	
	
	Феноли
	ВЛМ ОВ 12 (1);(2)

	
	
	Активна реакция (pH)
	БДС 17.1.4.27 т.1 (1);(2)

	
	
	ХПК (бихроматна)
	ВЛМ ОВ 01 (1);(2)

	
	
	Анионактивни детергенти (ПАВ)
	ВЛМ ОВ 06 (1);(2)

	
	
	Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 т.2 (1);(2)

	
	
	БПК5
	ВЛМ ОВ 18 (1);(2)

	
	
	Цианиди(общо/ свободни)
	ВМ 15 (1);(2)

	
	
	Цинк
	ВЛМ 11 (1);(2)



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип на обхвата: гъвкав

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Води отпадъчни  
	БДС ISO 5667-10 



Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 


Позовавания фиксиран обхват 
ВЛМ ОВ 06:2016 Определяне на анионактивни детергенти във вода (ПАВ)
ВЛМ ОВ 07:2016 Определяне на никел във  вода
ВЛМ ОВ 09:2016 Определяне на желязо (общо) във вода
ВЛМ ОВ 10:2016 Определяне на мед във вода
ВЛМ ОВ 12:2016 Определяне на  феноли  във вода
ВЛМ ОВ 18:2016     Определяне на биохимична потребност от кислород (БПК5) във вода
ВЛМ ОВ 01:2016 Определяне на ХПК (бихроматна) във вода
ВЛМ ОВ 02:2016 Определяне на фосфати (като фосфор) и общ фосфор във вода
ВЛМ ОВ 03:2016  Определяне на  общ азот във вода
ВЛМ ОВ 04:2016 Определяне на  олово във вода
ВЛМ 11:2015 Качество на водата. Определяне на цинк
ВМ 15:2015 Определяне съдържанието на цианиди (общо/ свободни)
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