 
								 

ОБХВАТ 151 ЛИ

София, 23.12.2025 г.


„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - СМОЛЯН

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

Адрес на управление: 4700, Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков“ № 2, П.К. 119
Адреси на лаборатория: 
[bookmark: _Hlk87964721]Офис 1 „Питейни води“: 4700, Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков“ № 2, П.К. 119
Офис 2 „Отпадъчни води“: 4724, с. Влахово, обл. Смолян, община Смолян, местност "Клокотник", ГПСОВ „Смолян“

Офис 1 „Питейни води“: 4700, Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков“ № 2, П.К. 119

Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: Гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	
1.
	Води – 
питейни (1); 
подземни (2)  

	Физикохимични изпитвания

	
	
	1.1. Активна реакция (pH)
	БДС EN ISO 10523 

	
	
	1.2. Амониеви йони
	ВЛМ 016-ПВ/2025 (1,2)

	
	
	1.3. Нитрити
	БДС EN 26777, 
ВЛМ 001-ПВ/2019  

	
	
	1.4. Нитрати
	ВЛМ 002-ПВ/2019 

	
	
	1.5. Електропроводимост
	БДС EN 27888 

	
	
	1.6. Обща твърдост
	БДС ISO 6059 

	
	
	1.7. Калций
	БДС ISO 6058 

	
	
	1.8. Магнезий
	ВЛМ 015-ПВ/2021

	
	
	1.9. Желязо
	ВЛМ 003-ПВ/2019 

	
	
	1.10. Цинк
	ВЛМ 004-ПВ/2019  

	
	
	1.11. Мед
	ВЛМ 005-ПВ/2019 

	
	
	1.12. Олово
	ВЛМ 006-ПВ/2019 

	
	
	1.13. Манган
	ВЛМ 007-ПВ/2019 

	
	
	1.14. Флуориди
	ВЛМ 008-ПВ/2019 

	
	
	1.15. Хром VI
	ВЛМ 009-ПВ/2019 

	
	
	1.16. Свободен хлор
	ВЛМ 010-ПВ/2019 

	
	
	1.17. Цианиди
	ВЛМ 011-ПВ/2019 

	
	
	1.18. Алуминий
	ВЛМ 012-ПВ/2019 

	
	
	1.19. Фосфати
	ВЛМ 013-ПВ/2019 

	
	
	1.20. Сулфати 
	ВЛМ 014-ПВ/2019  

	
	
	1.21. Хлориди
	БДС 3414 (1) 
БДС 17.1.4.24 т.1(2)

	
	
	1.22. Перманганатна 
окисляемост
	БДС 3413 (1) 
БДС 17.1.4.16 (2)

	
	
	1.23 Мътност
	БДС EN ISO 7027-1 (1)

	
	
	Микробиологични изпитвания

	
	
	1.24. Брой ентерококи/ фекални стрептококи
	БДС EN ISO 7899-2 

	
	
	1.25. Брой Колиформни бактерии/Ешерихия коли
	БДС EN ISO 9308-1/A1 

	
	
	1.26. Брой на жизнеспо-собните микроорганизми /микробно число 
	БДС EN ISO 6222 




Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта 
	Методи за вземане на проби и извадки
(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Питейни води 
	БДС ISO 5667-5, 
БДС EN ISO 19458



Офис 2:“ Отпадъчни води“: 4724, с. Влахово, област Смолян, община Смолян, местност "Клокотник", ГПСОВ "Смолян" 
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: Гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	2.
	Отпадъчни води
	Физикохимични изпитвания

	
	
	2.1. Активна реакция (pH)
	БДС 17.1.4.27, т.1 

	
	
	2.2. ХПК
	ВЛМ 001-ОВ/2019

	
	
	2.3. Разтворен кислород
	БДС EN  25813 

	
	
	2.4. БПК5
	ВЛМ 007-ОВ/2025

	
	
	2.5. Цинк
	ВЛМ 002 -ОВ/2019 

	
	
	2.6. Олово
	ВЛМ 003 -ОВ/2019

	
	
	2.7. Общ фосфор 
	ВЛМ 004 -ОВ/2019

	
	
	2.8. Общ азот
	ВЛМ 005 -ОВ/2019

	
	
	2.9. Суспендирани вещества 
	БДС EN 872 

	
	
	2.10. Никел
	ВЛМ 006 -ОВ/2019



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта 
	Методи за вземане на проби и извадки
(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Отпадъчни  води 
	БДС ISO 5667-10


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване фиксиран обхват:
	1. 
	ВЛМ 001-ПВ/2019 

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 341 на Hash за определяне на нитрити във води с използване на диазотиране.

	1. 
	ВЛМ 002-ПВ/2019 

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 339 на Hash за определяне на нитрати във води с използване на 2,6-диметилфенол

	1. 
	ВЛМ 003-ПВ/2019 
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8008 на Hash за определяне на желязо във води.

	1. 
	ВЛМ 004-ПВ/2019 

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 360 на Hach за определяне на цинк във води с използване на 4-(2-пиридилазо)-резорцин.

	1. 
	ВЛМ 005-ПВ/2019
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод метод 8506 на Hach за определяне на мед във води с използване на реактив на прах Cu Ver®1.

	1. 
	ВЛМ 006-ПВ/2019 
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8317 на Hach за определяне на олово във води чрез бърза колонна екстракция.

	1. 
	ВЛМ 007-ПВ/2019 

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8149 на Hach за определяне на манган във води.

	1. 
	ВЛМ 008-ПВ/2019 

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 323 на Hach за определяне на флуорид.

	1. 
	ВЛМ 009-ПВ/2019 	

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8023 на Hach за определяне на хром във води с използване на реактив на прах Croma Ver®.

	1. 
	ВЛМ 010-ПВ/2019 
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8021 на Hach за определяне на свободен и общ хлор във води с използване на DPD.

	1. 
	ВЛМ 011-ПВ/2019 
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8027 на Hach за определяне на цианиди във води с използване на пиридин-пиразолон.

	1. 
	ВЛМ 012-ПВ/2019 
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8012 на Hach за определяне на алуминий във води.

	1. 
	ВЛМ 013-ПВ/2019

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8048 на Hach за определяне на фосфати във води.

	1. 
	ВЛМ 014-ПВ/2019

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 353 на Hach за определяне на сулфати във води.

	1. 
	ВЛМ 015-ПВ/2021
	Качество на водата. Определяне съдържанието на магнезий. Титриметричен метод с EDTA.

	1. 
	ВЛМ 016-ПВ/2025
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8155 на Hach за определяне на амониеви йони във води.                          

	1. 
	ВЛМ 001-ОВ/2019

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCI 400 за определяне на ХПК в отпадъчни води.

	1. 
	ВЛМ 002 -ОВ/2019
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 360 на Hach за определяне на цинк в отпадъчни води с 4-(2-пиридилазо)-резорцин (PAR) при pH 6–11.

	1. 
	ВЛМ 003 -ОВ/2019
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод 8317 на Hach за определяне на олово в отпадъчни води чрез бърза колонна екстракция.

	1. 
	ВЛМ 004 -ОВ/2019
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 348 на Hach за определяне на фосфати и общ фосфор в отпадъчни води с фосформолибденово синьо.

	1. 
	ВЛМ 005 -ОВ/2019

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 138 на Hach за определяне на общ азот в отпадъчни води с 2,6-диметилфенол.

	1. 
	ВЛМ 006 -ОВ/2019
	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 537 на Hach за определяне на никел в отпадъчни води с диметилглиоксим.

	1. 
	ВЛМ 007-ОВ/2025

	Качество на водата. Спектрофотометричен метод LCK 555 на Hach за определяне на БПК5 в отпадъчни води.
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