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   ЗАПОВЕД

     № А 61
      гр. София, 24.02.2026 г.


ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, гр. София

Орган за контрол от вид С “ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РЕГУЛИРАНЕ“, гр. Козлодуй 

Адрес на управление: 1797, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 6

Адрес на офис: 3321, гр. Козлодуй


Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика:
	Методи за изпитване/
измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Радиационен контрол на твърди материали  (метали и строителни отпадъци), предвидени за рециклиране, повторна употреба или третирането им като нерадиоактивни отпадъци.
	Първоначален,
периодичен на продукти и съоръжения в употреба
	Специфична масова активност
	Процедура за контрол:
Контрол по специфична масова активност на материали и оборудване 
ид. № ПК01
	1.Технически спецификации одобрени и съгласувани с АЯР;
2.НРЗ  
(ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.) 
Чл. 38 ал.(1), Пр.3, таблица 2;
Чл. 38 ал.(2), Пр.3, таблица 3;
Чл. 39 ал.(3), Пр.3, таблица 4.

	2.
	Радиационен контрол на твърди материали  (метали и строителни отпадъци), предвидени за рециклиране, повторна употреба или третирането им като нерадиоактивни отпадъци. Радиационен контрол на 
помещения.
	Първоначален,
периодичен на продукти и съоръжения в употреба
	Специфична повърхностна  бета активност
	Процедура за контрол: Контрол на повърхностно радиоактивно замърсяване чрез преки  измервания 
ид.№ ПК03
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	3.
	Радиационен контрол на твърди материали  (метали и строителни отпадъци), предвидени за рециклиране, повторна употреба или третирането им като нерадиоактивни отпадъци. Радиационен контрол на 
помещения.
	Първоначален,
периодичен на продукти и съоръжения в употреба
	Мощност на еквивалентната доза гама-лъчение във въздух
	Процедура контрол: 
Контрол по мощност на еквивалентната доза гама-лъчение във въздух за материали, оборудване и помещения            ид.№ ПК02


	1.Технически спецификации одобрени и съгласувани с АЯР;
2. НРЗ 
   (ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г.),
   Чл. 136 ал.(2), Пр.11, т.8
   




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НРЗ – Наредба за радиационна защита (ДВ, бр. 16 от 20.02.2018г.);
ТС – Техническа спецификация одобрена и съгласувана с Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
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