ЗАПОВЕД
№ А 128
София, 30.04.2026г.
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД

Лаборатория Изпитвателна лаборатория “Горива и масла“ 
Адрес на управление и на лаборатория: 7009 Русе, ул. “ТЕЦ-Изток” № 1
Да извършва изпитванe на:
	Тип обхват:  гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Твърди минерални горива

 - Черни и антрацитни въглища (1)

 - Кафяви и лигнитни въглища (2)

 - Кокс (3)


	1.1. Съдържание на влага

-обща

-в пробата за анализ
	БДС ISO 589 (1)

БДС ISO 5068-1 (2)

БДС ISO 579 (3)

БДС ISO 11722 (1)

БДС ISO 5068-2 (2)

БДС ISO 687 (3)

	
	
	1.2. Съдържание на пепел

-на сухо състояние

-на работно състояние
	БДС ISO 1171 
(1), (2), (3)

БДС ISO 1170 
(1), (2), (3)

	
	
	1.3. Добив на летливи вещества

-на сухо състояние

-на работно състояние

-на сухо безпепелно 
 състояние

	БДС ISO 562 (1), (3) 

БДС ISO 5071-1 (2)

БДС ISO 1170 
(1), (2), (3)

	
	
	1.4.Съдържание на сяра

-на сухо състояние

-на работно състояние
	БДС ISO 19579 
(1), (2), (3)

БДС ISO 1170  
(1), (2), (3)

	
	
	Съдържание на въглерод

-на сухо състояние

-на работно състояние
	БДС ISO 29541 
(1), (2), (3)

БДС ISO 1170  
(1), (2), (3)

	
	
	1.5. Топлина на изгаряне

-горна (на сухо и работно 
 състояние)

-долна (на сухо и работно 
 състояние)
	БДС ISO 1928 
(1), (2), (3)

	2.
	Твърди биогорива:

· биомаса (1)
· пелети (2)

· брикети (3)

· дървесни стърготини (4)
	2.1. Съдържание на влага

-обща

-в пробата за анализ
	БДС EN ISO 18134-2 (1), (2), (3), (4)

БДС EN ISO 18134-3 (1), (2), (3), (4)

	
	
	2.2. Съдържание на пепел

-на сухо състояние

-на работно състояние
	БДС EN ISO 18122 (1), (2), (3), (4) 

БДС EN ISO 16993 (1), (2), (3), (4)

	
	
	2.3. Добив на летливи вещества

-на сухо състояние

-на работно състояние

-на сухо безпепелно 
 състояние
	БДС EN ISO 18123, (1), (2), (3), (4)

БДС EN ISO 16993 (1), (2), (3), (4)

	
	
	2.4. Съдържание на сяра

-на сухо състояние

-на работно състояние
	ВЛМ 7.2-2/2023 
(1), (2), (3), (4)

БДС EN ISO 16993 (1), (2), (3), (4)

	
	
	2.5. Съдържание на въглерод

-на сухо състояние

-на работно състояние
	ВЛМ 7.2-3/2023 
(1), (2), (3), (4)

БДС EN ISO 16993 (1), (2), (3), (4)

	
	
	2.6. Калоричност (топлина на изгаряне) 

-горна (на сухо и работно
 състояние)

-долна (на сухо и работно 
 състояние)
	БДС EN ISO 18125 (1), (2), (3), (4)


Гъвкав обхват: За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
Фиксиран обхват, позовавания:

1. ВЛМ 7.2-2/05.07.2023г. Вътрешнолабораторен метод за определяне на съдържанието на сяра в твърди биогорива с апарат за инфрачервена спектрометрия ELTRA CS 530; 
2. ВЛМ 7.2-3/05.07.2023г. Вътрешнолабораторен метод за определяне на съдържанието на въглерод в твърди биогорива с апарат за инфрачервена спектрометрия ELTRA CS 530
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7

Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02

e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
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