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Адрес на управление и помещенията на ООС: 
1415, гр. София, кв. Драгалевци, ул. "Горска поляна" № 28

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните
продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Асфалтови смеси

	1.1. Обемна плътност
	БДС EN 12697-6, 
(Процедура В)

	
	
	1.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5,
(Процедура А)

	
	
	1.3. Съдържание на въздушни пори
	БДС EN 12697-8

	
	
	1.4. Устойчивост (Стабилитет)
	БДС EN 12697-34

	
	
	1.5. Условна пластичност/протичане
	БДС EN 12697-34

	
	
	1.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN  12697-1, Приложение В, т. В.2.1.

	
	
	1.7. Зърнометричен състав
	БДС EN 12697-2

	
	
	1.8. Обемна плътност на ядка
	БДС EN 12697-6

	
	
	1.9. Височина на асфалтов образец
	БДС EN 12697-29

	
	
	1.10. Диаметър на асфалтов образец
	БДС EN 12697-29

	
	
	1.11. Дебелина на асфалтов пласт
	БДС EN 12697-36,
деструктивен метод

	
	
	1.12. Условна сравнителна плътност.
	БДС EN 12697-9**

	
	
	1.13. Степен на уплътнение
	БДС EN 12697-9**

	2.
	Настилка на пътища и летища
	2.1. Неравност на повърхността на настилката. Надлъжна
	БДС EN 13036-7

	
	
	2.2. Неравност на повърхността на настилката. Напречна
	БДС EN 13036-7

	3.
	Добавъчни материали.
Скални материали.
	3.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 

	
	
	3.2. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1

	
	
	3.3. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	4.
	Почви строителни:
несвързани смеси, скални материали, (1)
хидравлично свързани почви (2)

	4.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 (1)

	
	
	4.2. Коефициент на разнозърност
	БДС EN ISO 14688-2 (1)

	
	
	4.3. Максимална обемна плътност на скелета. Метод по Проктор.
	БДС 17146 (1, 2)

	
	
	4.4. Стандартна плътност на скелета. Изпитване по Проктор.
	БДС EN 13286-2 (1, 2)

	
	
	4.5. Оптимално водно съдържание
	БДС 17146 (1, 2);
БДС EN 13286-2 (1, 2)

	
	
	4.6. Еластичен модул. Деформационни модули.
Отношение на деформационни модули Е2/Е1.
	БДС 15130 (1, 2)

	
	
	4.7. Суха плътност на почвата на място по пясъчно-конусен метод
	AASHTO T191 (1, 2)


	
	
	4.8. Граници на протичане
	Наредба № РД-02-20-2, Приложение 15

	
	
	4.9. Граници на източване
	Наредба № РД-02-20-2, Приложение 16

	
	
	4.10. Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2, Приложение 16

	
	
	4.11. Степен на уплътняване
	БДС 17146, т. 1.8.

	
	
	4.12. Привидна плътност на частиците
	БДС EN 1097-6 т.7 (1)

	
	
	4.13. Плътност на частиците след изсушаване
	БДС EN 1097-6 т.7 (1)

	
	
	4.14. Плътност на частиците във водонаситено и повърхностно сухо състояние
	БДС EN 1097-6, т.7 (1)

	
	
	4.15. Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6, т.7 (1)

	
	
	4.16. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5, (1, 2)

	5.
	Бетонни смеси
	5.1.Консистенция/ слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	5.2. Плътност
	БДС EN 12350-6

	6.
	Бетон (втвърден)
	6.1. Плътност
	БДС EN 12390-7/АС



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Асфалтови смеси
	БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.3, т. 4.4, т. 4.6, т. 4.7, т. 5

	2.
	Добавъчни материали. Скални материали.
	БДС EN 932-1, т.8.8, т. 8.9 

	3.
	Почви строителни:
несвързани смеси, скални материали, (1)
Хидравлично свързани почви (2)
	БДС EN 932-1, т. 8.8, т. 8.9 (1);
БДС EN 13286-1 (1) (2)

	4.
	Бетонни смеси
	БДС EN 12350-1


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.
** Отменен стандарт, но не заменен по отношение на метода за изпитване.

Позоваване:
Наредба №РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 

2


ИА БСА	11.06.2026 г.			Стр. 5 от 5


