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Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 191
София, 12.06.2026 г.

ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ХИМИЧЕСКА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление и на лаборатория:
9000, Варна, Летище Варна
Да извършва изпитвания на:
	Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата

	№ по ред
	Наименование на изпитваните

продукти
	Вид на изпитване/

характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Реактивно гориво 
	1.1.Киселинност(обща) 
	ASTM D 3242

	
	
	1.2.Наличие на активни серни съединения (Докторски  тест)
	ASTM D 4952



	
	
	1.3.Дестилационни характеристики(фракционен състав):

 – Начало на кипене

 -10 % vol.  дестилират, температура

 - 50 % vol.   дестилират, температура  

     - 90 % vol. дестилират, температура

    - Край на кипене, температура

    - Остатък

    - Загуби

	ASTM D 86



	
	
	1.4. Пламна температура
	ASTM D 56

	
	
	1.5. Плътност при 15 0С

	ASTM D 1298

ASTM D 7777

	
	
	1.6 Температура на начало на кристализация
	ASTM D 2386

	
	
	1.7 Нетна топлина на изгаряне
	ASTM D 4529

	
	
	1.8 Изпитание за корозия на медна пластинка, 2h при  100 0С
	ASTM D 130

	
	
	1.9.Фактически смоли 
	ASTM D 381

	
	
	1.10 Взаимодействие с вода – състояние на междуфазната        повърхност
	ASTM D 1094


	
	
	1.11 Модифициран индекс на воден сепарометър

       - гориво с антистатична присадка

       - гориво без антистатична присадка
	ASTM D 3948

	
	
	1.12 Наличие на свободна вода и механически  замърсители
	ПККАГРПТСЗВПСГСМ, МТ, 2005, Чл.92, Чл.95

	
	
	1.13 Наличие на механични замърсители чрез мембранен тест
	ASTM D 2276


	
	
	1.14 Биомаса в реактивно гориво
	ЛМ-02/2021

	2.
	Авиационен бензин 


	2.1 Наличие на свободна вода и механични замърсители
	ПККАГРПТСЗВПСГСМ, МТ, 2005, Чл.92, Чл.95

	
	
	2.2 Нетна топлина  на изгаряне
	ASTM D 4529

	
	
	2.3 Плътност при 15 0С
	ASTM D 1298

ASTM D 7777

	
	
	2.4 Дестилационни характеристики:
-  Начало на кипене,

 температура
-  10 vol % дестилират,   температура

-  40 vol % дестилират,  температура

-  50 vol % дестилират, температура

-  90 vol % дестилират,  температура

-  край на кипене, температура 

- сума от 10 vol % плюс 

50 vol % дестилират,температура

-  остатък

-  загуби
	ASTM D 86



	
	
	2.5 Температура на начало на кристализация 
	ASTM D 2386

	
	
	2.6 Опредеяне на корозия на медна пластинка, 2 h  при 100 0С
	ASTM D 130

	
	
	2.7 Взаимодействие с вода – изменение на обема

	ASTM D 1094


	3.
	Противообледенителна течност за обработка на въздухоплавателни средства 
	3.1 Коефициент на рефракция при 20 0С
	ASTM D 1747


	
	
	3.2 рН
	ASTM E 70

	
	
	3.4 Динамичен вискозитет 

при 20 0С 

-при концентрат

-при смес с вода 50% / 50%
	ASTM D 2196




Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип на обхвата: гъвкав

	№

по 

ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Реактивно гориво
	Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателните средства с горива и смазочни материали. Министерство на транспорта, 2005, Приложение 3 към Чл.73(2);
БДС ISO 3170 

	2.
	Авиационен бензин
	

	3.


	Противообледенителна течност за обработка на въздухоплавателни средства
	


Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандартите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти с техните датирани версии.
Позовавания: 

ПККАГРПТСЗВПСГСМ, МТ, 2005 г.: „Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с горива и смазочни материали“, Министерство на транспорта, 2005 г.

Фиксиран обхват: ЛМ-02/2021 Лабораторен метод „Определяне микробиологично замърсяване на реактивно гориво“ от 20.07.2021 г.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
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