
ЗАПОВЕД
№ А 221
София, 14.07.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ 
КАЛИБРАТОР ЛАБ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ 
Адрес на управление: 1404 София, кв. Гоце Делчев бл. 37, вх.  Б, ет. 8, ап. 47
Адрес на лаборатория: 
Офис 1: 1229 София, кв. Надежда 3, ул. "Кумановски Бой" № 19
Офис 2: 1618 София, кв. Овча купел, бул. „Президент Линкълн“ № 98
Да извършва калибриране на:
	Тип на обхвата: фиксиран

	№

по

ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина, 

измервателна единица
	Обхват

на измерване
	Неопределе-ност на измерване
	Метод за калибриране

	1
	22
	33
	44
	55
	66

	1
	Резервоари*
1.1. Хоризонтални резервоари, изработени от метал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи
	Обем, m3
	До 100 m3
	0,30 %

	М_03/26:2026
(обемен метод)


	
	
	Обем, m3
	До 100 m3
	0,20 %


	М_02/26:2026

(лентов метод)


	
	
	Обем, m3
	От 100 m3
до 400 m3
	0,20 %


	М_02/26:2026
(лентов метод)


	
	1.2. Вертикални цилиндрични резервоари
	Обем, m3
	До 100 m3
	0,30 %

	М_03/26:2026  

(обемен метод)



	
	
	Обем, m3
	До 20 000 m3
	0,20 %

	М_01/26:2026   

(лентов метод)

 

	
	1.3. Резервоари с различна геометрична форма
	Обем, m3
	До 100 m3
	0,30 %

	М_03/26:2026

(обемен метод)


	2
	Разходомери **за вода и за течности, различни от вода
	Обем, m³ 

при зададен разход (от 3 m³/h до 9 m³/h)
	от 0,02 m3 

до 0,30 m³
	0,15 %

	М_04/26:2026 

(тегловен метод


	
	
	Обем, m3

при зададен разход от (9 m3/h до 75 m3/h)
	от 0,30 m3

 до 2,50 m³
	0,20%


	М_04/26:2026

 (тегловен метод


	3
	Метални мерки**
	Обем, l
	от 10 l 

до 50 l
	0,16 %

	М_05/26:2026 

(тегловен метод


* Калибриране на средства за измерване се извършва на място при клиента;

** Калибриране на средства за измерване се извършва в помещение на лабораторията

Позовавания:

М_01/26:2026 - Методика за калибриране на вертикални резервоари по геометричен метод (БДС ISO 7507-1:2016 Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод)  

М_02/26:2026 - Методика за калибриране на хоризонтални резервоари по геометричен метод (ISO 12917-1:2017/Amd1:2025 Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на хоризонтални цилиндрични резервоари. Част 1:  Ръчни методи)  

М_03/26:2026 - Методика за калибриране на резервоари по  обемен метод (ISO 4269:2001 Нефт и течни нефтени продукти. Калибриране на резервоара чрез измерване на течността. Стъпков метод с нарастване, използващ разходомери за обем)  

М_04/26:2026 -  Методика за калибриране на разходомери за вода и за течности, различни от вода по тегловен метод  

М_05/26:2026   - Методика за калибриране на метални мерки за обем по тегловен метод  (Euramet Calibration Guide No. 19 Version 3.0 (09/2018)


