
ЗАПОВЕД
№ A 223


гр. София, 14.07.2026 г.
Орган за контрол от вид С „ОРИОН 5 – ЛАБ“ при „ОРИОН - 5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ” ООД, гр. София
Адрес на управление: 1404, гр. София, кв. Стрелбище, бул. „Гоце Делчев“ 171, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 17   
Адрес на на офис: 1680, гр. София, кв. Борово, бул. България, бл. 13, вх. Ж, ет. 1, ап. 2 
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: Гъвкав*

	1. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Импеданс на контура

„фаза-защитен проводник
	Процедура ПКфзп,


	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
ТС

	2. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотокови защити)

ток на задействане

време за изключване

допирно напрежение

съпротивление на предпазно заземяване
	Процедура ПКд,


	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
ТС



	3. 
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура ПКм


	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.;

Наредба № 4, ДВ. бр. 6/2011 г.; 
ТС

	4. 
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Процедура ПКз


	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
ТС

	5. 
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Електрическа якост на изолация на токопроводи

(шини) с номинално напрежение до 20 kV, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота 50Hz
	БДС 15235

БДС 9089

БДС 3637

БДС EN IEC 60060-1

Процедура 
ПКи-т-срн
 
	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
НИЕМС;  
ТС

	6. 
	Силови кабелни електропроводни линии за напрежение до

20 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на изолацията на кабели и токопроводи
	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е).

Процедура 
ПКи-к-нн


	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
ТС

	7. 
	Силови кабелни електропроводни линии за напрежение до

20 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Електрическа якост на изолация на силови кабелни линии до 20 kV, чрез контрол с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406

Процедура 
ПКи-к-срн

 
	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/

2008 г.; 
НИЕМС;  
ТС

	8. 
	Силови трансформатори за напрежение до 110 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Съпротивление на изолацията и отношение R60:R15
	БДС 16654

Процедура 
ПКи-с-тр

 
	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
НИЕМС; ТС

	9. 
	Силови трансформатори за напрежение до 110 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Активно съпротивление на намотките
	БДС EN 60076-1

БДС 15320

Процедура 
ПКас-с-тр

 
	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008 г.; НИЕМС; ТС

	10. 
	Силови трансформатори за напрежение до 110 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Коефициент на трансформация
	БДС EN 60076-1

БДС 15320

Процедура 
ПКкт-с-тр

 
	Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
НИЕМС;  
ТС

	11. 
	Силови трансформатори за напрежение до 20 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Електрическа якост на изолация на силови трансформатори за напрежение до 20 kV чрез повишено напрежение с промишлена честота 50 Hz
	БДС 16249

БДС 15235

Процедура ПКипн-с-тр

 
	БДС 16249

БДС EN 60076-3, т. 7.2.2

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
НИЕМС;  
ТС

	12. 
	Силови трансформатори за напрежение до 35 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Ток и загуби на празен ход
	БДС 15320

Процедура 
ПКзпх-с-тр

 
	БДС 5060

БДС EN 50708-1-1

БДС EN 50708-2-1

Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/
2008 г.; 
НИЕМС;  
ТС

	13. 
	Силови трансформатори за напрежение до 35 kV
	на нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Загуби на късо съединение
	БДС 15320

Процедура 
ПКзкс-с-тр

 
	БДС 5060

БДС EN 50708-1-1

БДС EN 50708-2-1

Наредба № 3, ДВ. бр. 90, 91/2004 г.;

Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008 г.; НИЕМС;  
ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения
ТС – техническа спецификация.
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