
ЗАПОВЕД
№ A 255
София, 30.07.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ 

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ „СЖС БЪЛГАРИЯ” 
Адрес на управление:

1784 София, Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, БЦ Мегапарк, Офис С
Адрес на лаборатория:

8000 Бургас, ул. „Транспортна”, Бизнес център „Кондоско”, Офис 4
Да извършва калибриране на:
	Тип обхват: фиксиран

	№
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина, 

измервателна единица
	Обхват

на измерване
	Неопределе-ност на измерване
	Метод за калибриране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Резервоари с различна форма
	Обем, m3
	От 1 m3 до 75 m3
	0,20 %
	ISO 4269:2001

Обемен метод

	2.
	Хоризонтални резервоари
	Обем, m3
	От 1 m3 до 300 m3
	0,20 %
	ISO 12917-1:2017/

Amd 1:2025

Лентов метод

	3.


	Вертикални, цилиндрични резервоари
	Обем, m3
	От 10 m3 до 50 000 m3
	0,15 %
	ВЛМК 1:2015/ ред 2 от 12.06.2023 г.

Електрооптичен метод

	
	
	Обем, m3
	От 100 m3 до 50 000 m3
	0,15 %
	БДС ISO 7507-4: 2016

Електрооптичен метод


Забележка: Калибрирането се извършва на място при клиента.

Позовавания: ВЛМК 1:2015/редакция 2 от 12.06.2023 г. «Методика за калибриране на вертикални цилиндрични резервоари по геометричен метод чрез електрооптично измерване» 
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