ОБХВАТ 24 ЛК
София, 15.07.2026 г.

BИ AР EC KOHTPOЛ EOOД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ 

Адрес на управление: 
1517 София, р-н Подуене, ул. Васил Кънчев № 26, бл. Секция Б, вх. Г, ет. 5, ап. офис 23 
Адрес на лаборатория: 
1298 София, кв. „Требич“, бул. „Рожен“ 139

Да извършва калибриране на:
	Тип обхват: Фиксиран

	№ по ред

	Вид на средството за измерване
	Измервана величина,
Измервателна единица
	Обхват
на 
измерване
	Неопреде-леност на измерване
	Метод за калибриране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Резервоари:
- хоризонтални изработени от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи;
- с различна геометрична форма;
- вертикални или цилиндрични;
	Обем, m3
	от 2,5 m3
до 60 m3
	0,20 %
	МК 7-2.1/2026 (базирана на 
ISO 4269:2001– обемен метод)

	2.
	Резервоари:
- хоризонтални, цилиндрични, от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи
	Обем, m3
	от 5 m3
до 100 m3
	0,30 %
	МК 7-2.2/2026 (базирана на 
ISO 12917-1:2017, 
ISO 7507-1:2003, 
геометричен метод, лентов метод)

	3.
	Резервоари:
- вертикални, цилиндрични, от метал и неметал. 
Стационарни и върху подвижни платформи.
	Обем, m3
	от 5 m3
до 100 m3
	0,30 %

	МК 7-2.3/2026, (базирана на 
ISO 7507-1:2003–лентов метод)


Забележка: Калибрирането се извършва на място при клиент.
Позоваване:
[bookmark: _Hlk57194749]1. МК 7-2.1/2026 „Методика за калибриране на резервоари за течности, различни от вода, по обемен метод“ (базирана на ISO 4269:2001 „Нефт и течни нефтопродукти – Калибриране на резервоари чрез измерване на течността – Инкрементален метод чрез използване на средства за измерване на обем“)
2. МК 7-2.2/2026 „Методика за калибриране на хоризонтални резервоари за течности по геометричен метод“ (базирана на ISO 12917-1:2017 „Petroleum and liquid petroleum products — Calibration of horizontal cylindrical tanks — Part 1: Manual methods», ISO 7507-1:2003  Petroleum and liquid petroleum products-Calibration of vertical cylindrical tanks — Part 1: Strapping method (въведен с БДС ISO 7507-1:2016  „Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод“) 
3. МК 7-2.3/2026 „Методика за калибриране на вертикални резервоари по геометричен метод“ (базирана на ISO 7507-1:2003 Petroleum and liquid petroleum products-Calibration of vertical cylindrical tanks — Part 1: Strapping method (въведен с БДС ISO 7507-1:2016 „Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод“) 
	
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
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