ОБХВАТ 182 ЛИ
София, 28.09.2026 г.
СТРОЙКОНТРОЛ 2003 ЕООД
СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ


Адрес на управление: 1505, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3
Адрес на лабораторията: 1612, гр. София,  кв. Красно село, ул. „Костенец“  № 12

Да извършва изпитвания на:
	Тип обхват: гъвкав

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Добавъчни/ скални материали 
	1.1. Зърнометричен състав 
	БДС EN 933-1

	
	
	1.2. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1

	
	
	1.3. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	1.4. Съдържание за фина фракция
	БДС EN 933-1

	
	
	1.5. Общ индекс за плоски зърна
	БДС EN  933-3

	
	
	1.6. Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5

	2.
	Бетонни смеси (1) и 
бетон (2)
	2.1. Слягане
	БДС EN 12350-2 (1)

	
	
	2.2. Плътност
	БДС EN 12390-7 (2)

	
	
	2.3. Якост на натиск
	БДС EN 12390-3 (2)

	
	
	2.4 Водонепропускливост / дълбочина на проникване на вода под налягане
	БДС EN 206+А2/NA, Приложение NA.N (2) /
БДС EN 12390-8 (2)

	3.
	Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана (1). 
Заварени мрежи и заварени скелети (2).
	3.1. Линейна маса 
	БДС EN ISO 15630-1 (1,2)

	
	
	3.2. Граница на провлачване 
	БДС EN ISO 6892-1 (1,2)

	
	
	3.3. Якост на опън /Сила на скъсване при опън 
	БДС EN ISO 6892-1 (1,2)

	
	
	3.4. Относително удължение
-A5
	БДС EN ISO 6892-1 (1,2);
БДС EN ISO 15630-1 (1,2)

	
	
	-Agt
	БДС EN ISO 15630-1 (1,2)

	
	
	3.5. Сила на срязване
	БДС EN ISO 15630-2 (2)

	4.
	Асфалтови смеси (1),
асфалтови пластове от Пътни настилки (2)
	4.1. Обемна плътност 
	БДС EN 12697-6 (1) / (2)

	
	
	4.2. Максимална плътност
	БДС EN 12697-5,
(Процедура А, В) (1) 

	
	
	4.3. Съдържание на въздушни пори (Va)
	БДС EN 12697-8 (1)

	
	
	4.4. Устойчивост 
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	4.5. Условна пластичност 
	БДС EN 12697-34 (1)

	
	
	4.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество
	БДС EN  12697-1,
Метод с екстракционна центрофуга (1)

	
	
	4.7. Зърнометричен състав
	БДС EN 12697-2 (1)

	
	
	4.8. Размери на асфалтово пробно тяло
	БДС EN 12697-29 (1)

	
	
	4.9. Условна сравнителна плътност
	БДС EN 12697-9 * (2)

	
	
	4.10. Степен на уплътняване
	БДС EN 12697-9 * (2)

	
	
	4.11. Дебелина на асфалтовата настилка
	БДС EN 12697-36, деструктивен метод (2)

	
	
	4.12. Коефициент на якост при натоварване на индиректен опън, ITSR (Чувствителност към вода)
	БДС EN 12697-12,
Метод с индиректно натоварване

	
	
	4.13.Якост на индиректен опън
	БДС EN 12697-23



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: гъвкав

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/ извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Бетонни смеси
	БДС EN 12350-1



* Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода за изпитване.
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