ЗАПОВЕД

№ А 303
София, 28.09.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ 
СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД

ИЗПИТВАТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление и лаборатория:

1390, гр. София, кв. Филиповци, ул. „Хаджи Димитър“ № 10 А

Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав *

	

	№ по ред
	Наименование на изпитваните продукти 
	Вид на изпитване/

характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/

валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1
	Бетонни смеси
	1.1 Слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	1.2 Плътност
	БДС EN 12350-6

	
	
	1.3 Съдържание на въздух
	БДС EN 12350-7


	2
	Бетон
	2.1 Плътност на втвърден бетон
	БДС EN 12390-7

	
	
	2.2 Якост на натиск
	БДС EN 12390-3

	
	
	2.3 Якост на опън при разцепване
	БДС EN 12390-6

	
	
	2.4 Якост на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи
	БДС EN 13791/NA

	
	
	2.5 Водонепропускливост
	БДС EN 206+А1/NA приложение NA.N

	
	
	2.6 Дълбочина на проникване вода под налягане
	БДС EN 12390-8

	
	
	2.7 Мразоустойчивост
- относителна загуба на маса
- понижение на скоростта на ултразвуков импулс
	БДС EN 206+А2/NA приложение NA.О 
т.NA.O.2.6.


	
	
	2.8 Дълбочина на карбонизация на втвърден бетон
	БДС EN 14630

	3
	Добавъчни материали за бетони (1);

Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (2);

Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (3); 

Скални материали за хидротехническо строителство (4); 

Скални материали за ж.п. линии (5).
	3.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933 – 1 

	
	
	3.2 Съдържание на фина фракция при сито с размери 0,063mm
	БДС EN 933-1 (1, 2, 3)

	
	
	3.3 Коефициент на разнозърност d60/d10
	БДС EN 13242+A1/NA 

	
	
	3.4 Индекс за плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	3.5 Коефициент на формата

	БДС EN 933-4

	
	
	3.6 Процент на:

- изцяло натрошени зърна

- натрошени зърна 

- изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5(1, 2, 3)

	
	
	3.7 Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1 (1, 2, 3)

	
	
	3.8 Обемна насипна плътност
	БДС EN 1097-3 (1, 2, 3)

	
	
	3.9 Устойчивост на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване
	БДС ЕN 206+А1/NA. Приложение NA.Q 



	
	
	3.10 Съдържание на вода
	БДС EN 1097-5 

	
	
	3.11 Плътност на зърната
- специфична плътност на зърната

- обемна плътност на зърната в сухо състояние

- обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние

- специфична плътност на предварително изсушените зърна

- обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса

Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6 

Клауза 7, 8, 9

Приложение А – клауза А.3, А.4

Приложение В

	
	
	3.12 Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание.
	БДС EN 13286-2 (3, 4)
Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5

	
	
	3.13 Якост на натиск на хидравлично свързани смеси
	БДС EN 13286-41 (3)


	
	
	3.14 Показател за носимоспособност CBR
	БДС EN 13286-47 (3)

	
	
	3.15 Еластичен модул Eeср
	БДС 15130-80 (3, 4)

	
	
	3.16 Деформационен модул:
1. Е01
2. Е02
3. Е03
Отношение на деформационни модули Е02/ Е01
	БДС 15130-80 (3, 4)


	
	
	3. 17 Модул за слягане на щампата
	БДС EN 1997-2

Приложение К

	
	
	3.18 Граница на протичане
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 15 към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 89

	
	
	3.19 Граница на източване
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 90

	
	
	3.20 Показател на пластичност
	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3
ААSHTO T 90

	
	
	3.21 Плътност в сухо състояние
	ААSHTO T 191 (3, 4)

	
	
	3.22 Плътност във влажно състояние
	ААSHTO T 191 (3, 4)


	
	
	3.23 Коефициент на уплътнение
	ААSHTO T 191(3, 4)

	4
	Почви строителни
	4.1 Съдържание на вода
	БДС EN ISO 17892-1

	
	
	4.2 Зърнометричен състав
	БДС ЕN 933-1
БДС EN ISO 17892-4

	
	
	4.3 Коефициент на разнозърност d60/d10
	БДС EN ISO 14688-2


	
	
	4.4 Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2

	
	
	4.5. Плътност в сухо състояние
	БДС EN ISO 17892-2

	
	
	4.6 Показател за носимоспособност CBR
	БДС EN 13286-47

	
	
	4.7 Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание
	БДС EN 13286-2
Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5

	
	
	4.8 Еластичен модул Eeср
	БДС 15130-80

	
	
	4.9 Деформационен модул:
1. Е01
2. Е02
3. Е03
	БДС 15130-80

	
	
	Отношение на деформационни модули Е02/ Е01
	

	
	
	4.10 Модул за слягане на щампата
	БДС EN 1997-2 Приложение К

	
	
	4.11 Плътност в сухо състояние
	ААSHTO T 191

	
	
	4.12 Плътност във влажно състояние
	ААSHTO T 191

	
	
	4.13 Коефициент на уплътнение
	ААSHTO T 191


Да извършва вземане на проби (извадки) от:

	Тип обхват: гъвкав*

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби (извадки)

	1
	2
	3

	1
	Бетонни смеси 
	БДС EN 12350-1 

	2
	Бетон
	БДС EN 12504-1

	3
	Добавъчни материали за бетони. Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж. п. линии 
	БДС EN 932-1 

	4
	Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси 
	БДС EN 13286-1

	5
	Почви строителни 
	БДС EN 13286-1


Гъвкав обхват: 

*Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.
Позоваване:

	Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
	Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, обн. ДВ. бр.79 от 25 септември 2018 г., попр. ДВ. бр.90 от 30 октомври 2018 г., изм. ДВ. бр.38 от 24 април 2020 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 33 от 12 април 2024 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 03 февруари 2026 г.

-Приложение № 15 към чл. 160, т. 3

-Приложение № 16 към чл. 160, т. 3
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