
ЗАПОВЕД
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София, 22.10.2026г.

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
ЦЕНТРАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ 

                                                        „ГЕОХИМИЯ“
Адрес на управление и адрес на лаборатория: 

1700 София, кв. Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“ №1

Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

	№ по ред
	Изпитвани продукти
	Вид на изпитване/

характеристика
	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)



	1
	2
	3
	4

	
	1. Води-

питейни (1), 

повърхностни (2), 

подземни (3), 

отпадъчни (4)


	Активна реакция рН
	БДС 3424 (1) 

Потенциометричен метод

БДС 17.1.4.27 (2,3,4)

Потенциометричен метод

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	Електропроводимост
	БДС EN 27888 (1,2,3,4)

	1.3
	
	Сух остатък
	БДС 3546 (1);

БДС 17.1.4.04 (2,3,4)

	1.4
	
	Разтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (2,3,4)

	1.5
	
	Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (2,3,4)

	1.6
	
	Суспендирани вещества
	БДС EN 872 (2,3,4)

	1.7
	
	Хлориди
	БДС 3414 (1)

БДС 17.1.4.24 (2,3,4)

Метод със сребърен нитрат

	1.8
	
	Нитрати
	БДС ISO 7890-3 (1,2,3)

	1.9
	
	Нитрити/

Азот нитритен (N-NO2-)
	БДС ЕN 26777 (1,2,3,4)

	1.10
	
	Амониеви йони
	БДС 3587 (1)

Фотометричен метод с реактив на Неслер

БДС 17.1.4.10 (2,3,4)

Фотоколориметричен метод на Неслер

	1.11
	
	Азот по Келдал
	БДС EN 25663 (1,2,3,4)

	1.12
	
	Окисляемост/

Перманганатна окисляемост
	БДС 17.1.4.16 (2,3,4)

БДС 3413 (1) 

	1.13
	
	Окисляемост/ ХПК
	БДС 17.1.4.02 (2,3,4)

	1.14
	
	Разтворен кислород
	БДС EN 25813 (1,2,3,4)

	1.15
	
	Биологична потребност от кислород (БПКn)
	БДС EN 1899-2 (2,3,4)

	1.16
	
	Алкалност – обща 
	БДС EN ISO 9963-1 (2,3,4)

	1.17
	
	Алкалност – съставна
	БДС EN ISO 9963-1 (2,3,4)

	1.18
	
	Карбонати
	CNILG ВМ – 5:2013 (1,2,3,4)

	1.19
	
	Хидрогенкарбонати
	CNILG ВМ – 5:2013 (1,2,3,4)

	1.20
	
	Обща твърдост
	БДС ISO 6059 (1,2,3)

	1.21
	
	Флуор
	БДС 16911 (1,3)

Колориметричен метод

	1.22
	
	Алуминий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.23
	
	Арсен
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.24
	
	Бор
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.25
	
	Барий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.26
	
	Берилий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.27
	
	Бисмут
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.28
	
	Калций
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.29
	
	Кадмий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.30
	
	Хром
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.31
	
	Мед
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.32
	
	Желязо
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.33
	
	Живак
	EPA 6010C (1,2,3,4)

	1.34
	
	Калий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.35
	
	Магнезий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4) 

	1.36
	
	Манган
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.37
	
	Натрий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.38
	
	Никел
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.39
	
	Фосфор
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.40
	
	Олово
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.41
	
	Сулфати
	БДС 3588 (1)

БДС 17.1.4.03 (2,3,4)

	1.42
	
	Сяра
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.43
	
	Антимон
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.44
	
	Селен
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.45
	
	Силиций
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.46
	
	Цинк
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3,4)

	1.47
	
	Фосфати/ортофосфати
	CNILG BM-11 (1,2,3,4)

	1.48
	
	Агресивен въглероден диоксид
	БДС EN 13577 (3)

	
	2. Почви (1); 
почви  строителни (2)
	рН
	БДС EN ISO 10390 (1,2)

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	Електрическа проводимост
	БДС ISO 11265 (1,2)

	2.3
	
	Хлориди
	БДС 11301 (2)

	2.4
	
	Нитрати
	БДС 11301 (2)

	2.5
	
	Амониеви йони
	БДС 11301 (2)

	2.6
	
	Сулфати
	БДС 11301 (1,2)

	2.7
	
	Азот по Келдал
	БДС ISO 11261 (1,2)

	2.8
	
	Алуминий
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.9
	
	Арсен
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.10
	
	Калций
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1(1,2)

	2.11
	
	Кадмий
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.12
	
	Кобалт
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.13
	
	Хром
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.14
	
	Мед
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.15
	
	Желязо
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1 (1,2)

	2.16
	
	Живак
	EPA 3051A (1,2)

	2.17
	
	Калий
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1 (1,2)

	2.18
	
	Магнезий
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1 (1,2)

	2.19
	
	Манган
	БДС EN ISO  22036 (1,2)

	2.20
	
	Натрий
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1 (1,2)

	2.21
	
	Никел
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.22
	
	Фосфор
	БДС EN ISO  22036 (1,2) 

CNILG BM – 1 (1,2)

	2.23
	
	Олово
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.24
	
	Сяра
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.25
	
	Антимон
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.26
	
	Калай
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.27
	
	Цинк
	БДС EN ISO 22036 (1,2)

	2.28
	
	Общо съдържание на водоразтворими соли
	БДС 11301 (2)

	2.29
	
	Органични вещества/органичен въглерод/хумус
	БДС 11302 (2)

	2.30
	
	Съдържание на вода в почвата
	БДС EN ISO  17892-1 (2)

	2.31
	
	Плътност на частиците
	БДС EN ISO 17892-3 (2)

Метод с флуиден пикнометър

	2.32
	
	Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2 (2)

Метод с режещ пръстен

	2.33
	
	Границите на протичане и източване
	БДС EN ISO 17892-12 (2)

	2.34
	
	Зърнометричен състав
	БДС EN ISO 17892-4 (2)

	2.35
	
	Изпитване при постепенно нарастващо натоварване с компресионен апарат
	БДС EN ISO 17892-5 (2)

	2.36
	
	Якост на срязване 

Директно срязване
	БДС 10188 (2)

БДС EN ISO 17892-10 (2)

	2.37
	
	Едноосов натиск на финозърнести почви
	БДС EN ISO 17892-7 (2)

	2.38
	
	Триосов натиск на неконсолидирани недренирани почви
	БДС EN ISO 17892-8 (2)

	2.39
	
	Триосов натиск на консолидирани водонаситени почви
	БДС EN ISO 17892-9 (2)

	
	3. Естествени материали и продукти от преработката им - строителни (1), огнеупорни (2), керамични (3), пясък (4), 
глина (5), 
варовик (6)


	Влага
	БДС 11330 (2)

CNILG ВМ -2 (1,3,4,5,6)

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	Загуба при накаляване
	БДС 11330 (2)

CNILG ВМ -2 (1,3,4,5,6)

	3.3
	
	Водоразтворими соли
	БДС 15050 (1,3)

	3.4
	
	Алуминий / 

Диалуминиев триоксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.5
	
	Калций / 

Калциев оксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.6
	
	Кобалт
	CNILG ВМ – 6 (1,2,3,4,5,6)

	3.7
	
	Хром
	CNILG ВМ – 6 (1,2,3,4,5,6)

	3.8
	
	Мед
	CNILG ВМ – 6 (1,2,3,4,5,6)

	3.9
	
	Желязо / 

Дижелезен триоксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.10
	
	Калий / 
Дикалиев оксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.11
	
	Магнезий / 
Магнезиев оксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.12
	
	Манган / 
Манганов оксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.13
	
	Натрий / 
Динатриев оксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.14
	
	Никел
	CNILG ВМ -6 (1,2,3,4,5,6)

	3.15
	
	Фосфор/  

Дифосфорен пентаоксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.16
	
	Олово
	CNILG ВМ -6 (1,2,3,4,5,6)

	3.17
	
	Сяра / 
Серен триоксид
	CNILG ВМ -6 (1,2,3,4,5,6)

CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.18
	
	Силиций /
Силициев диоксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.19
	
	Титан / Титанов диоксид
	CNILG ВМ -2 (1,2,3,4,5,6)

	3.20
	
	Цинк
	CNILG ВМ -6 (1,2,3,4,5,6)

	
	4. Руди (1) и продукти от преработката им -

концентрати (2), 

сплави (3), 

шлаки (4)


	Влага
	БДС 7480 (1,2)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.1
	
	
	

	4.2
	
	Загуба при накаляване
	БДС 15872 (1,2)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.3
	
	Сребро
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.4
	
	Алуминий / 

Диалуминиев триоксид
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.5
	
	Антимон
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.6
	
	Арсен
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.7
	
	Бисмут
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.8
	
	Калций / 

Калциев оксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.9
	
	Кадмий
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.10
	
	Кобалт
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.11
	
	Хром
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.12
	
	Мед
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.13
	
	Желязо / 

Дижелезен триоксид
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.14
	
	Калий / 

Дикалиев оксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.15
	
	Магнезий / 
Магнезиев оксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.16
	
	Манган /

Манганов оксид
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.17
	
	Молибден
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.18
	
	Натрий /

Динатриев оксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.19
	
	Никел
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

	4.20
	
	Фосфор /

Дифосфорен пентаоксид
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.21
	
	Олово
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.22
	
	Сяра / 

Серен триоксид
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.23
	
	Силиций/

Силициев диоксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.24
	
	Титан / 

Титаниев диоксид
	CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	4.25
	
	Цинк
	CNILG ВМ – 3 (1,2,3,4)

CNILG ВМ – 4 (1,2,3,4)

	
	5. Отпадъци -

твърди (1), 

течни (2), 

утайки (3)

	pH
	БДС ISO 10390 (1,2,3)

БДС EN 10523 (1,2)

	5.1
	
	
	

	5.2
	
	Сухо вещество/сух остатък/ съдържание на влага
	БДС EN 15934 (1,2,3)

	5.3
	
	Загуба при накаляване
	БДС EN 15935 (1,2,3)

	5.4
	
	Общо разтворени твърди вещества (TDS) 
	БДС EN 15216 (1,2,3)

	5.5
	
	Азот по Келдал
	БДС EN 13342 (3)

	5.6
	
	Алуминий
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.7
	
	Арсен
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.8
	
	Барий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.9
	
	Кадмий
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.10
	
	Калций
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.11
	
	Кобалт
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.12
	
	Хром
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.13
	
	Мед
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.14
	
	Желязо
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.15
	
	Живак
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.16
	
	Магнезий
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.17
	
	Манган
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.18
	
	Молибден
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.19
	
	Никел
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.20
	
	Фосфор
	CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.21
	
	Олово
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.22
	
	Сяра
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.23
	
	Антимон
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3)

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.24
	
	Селен
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.25
	
	Цинк
	БДС EN ISO 11885 (1,2,3)

CNILG ВМ –1 (1,2,3) 

БДС EN ISO 22036 (1,3)

	5.26
	
	Хлориди
	CNILG ВМ – 8 (1,2,3)

	5.27
	
	Флуориди
	CNILG ВМ – 9 (1,2,3)

	5.28
	
	Сулфати
	CNILG ВМ – 10 (1,2,3)


Гъвкав обхват: 

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 

Фиксиран  обхват:

Позовавания:

	1.
	CNILG ВМ – 1:2014
	Метод за определяне на водоразтворими форми в почви, отпадъци и утайки, и общо съдържание на елементите алуминий, арсен, барий, калций, кадмий, кобалт, хром, мед, желязо, живак, калий, магнезий, манган, молибден, натрий, никел, фосфор, олово, сяра, антимон, селен, цинк в отпадъци и утайки

	2.
	CNILG ВМ – 2:2014 
	Метод за определяне на елементите алуминий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, титан и техните оксиди  в естествени материали и продукти от преработката им

	3.
	CNILG ВМ – 3:2013 
	Метод за определяне на елементите сребро, алуминий, арсен, бисмут, кадмий, кобалт, хром, мед, желязо, манган, молибден, никел, фосфор, олово, сяра, цинк и антимон в руди и продукти от преработката им, концентрати, сплави и шлаки след екстракция със смес от киселини

	4.
	CNILG ВМ – 4:2013 
	Метод за определяне на алуминий, калций, желязо, калий, магнезий, манган, натрий, фосфор, сяра, силиций, титан техните оксиди и елементите мед, олово, цинк, кадмий, хром, арсен в руди и продукти от преработката им

	5.
	CNILG ВМ – 5:2013 
	Метод за определяне съдържанието на карбонати  и хидроген карбонати във води 

	6.
	CNILG ВМ – 6:2013 
	Метод за определяне общо съдържание на елементите кобалт, хром, мед, никел, олово, сяра и цинк в естествени материали и продукти от преработката им

	7.
	CNILG ВМ – 7:2013 
	Метод за концентриране на води за определяне на арсен, антимон, живак, олово, селен

	8.
	CNILG ВМ – 8:2017 
	Метод за определяне на водоразтворими хлориди в отпадъци (твърди, течни и утайки)

	9.
	CNILG ВМ – 9:2017 
	Метод за определяне на водоразтворими флуориди в отпадъци (твърди, течни и утайки)

	10
	CNILG ВМ – 10:2017 
	Метод за определяне на водоразтворими сулфати в отпадъци (твърди, течни и утайки)

	11.
	CNILG ВМ – 11:2014 
	Метод за определяне на фосфати/ортофосфати във води


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415



e-mail: office@nab-bas.bg
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