**ЗАПОВЕД**

**№ А 327**

**София, 20.05.2022г.**

Орган **за контрол от вид А**

**при „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София**

**Адрес на управление:** 1712 гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл. 364, вх. 6, ап. 84

**Адрес на офис:** 1712 гр. София, ул. „Инж. Георги Белов" № 2

Да извършва контрол в доброволната (нерегулирана) област съгласно следния обхват:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип на обхват:** *гъвкав\** | | | | | |
| **№ по ред** | **Област на контрол** | **Вид на контрола** | **Обхват на контрола по параметър** | **Методи за изпитване/**  **измерване, използвани при контрол** | **Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен: заварени съединения | Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/  експлоатация продукти и съоръжения. | Вид и големина на индикации от повърхностни и подповърхностни несъвършенства, чрез магнитно-прахов (МТ) метод за контрол | Магнитно-прахов контрол  РПК 07-00  БДС EN ISO 17638 | Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на  ADR, RID:  т. 6.2.2.1.6; т. 6.2.4.1  от ADR/RID –  БДС EN ISO 10961  и следните стандарти:  БДС EN ISO 5817  БДС EN ISO 23278  БДС EN ISO 6520-1  Техническа  Спецификация (ТС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен | Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/  експлоатация продукти и съоръжения. | Дебелина на стена, чрез ултразвуков (UT) метод за контрол | Ултразвуков контрол  (Дебелометрия)  РПК 08-00  БДС EN ISO 16809 | Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на ADR, RID:  т. 6.2.1.1.3, т. 6.2.2.1.1,  т. 6.2.4.1, т. 6.2.4.2,  т. 6.2.5.4.3, т. 6.7.2.4,  т. 6.7.3.4, т. 6.7.4.4,  т. 6.8.2.1.17, т. 6.8.2.1.18,  т. 6.8.2.1.19, т. 6.8.2.1.20,  т. 6.8.2.1.21, т. 6.8.2.6,  т. 6.8.2.6.1, т. 6.8.2.6.2  от ADR/RID –  БДС EN 1251-2  БДС EN 1802 - отм.  БДС EN 1968+A1 - отм.  ISO 6406 - отм.  БДС EN 12972  БДС EN 1975+A1 - отм.  [БДС EN ISO 7866+](http://www.bds-bg.org/standard/?national_standard_id=74154)A1  БДС EN ISO 11120  Техническа  спецификация (ТС) |
| 3. | Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни и техните вентили, клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен: заварени съединения | Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/  експлоатация продукти и съоръжения. | Вид, големина и разположение на несъвършенства, чрез визуален (VT) метод за контрол | Визуален контрол:  РПК 10 - 00  БДС EN ISO 17637 | Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на ADR, RID:  т. 6.2.1.5.2; т. 6.2.2.1.6;  т. 6.2.4.1 от ADR/RID и следните стандарти –  БДС EN ISO 10961  БДС EN 1251-2  БДС EN 1442  БДС EN 12493  БДС EN 13110+А1  БДС EN 13530-2+А1  БДС EN 14140/АС  БДС EN 14398-2+А2  БДС EN 14638-3  БДС EN 14893  БДС EN ISO 5817  БДС EN ISO 10042  БДС EN ISO 6520-1  Техническа  спецификация (ТС) |

**Позоваване:**

**\*Гъвкав обхват:** *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе;

RID - Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари;

ADN - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.