„ЛТЦ“ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ  ЗА ИЗПИТВАНЕ „ЛТЦ-ТЕСТ"
Адрес на управление и лаборатория: 
 2304,  гр. Перник, ул. "Владайско въстание“ № 1
Да извършва изпитванe на:
	Тип обхват: гъвкав, за част от обхвата * 

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Маслени(1) и сухи (2) силови трансформатори за напрежение до 36 kV 
	1.1. Измерване  на съпротивлението на изолация на намотките  и определяне на коефициента на абсорбция;
	БДС 16654, т. 4.1 (1)

	
	
	1.2 Измерване на коефициента на трансформация и проверка на фазовото изместване
	БДС EN 60076-1, т. 11.3 (1),(2)

IEC 60076-1, cl.11.3 (1), (2)

БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.2.2 (2)

	
	
	1.3 Проверка на групата на свързване на намотките
	БДС EN 60076-1, т.11.3 (1), (2)

IEC 60076-1, cl. 11.3 (1), (2)

БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.2.2 (2)

	
	
	1.4 Измерване  на съпротивлението на намотките  с постоянен ток
	БДС EN 60076-1, т. 11.2 (1),(2)

IEC 60076-1 ,cl.11.2 (1), (2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.2.1(2)


	Тип обхват: гъвкав, за част от обхвата * 

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	
	
	1.5 Изпитване на изолацията с напрежение, приложено от външен източник, 50Hz
	БДС EN 60076-3+A1, т.10 (1), (2)
IEC 60076-3+A1, cl.10 (1), (2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.2.5, (2)

	
	
	1.6 Изпитване на изолацията с индуктирано напрежение
	БДС EN 60076-3+A1, т.11.2 (1),(2)

IEC 60076-3+A1, cl. 11.2 (1), (2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т.14.2.6 (2)

	
	
	1.7 Измерване на загубите и тока на празен ход
	БДС EN 60076-1, т.11.5 (1), (2)
IEC 60076-1, cl. 11.5 (1),(2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.2.4 (2)

	
	
	1.8  Измерване на импеданса на напрежението и загубите при късо съединение
	БДС EN 60076-1, т. 11.4 (1), (2)

IEC  60076-1, cl.11.4 (1), (2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т.14.2.3 (2)

	5. 
	
	1.9  Изпитване на прегряване 
	БДС EN 60076-2, т.7.3.2 (1)

IEC 60076-2, cl. 7.3.2 (1)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т.14.3.2.2.2 (2)

	6. 
	
	1.10  Изпитване на изолацията с мълниев импулс – пълен, срязан
	БДС EN 60076-3+А1, т. 13.2, т.13.3 (1), (2)

IEC 60076-3+А1, cl. 13.2, т.13.3 (1),(2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т.14.3.1 (2)

	7. 
	
	1.11  Измерване на нивото на шума
	БДС EN 60076-10, т. 11.2 (1), (2)
IEC 60076-10, cl.11.2 (1), (2)
БДС EN IEC 60076-11+АС, т. 14.4.2 (2)

	2.
	Минерални изолационни масла за трансформатори и превключватели
	2.1 Определяне на пробивното напрежение при промишлена честота на трансформаторно масло
	***БДС EN 60156:2002, т.9, т.10, т.11


	3.
	Херметизирани рифеловани казани на трифазни маслонапълнени трансформатори за 50 Hz, от 50kVA до 2500kVA с най- високо напрежение за съоръжение не превишаващо 36kV
	3.1 Изпитване за херметичност (издръжливост)
	**БДС EN 50464-4:2007+A1:2011

	
	
	3.2 Тест за теч
	**БДС EN 50464-4:2007+A1:2011



Забележки: * “Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.”

** Позоваване на отменен стандарт, без замяна.

*** фиксиран обхват
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

