ЗАПОВЕД
№ А 10
София, 10.01.2023 г.
на
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление: 1046 София, кв. „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски“ № 1

Адрес на лаборатория: 1046 София, кв. Лозенец, ул. „Добри Войников“ № 2
Да извършва изпитване: 
	Тип обхват –гъвкав

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Цимент, цимент за зидария
	1.1 Якост на огъване

1.2 Якост на натиск
	БДС EN 196-1

	
	
	1.3 Стандартна консистенция
	БДС EN 196-3

	
	
	1.4. Начало на свързване
	БДС EN 196-3

	
	
	1.5. Край на свързване
	БДС EN 196-3

	
	
	1.6 Обемопостоянство
	БДС EN 196-3

	
	
	1.7 Хлориди
	БДС EN 196-2

	
	
	1.8 Сулфати
	БДС EN 196-2

	2
	Добавъчни материали

Скални материали
	2.1 Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	
	
	2.2 Устойчивост на износване
	БДС EN 1097-1

	
	
	2.3 Устойчивост на раздробяване (дробимост)
	БДС EN 1097-2

	
	
	2.4 Плътност в насипно състояние
	БДС EN 1097-3

	
	
	2.5 Съдържание на вода (влажност)
	БДС EN 1097-5

	
	
	2.6 Плътност на зърната

 - специфична плътност;

- обемна плътност в сухо състояние;

- във водонаситено и повърхностно сухо състояние;
	БДС EN 1097-6

	
	
	2.7 Абсорбция на вода
	

	
	
	2.8 Индекс на плоски зърна
	БДС EN 933-3

	
	
	2.9 Коефициент на формата
	БДС EN 933-4

	
	
	2.10 Оценяване на фина фракция - пясъчен еквивалент 
	БДС EN 933-8+А1

	
	
	2.11 Оценяване на фина фракция - метиленово синьо
	БДС EN 933-9

	
	
	2.12 Устойчивост на дробимост на едър добавъчен материал  при статично натоварване
	БДС EN 206+A2/NA

Приложение NA.Q

	
	
	2.13 Класификация на съставните части на едрозърнести рециклирани скални материали 
	БДС EN 933-11 

	
	
	2. 14 Устойчивост на замръзване и размръзване
	БДС EN 1367-1

	
	
	2. 15 Устойчивост на изветряне - изпитване с магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2

	3
	Строителни разтвори

· разтвори за мазилки (1);

· разтвори за зидарии (2);

· инжекционни разтвори (3);
	3.1 Зърнометричен състав 1,2
	БДС EN 1015-1

БДС EN 1015-1/A1

	
	
	3.2 Консистенция, чрез стръскваща масичка 1,2
	БДС EN 1015-3

БДС EN 1015-3/A1

БДС EN 1015-3/A2

	
	
	3.3 Консистенция, чрез потъващо тяло 1,2
	БДС EN 1015-4

	
	
	3.4 Обемна маса (на пресен разтвор) 1,2
	БДС EN 1015-6

БДС EN 1015-6/A1

	
	
	3.5 Обемна маса в сухо състояние (на втвърден разтвор) 1,2
	БДС EN 1015-10

БДС EN 1015-10/A1

	
	
	3.6 Якост на опън при огъване1,2
	БДС EN 1015-11

	
	
	3.7 Якост на натиск1,2
	

	
	
	3.8 Сила на сцепление на втвърден разтвор за мазилка върху основа1,2
	БДС EN 1015-12

	
	
	3.9 Изпитване със сито 3
	БДС EN 445

	
	
	3.10 Течливост 3
	

	
	
	3.11 Разстилане 3
	

	
	
	3.12 Водоотделяне 3
	

	
	
	3.13 Якост на натиск 3
	

	
	
	3.14 Плътност 3
	

	4
	Бетонна смес
	4.1 Слягане
	БДС EN 12350-2

	
	
	4.2 Изпитване по VEBE
	БДС EN 12350-3

	
	
	4.3 Плътност
	БДС EN 12350-6

	
	
	4.4 Съдържание на въздух
	БДС EN 12350-7

	
	
	4.5 Разстилане
	БДС EN 12350-5

	5
	Втвърден бетон
	5.1 Якост на натиск
	БДС EN 12390-3

	
	
	5.2 Якост на опън при огъване
	БДС EN 12390-5

	
	
	5.3 Якост на опън при разцепване
	БДС EN 12390-6

	
	
	5.4 Плътност
	БДС EN 12390-7

	
	
	5.5 Дълбочина на проникване на вода под налягане
	БДС EN 12390-8

	
	
	5.6 Якост на натиск на бетон в конструкции чрез изрязване и изпитване на ядка
	БДС EN 12504-1

БДС EN 13791

БДС EN 13791/NA

	
	
	5.7 Якост на натиск на бетон в конструкции чрез определяне на големината на отскока
	БДС EN 12504-2 

БДС EN 13791

БДС EN 13791/NA

	
	
	5.8 Якост на натиск на бетон в конструкции чрез определяне на скоростта на разпространение на ултразвуков импулс
	БДС EN 12504-4 

БДС EN 13791

БДС EN 13791/NA

	
	
	5.9 Водонепропускливост
	БДС EN 206/NA

Приложение NA.O

	
	
	5.10 Мразоустойчивост
	БДС EN 206/NA

Приложение NA.O, т.1

	
	
	5.11 Дълбочина на карбонизация
	БДС EN 14630

	
	
	5.12 Местоположение и размер на армировка
	BS 1881 - 204

	
	
	5.13 Мразоустойчивост по ускорен метод
	БДС EN 206/NA
Приложение NA.O. т.2

	
	
	5.14 Секантен модул на еластичност при натиск (начален и стабилизиран)
	БДС EN 12390-13

	6
	Метални материали, стомани за армиране на стоманобетонни конструкции (пръти, кангали, заварени мрежи, скелети, стомана за предварително напрягане, пръти, вбетонирани части и други армировъчни изделия, които съдържат заварени съединения, механични съединения на стомани за армиране1)
	6.1 Размери
	БДС EN 10080, т.7.3

БДС EN ISO 15630-1, т.12

	
	
	6.2 Маса на линеен метър
	

	
	
	6.3 Якост на опън
	БДС EN ISO 15630-1, т.5

БДС EN ISO 15630-2, т.5

БДС EN ISO 15630-3, т.5

БДС EN ISO 6892-1,

метод В

БДС ISO 15835-21

	
	
	6.4 Общо относително удължение при максимална сила
	

	
	
	6.5 Относително удължение след разрушаване
	

	
	
	6.6 Граница на провлачване (физична)
	

	
	
	6.7 Потенциал за корозия на открита армировъчна стомана
	ASTM C 876

	7
	Продукти за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции, защитни покрития
	7.1 Сцепление при натоварване на опън
	БДС EN 1542

	
	
	7.2 Якост на натиск на разтвор за възстановяване
	БДС ЕN 12190

	
	
	7.3 Модул на еластичност при натиск
	БДС ЕN 13412

	
	
	7.4 Адхезия при опън на покрития
	БДС EN ISO 4624

	
	
	7.5 Дебелина на покритие
	БДС EN ISO 2808, т.5.4

	
	
	7.6 Изтръгване
	БДС EN 1881

	8
	Блокове за зидария
	8.1 Якост на натиск
	БДС ЕN 772-1+А1

	
	
	8.2 Нетен обем на глинени блокове за зидария чрез хидростатично претегляне
	БДС ЕN 772-3

	
	
	8.3 Кухинност на глинени блокове за зидария чрез хидростатично претегляне
	

	
	
	8.4 Якост на опън при огъване на бетонни блокове за зидария
	БДС EN 772-6

	
	
	8.5 Размери
	БДС EN 772-16

	
	
	8.6 Водопоглъщане
	БДС EN 772-21

	
	
	8.7 Брутна плътност
	БДС EN 772-13

	
	
	8.8 Нетна плътност
	

	9
	Подови покрития

(замазки)
	9.1 Якост на огъване 
	БДС EN 13892-2

	
	
	9.2 Якост на натиск
	

	
	
	9.3 Устойчивост на абразивно износване
	БДС EN 13892-3

	
	
	9.4 Якост на сцепление
	БДС EN 13892-8

БДС EN 1766

	10
	Торкретбетон
	10.1 Якост на натиск на млад торкретбетон
	БДС EN 14488-2, Метод А

	
	
	10.2 Якост на опън при огъване (първа максимална, гранична и остатъчна) на пробни тела - греди, армирани с влакна
	БДС EN 14488-3

	
	
	10.3 Якост на опън на ядки при директен опън
	БДС EN 14488-4+A1

	
	
	10.4 Определяне на капацитета за поглъщане на енергия от пробни плочи, армирани с влакна
	БДС EN 14488-5

	
	
	10.5 Дебелина на торкретбетона върху основата
	БДС EN 14488-6

	
	
	10.6 Съдържание на влакна в торкретбетон, армиран с влакна
	БДС EN 14488-7

	11
	Бетонни бордюри
	11.1. Размери

11.1.1. Широчина

11.1.2. Дължина

11.1.3. Височина

11.1.4. Дебелина

11.1.5. Равнинност и наклон

11.1.6. Скосявания

11.1.7. Дебелина на лицевата повърхност
	БДС EN 1340, Прил. C

	
	
	11.2 Якост на огъване
	БДС EN 1340, Прил. F

	
	
	11.3 Разрушаващ товар
	

	
	
	11.4 Обща абсорбция на вода
	БДС EN 1340,Прил. Е

	
	
	11.5 Мразоустойчивост/Загуба на маса
	БДС EN 1340, Прил. D

	
	
	11.6 Абразивно износване
	БДС EN 1340 Прил. G

БДС EN 1340 Прил. Н 

	12
	Бетонни плочи за настилки (бетонни и мозаечни)
	12.1 Размери:

12.1.1. Широчина; 

12.1.2. Дължина

12.1.3. Височина

12.1.4. Дебелина

12.1.5. Равнинност и наклон

12.1.6. Скосявания

12.1.7. Дебелина на лицевата повърхност
	БДС EN 1339, Прил.С

БДС EN 13748-1, т.5.2, т.5.3 и т.5.4 

БДС EN 13748-2, т.5.2, т.5.3 и т.5.4

	
	
	12.2 Якост на огъване
	БДС EN 1339, Прил. F

БДС EN 13748-1, т.5.5

БДС EN 13748-2, т.5.5

	
	
	12.3 Разрушаващ товар
	

	
	
	12.4 Обща абсорбция на вода
	БДС EN 1339, Прил. Е

БДС EN 13748-1, т.5.8

БДС EN 13748-2, т.5.8

	
	
	12.5 Мразоустойчивост/Загуба на маса
	БДС EN 1339,Прил. D



	
	
	12.6. Абразивно износване 
	БДС EN 1339, Прил. G
БДС EN 1339, Прил. Н

БДС EN 13748-1, т.5.6.2

БДС EN 13748-2, т.5.6.2

	13
	Бетонни блокчета за настилки
	13.1 Размери:

13.1.1. Широчина; 

13.1.2. Дължина

13.1.3. Височина

13.1.4. Дебелина

13.1.5. Равнинност и наклон

13.1.6. Скосявания

13.1.7. Дебелина на лицевата повърхност
	БДС EN 1338,

Прил. С

	
	
	13.2 Якост на разцепване
	БДС EN 1338, Прил. F

	
	
	13. 3 Якост на огъване
	БДС EN 1338, Прил. F

	
	
	13.4 Обща абсорбция на вода
	БДС EN 1338,Прил. Е

	
	
	13.5 Мразоустойчивост/ Загуба на маса
	БДС EN 1338,Прил. D

	
	
	13.6 Абразивно износване
	БДС EN 1338,Прил. G
БДС EN 1338,Прил. Н

	14
	Естествени скални материали и изделия от тях
	14.1 Абсорбция на вода при атмосферно налягане
	БДС EN 13755

	
	
	14. 2 Якост на натиск
	БДС EN 1926

	
	
	14. 3 Якост на огъване при постоянно натоварване
	БДС EN 13161

БДС EN 12372

	
	
	14.4 Устойчивост на изтриване
	БДС EN 14157. Метод В

	
	
	14.5 Реална плътност
	БДС EN 1936

	
	
	14.6 Привидна плътност
	

	
	
	14.7 Обща порьозност
	

	
	
	14.8 Отворена порьозност
	

	15
	Топлоизолационни продукти за строителството
	15.1 Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност
	БДC EN 12667

БДC EN 12939

	
	
	15.2 Дължина и широчина
	БДC EN 822

	
	
	15.3 Дебелина
	БДC EN 823

	
	
	15.4 Обемна плътност
	БДC EN 1602

	
	
	15.5 Водопоглъщане при кратковременно частично потопяване
	БДС EN ISO 29767

	
	
	15.6 Продължително водопоглъщане при продължително потопяване
	БДС EN ISO 16535

	
	
	15.7 Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите
	БДC EN 1607

	16
	Строителни почви и земна основа
	16.1. Водно съдържание
	БДС EN ISO 17892-1

	
	
	16.2. Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2

	
	
	16.3. Плътност на частиците
	БДС EN ISO 17892-3

	
	
	16.4. Зърнометричен състав
	БДС EN ISO 17892-4

	
	
	16.5. Граница на протичане и източване

16.6. Показател на пластичност
	БДС EN ISO 17892-12

	
	
	16.7. Параметри на якостта на срязване чрез изпитване на директно срязване (ъгъл на вътрешно триене - ( и кохезия - с)
	БДС EN ISO 17892-10

	
	
	16.8. Параметри на якостта на срязване чрез изпитване на триосов натиск на консолидирани водонаситени почви (ъгъл на вътрешно триене - ( и кохезия -с)
	БДС EN ISO 17892-9

	
	
	16.9. Определяне на компресионен модул на деформации Eoed и коефициент на компресия Cc чрез изпитване при постепенно нарастващо натоварване с компресионен апарат
	БДС EN ISO 17892-5

	
	
	16.10. Изпитване за определяне на Калифорнийското гранично отношение - Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of  aboratory-Compacted Soils
	ASTM D1883 – 16

	17
	Геотехнически анкери
	17.1. Изпитване на инжектирани анкери. Способност на анкера да поеме изпитвателно натоварване Pp или поведението при пълзене и загуба на натоварването на анкерната система до изпитвателното натоварване
	БДС EN ISO 22477-5

	
	
	17.2. Изпитване на инжектирани анкери. Способност на анкера да поеме изпитвателно натоварване Pp и поведението при пълзене или загуба на натоварването на анкерната система до изпитвателното натоварване
	БДС EN 1537


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват –гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Бетонна смес
	БДС EN 12350-1

	2
	Торкрет бетон
	БДС EN 14488-1


Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
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