Лаборатория за изпитване на автомобилна електроника
към „Вистеон Електроникс България“ ЕООД
София 1138, ул. “Абагар“ №22
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Електроника, автомобилна електроника**, детайли от метал, стъкло и пластмаса
	1.1 Изпитване А: Студ

1.1.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.1.2 Функционалност по време на изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-1

(IEC 60068-2-1)

ISO 16750-4**

	
	
	1.2 Изпитване В: Суха топлина

1.2.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.2.2 Функционалност по време на

изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-2 

(IEC 60068-2-2)

ISO 16750-4** 

	
	
	1.3 Изпитване N: Промени на температурата

1.3.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.3.2 Функционалност по време на

изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-14 

(IEC 60068-2-14)

ISO 16750-4** 

	
	
	1.4 Изпитване Db: 

Влажна топлина, циклично.

1.4.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.4.2 Функционалност по време на

изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-30 

(IEC 60068-2-30)

ISO 16750-4**

	
	
	1.5 Изпитване Z/AD: Комбинирано циклично изпитване на температура/влажност 

1.5.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.5.2 Функционалност по време на изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-38

(IEC 60068-2-38)

ISO 16750-4** 

	
	
	1.6 Изпитване Cy: Влажна топлина, постоянен режим, ускорено изпитване, предназначено главно за съставни части

1.6.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.6.2 Функционалност по време на

изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-67/A1 

(IEC 60068-2-67/A1)

	
	
	1.7 Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим

1.7.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.7.2 Функционалност по време на

 изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-78

(IEC 60068-2-78)

ISO 16750-4**

	
	
	1.8 Изпитване Fc: Вибрации (Синусоидални)

1.8.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.8.2 Функционалност по време на изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-6

(IEC 60068-2-6)

ISO 16750-3** 

	
	
	1.9 Изпитване Еа: Удар

1.9.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.9.2 Функционалност по време на изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-27

(IEC 60068-2-27)

ISO 16750-3**

	
	
	1.10 Изпитване Ec: Удари от грубо манипулиране: 

1.10.1 Външен вид, наличие на външни изменения

1.10.2 Функционалност след изпитването 
	БДС EN 60068-2-31

(IEC 60068-2-31)

ISO 16750-3**

	
	
	1.11 Изпитване Fh: Вибрации, широколентови случайни

1.11.1. Външен вид, наличие на външни изменения

1.11.2 Функционалност по време на изпитването и след него 
	БДС EN 60068-2-64/A1

(IEC 60068-2-64/A1)

ISO 16750-3**

	
	
	1.12 Стъпаловидно изменение на температурата

1.12.1. Външен вид, наличие на външни изменения

1.12.2 Функционалност по време на изпитването и след него
	ISO 16750-4 (т. 5.2)**



	2.
	Автомобилна електроника
	2.1 Изпитване на електростатични разряди
	ISO 10605 

	
	
	2.2 Преходна електрическа проводимост по захранващите линии
	БДС ISO 7637-2 

(ISO 7637-2)

	
	
	2.3 Преходна електрическа проводимост по линии, различни от захранващите линии
	БДС ISO 7637-3

(ISO 7637-3)

	
	
	2.4 Изпитване на постоянно захранващо напрежение
	ISO 16750-2 т.4.2

	
	
	2.5 Изпитване на пренапрежение
	ISO 16750-2 т.4.3

	
	
	2.6 Изпитване на насложено променливо захранващо напрежение
	ISO 16750-2 т.4.4

	
	
	2.7 Изпитване при бавно спадане и покачване на захранващото напрежение
	ISO 16750-2 т.4.5

	2

	
	2.8 Изпитване на краткотрайно спадане на захранващото напрежението
	ISO 16750-2 т.4.6.1

	
	
	2.9 Изпитване на бързо спадане на захранващото напрежение до рестартиране
	ISO 16750-2 т.4.6.2

	
	
	2.10 Изпитване при стартиране
	ISO 16750-2 т.4.6.3

	
	
	2.11 Отскок на напрежението при отпадане на акумулатора по време на зареждане – Изпитване В
	ISO 16750-2 т.4.6.4.2.3

	
	
	2.12 Изпитване при обърнат поляритет на напрежението
	ISO 16750-2 т.4.7

	
	
	2.13 Изпитване при потенциална разлика в еталонното заземяване и захранващото напрежение.
	ISO 16750-2 т.4.8

	
	
	2.14 Прекъсвания по единични линии
	ISO 16750-2 т.4.9.1

	
	
	2.15 Едновременно прекъсване на повече от една линия
	ISO 16750-2 т.4.9.2

	
	
	2.16 Устойчивост при къси съединения в сигналните линии
	ISO 16750-2  т.4.10.2

	
	
	2.17 Устойчивост при къси съединения в захранващите линии
	ISO 16750-2 т.4.10.3

	
	
	2.18 Изпитване на диелектрична якост
	ISO 16750-2 т.4.11

	
	
	2.19 Изпитване на съпротивлението на изолацията
	ISO 16750-2 т.4.12

	
	
	2.20 Измерване на излъчени и кондуктивни смущаващи въздействия
	БДС EN IEC 55025

CISPR 25

	1. 
	
	2.20.1 Излъчени смущаващи въздействия (т. 6.5)
	

	2. 
	
	2.20.2 Смущаващи напрежения (т.6.3)
	

	3. 
	
	2.20.3 Смущаващи токове (т. 6.4)
	

	
	
	2.21 Изпитване на устойчивост на излъчени смущения в екранирана камера с поглъщаща облицовка
	БДС ISO 11452-2  

(ISO 11452-2)

	
	
	2.22 Изпитване на устойчивост при инжектиране на сумарен ток
	БДС ISO 11452-4  

(ISO 11452-4)

BCI метод

	
	
	2.23 Устойчивост на електрически смущаващи въздействия от портативни предаватели
	БДС ISO 11452-9

(ISO 11452-9)


Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 

Забележка:
** Стандартът се прилага само при изпитване на автомобилна електроника.
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