ОБХВАТ 156 ЛИ
София, 04.06.2024г.
„ЕЛКАБЕЛ” АД, ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление и на лаборатория:
8000 Бургас, ул. „Одрин” № 15

Да извършва изпитване: 
	Тип обхват: гъвкав

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабели силови и проводници с термопластична изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително 
	1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-201
БДС EN 60811-202
БДС ЕN 50396, т.т. 4.1, 4.2, 4.3
ГОСТ 12177, т. 3.4.7

	
	
	2. Измерване на конструктивни размери 
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-203
БДС 6259, т.т. 2.4, 2.6, 2.8
БДС ЕN 50396, т. 4.4
BS 6004, т. 15.2	

	
	
	3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b) 
ГОСТ 25018

	
	
	4. Загуба на маса на изолация / обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-409

	
	
	5. Топлинна деформация на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100;
БДС ЕN 60811-508

	
	
	6. Изпитване при ниска температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-504
БДС ЕN 60811-505
БДС ЕN 60811-506

	
	
	7. Устойчивост на напукване на изолация/ обвивка 
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-509

	
	
	8. Термична стабилност на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-405

	
	
	9. Електрическо съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони
	БДС 2374
БДС ЕN 60228, анекс А
ГОСТ 7229

	
	
	10. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение 
	БДС 2406, т.1
БДС EN 50395, т.т. 6, 7, 10.3
ГОСТ 2990, т. 4.1
BS 6004 анекс E

	
	
	11. Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка
	БДС 1986
БДС EN 50395, т. 8;
ГОСТ 3345

	
	
	12. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501 
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c)

	
	
	13. Водна абсорбция на изолация от ПВХ
	БДС 2406, т.т. 1, 2 
БДС EN 50395, т. 9

	
	
	14. Повърхностно съпротивление на обвивка
	БДС EN 50395, т. 11 

	
	
	15.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-404


	
	
	16. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел
	БДС EN 60332-1-2

	
	
	17. Изпитване при въздействие на огън на единичен малък изолиран проводник или кабел
	БДС EN 60332-2-2

	2.


	Кабели силови с омрежена изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително 
	1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-201
БДС EN 60811-202
БДС ЕN 50396, т.т. 4.1, 4.2, 4.3

	
	
	2. Измерване на конструктивни размери 
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-203
БДС ЕN 50396, т. 4.4

	
	
	3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b)

	
	
	4. Изпитване при ниска температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-504
БДС ЕN 60811-505 
БДС ЕN 60811-506

	
	
	5. Електрическо съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони
	БДС ЕN 60228, анекс А


	
	
	6. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение 
	БДС EN 50395, т.т. 6, 7, 10.3
BS 7211, анекс Е

	
	
	7. Електрическо съпротивление на изолация и/или обвивка
	БДС EN 50395, т. 8

	
	
	8. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c)

	
	
	9. Топлинно удължение на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-507

	
	
	10.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-404


	
	
	11. Повърхностно съпротивление на обвивка
	БДС EN 50395, т. 11

	
	
	12. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел
	БДС EN 60332-1-2

	
	
	13. Изпитване при въздействие на огън на единичен малък изолиран проводник или кабел
	БДС EN 60332-2-2

	3.

	Кабели силови с екструдирана изолация за напрежения до 20/36 kV 
	1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-201
БДС EN 60811-202
БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.1, 2.1.11.1 
ГОСТ 12177, т. 3.4.7

	
	
	2. Измерване на конструктивни размери 
	БДС 6259 т.т. 2.4, 2.6, 2.7.2.2, 2.8; 
БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-203
БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.4.2, 2.1.13.2;
IEC 60502-1, т.т. 16.6, 16.7;
IEC 60502-2, т.т. 17.6, 17.7

	
	
	3. Механични свойства на изолация/ обвивка преди и след стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b); 
ГОСТ 25018

	
	
	4. Загуба на маса на изолация / обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-409

	
	
	5. Топлинна деформация на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-508

	
	
	6. Изпитване при ниска температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-504
БДС ЕN 60811-505 
БДС ЕN 60811-506

	
	
	7. Устойчивост на напукване на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-509

	
	
	8. Термична стабилност на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-405

	
	
	9. Електрическо и специфично съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони
	БДС 2374
БДС HD 605 S3 т.т.  3.1.1; 3.1.2; 3.1.4
БДС ЕN 60228, анекс А
IEC 60502-1, т. 15.2;
IEC 60502-2, т. 16.2; 
BS 6724, анекс B.5
ГОСТ 7229

	
	
	10. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение
	БДС 2406, т. 1;
БДС HD 605 S3 т.т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5
IEC 60502-1, т.т. 15.3.1; 15.3.2 a); 15.3.3; 15.3.4; 15.3.5; 17.4
IEC 60502-2, т.т. 17.9, 18.2.9, 18.3.4 
BS 6485, анекс А1
BS 6622 т.т. 17.8.2, 18.16; 
БДС EN 50395, т.10.3;
ГОСТ 2990, т. 4.1;
NF С 33-209, т. 6.6

	
	
	11. Електрическо и специфично обемно съпротивление на изолация и/или обвивка
	БДС 1986 
БДС HD 605 S3, т. 3.3.1;
IEC 60502-1, т.т. 17.2, 17.3
IEC 60502-2, т.т. 18.3.2, 18.3.3;
BS 6485, анекс А2
NF С 33-209, т. 6.3;
ГОСТ 3345

	
	
	12. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c)

	
	
	13. Топлинно удължение на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-507

	
	
	14. Свиваемост на изолация / обвивка при повишена температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-502
БДС ЕN 60811-503
БДС HD 605 S3, т. 2.4.4.1;
BS 6724, анекс H

	
	
	15. Специфично повърхностно съпротивление на обвивка
	БДС HD 605 S3, т. 3.4

	
	
	16. Водна абсорбция на изолация от ПВХ
	БДС 2406 т.т. 1, 2
БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-402, т. 4.3;

	
	
	17. Надлъжна водонепропускливост
	БДС 2581, т. 3.32;
БДС HD 605 S3, т. 2.4.9.3;
IEC 60502-2, т. 19.24, анекс F

	
	
	18. Специфично обемно съпротивление на полупроводими екрани
	БДС HD 605 S3, т. 3.9.1;
IEC 60502-2, т. 18.2.10, анекс D
BS 6622 анекс J

	
	
	19.Маслоустойчивост на обвивка при повишена температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-404


	
	
	20. Изпитване на топлинни цикли

	БДС 2581:86, т. 3.15;
БДС HD 620 S3 10A, т.3.3.1.4; 
БДС HD 620 S3 10С, т.3.3.1.4; 
БДС HD 620 S3 10J, т.3.3.4.2; 
БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.6;
БДС HD 605 S3, т.т. 3.8.1; 3.8.2; 
IEC 60502-2, т. 18.2.7; 
BS 6622, т. 20.6

	
	
	21. Изпитване на огъване
	БДС 2581, т. 3.12;
БДС HD 605 S3, т. 2.4.1.6;
IEC 60502-2, т. 18.2.4; 
BS 6622, т. 20.3

	
	
	22. Изпитване на обвивка от ПЕ на твърдост по Шор
	БДС HD 605 S3, т. 2.2.1

	
	
	23. Напукване на обвивка от ПЕ под въздействие на околната среда
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-406
БДС HD 605 S3, т. 2.4.21

	
	
	24.Неравномерности и чужди включвания в изолацията и полупроводимите екрани
	БДС HD 605 S3, т.т. 2.1.10.2; 2.1.10.5

	
	
	25. Измерване на диелектрични загуби
	IEC 60502-2, т. 18.2.6; 
БДС HD 605 S3, т. 3.11; 
БДС 6927

	
	
	26. Измерване на 
частични разряди
	БДС EN 60885-3 
БДС 13382
БДС HD 605 S3, т. 3.10

	
	
	27. Изпитване при въздействие на огън на единичен изолиран проводник или кабел
	БДС EN 60332-1-2

	4.
	Кабели силови с екструдирана изолация за напрежения до 64/110 kV

	1. Измерване на радиална дебелина на изолация /обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-201
БДС EN 60811-202

	
	
	2. Измерване на конструктивни размери 
	БДС 6259 т.т 2.7.2.2, 2.8
БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-203
IEC 60840, т. 10.7

	
	
	3. Механични свойства на изолация / обвивка преди и след стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 а), b)

	
	
	4. Загуба на маса на изолация / обвивка
	БДС EN 60811-100 
БДС ЕN 60811-409

	
	
	5. Топлинна деформация на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-508

	
	
	6. Изпитване при ниска температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-505
БДС ЕN 60811-506

	
	
	7. Устойчивост на напукване на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-509

	
	
	8. Електрическо и специфично съпротивление на токопроводими жила, екрани и брони
	БДС 2374
БДС HD 605 S3, т.т. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.4
IEC 60840 т.10.5;
БДС HD 632 S3, част 1, т. 10.5

	
	
	9. Изпитване на кабел и/или изолирани фази на променливо напрежение
	БДС HD 632 S3, част 1 
т.т. 9.3, 12.4.1
IEC 60840 т.т. 9.3; 12.4.1
BS 7912 т.т. 9.3, 12.11

	
	
	10. Съвместимост на компонентите на кабел при топлинно стареене
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-501
БДС ЕN 60811-401, т. 4.1 c)

	
	
	11. Топлинно удължение на изолация/обвивка
	БДС EN 60811-100
БДС EN 60811-507

	
	
	12. Свиваемост на изолация/обвивка при повишена температура
	БДС EN 60811-100
БДС ЕN 60811-502
БДС ЕN 60811-503

	
	
	13. Надлъжна водонепропускливост
	БДС HD 632 S3, част 1, анекс Е
IEC 60840 анекс Е	
BS 7912, т. 14

	
	
	14. Специфично обемно съпротивление на полупроводими екрани
	БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.9; анекс D
IEC 60840, анекс D

	
	
	15. Изпитване на топлинни цикли
	БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.6
IEC 60840, т. 12.4.6;
BS 7912, т. 12.9

	
	
	16. Изпитване на огъване
	БДС HD 632 S3, част 1, т. 12.4.3 
IEC 60840, т. 12.4.3;
BS 7912, т. 12.5

	
	
	17. Неравномерности и чужди включвания в изолацията и полупроводимите екрани
	БДС HD 605 S3 т.т. 2.1.10.2; 2.1.10.5 

	
	
	18. Измерване на диелектрични загуби
	БДС 6927
IEC 60840, т. 12.4.5; 
БДС HD 632 S3, част 1 т.12.4.5

	
	
	19. Измерване на частични разряди
	БДС EN 60885-3
БДС 13382
БДС HD 605 S3, т. 3.10

	5.
	Неизолирани проводници за въздушни електрически линии

	1. Измерване на конструктивни размери
	БДС 6259, т. 2.4; 
БДС 16651, т. 4.6; 
БДС EN 50182, т.т. 6.4.2, 6.4.4
IEC 61089, т. 6.6.1.3

	
	
	2. Електрическо и специфично съпротивление
	БДС 2374
БДС 1133, приложение 2
IEC 60468, рутинен метод
BS 215-1, анекс А
BS 215-2, анекс А

	
	
	3. Механични показатели

	БДС 1133, приложение 2
БДС 7454
БДС 17002, т. 3.8; 
БДС EN 50189, т.т. 11.3, 11.4;
БДС EN ISO 6892-1
BS 215-1, анекс А
BS 215-2, анекс А

	
	
	4. Маса на проводника
	БДС 1133, т. 4.7;
БДС 17002, т. 3.5;
БДС EN 50182, т. 6.4.6; 
IEC 61089, т. 6.6.3
BS 215-1, анекс А
BS 215-2, анекс А

	6.

	Токопроводими жила медни и алуминиеви за проводници и кабели

	1. Измерване на конструктивни размери 
	БДС 6259, т. 2.4; 
БДС HD 605 S3, т. 2.1.4.2, 2.1.13.2;
БДС 16651, т. 4.6

	
	
	2. Електрическо и специфично съпротивление
	БДС 2374
БДС HD 605 S3, т. 3.1.1
БДС ЕN 60228, анекс А
IEC 60468, рутинен метод

	
	
	3.Механични показатели
	БДС 7454
БДС EN ISO 6892-1



Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg
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