
ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 1 ЛИ
„Елаците-мед“ АД 

Лаборатория за изпитване

Адрес на управление и на лаборатория : 2086 с. Мирково, общ. Мирково, обл. София
Да извършва изпитвания на:

	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/

валидирани)

	1
	2
	3
	4

	I.
	Медни концентрати,

медни руди, медни стерили


	I.1. Злато - Au g/t


	ВЛМ №1:2005

ВЛМ №2:2005

	
	
	I.2.Мед - Cu %


	ВЛМ №3:2005

ВЛМ №19:2011

	
	
	I.3.Молибден - Mo %
	ВЛМ №4:2005

	
	
	I.4.Желязо - Fe %
	ВЛМ №5:2005

	
	
	I.5.Сребро -Ag g/t
	ВЛМ №6:2005

	II.
	Води -

Подземни
	II.1.Активна реакция (рН)
	БДС 17.1.4.27

	
	
	II.2.Електропроводимост
	БДС  EN 27888 

	
	
	II.3.Нитрати/ Азот нитратен 

(N-NO3-)
	ВЛМ № 10:2005

	
	
	II.4. Нитрити/Азот нитритен (N-NO2-)
	ВЛМ № 9:2005

	
	
	II.5.Амониеви йони/ Азот амониев 

(N-NH4+)
	ВЛМ № 11:2005

	
	
	II.6.Хлориди / Хлорни йони
	ВЛМ  № 8:2005 

	
	
	II.7.Сулфати/ Сулфатни йони
	ВЛМ № 7:2005 

	
	
	II.8. Арсен
	БДС 17.1.4.22 

	
	
	II.9. Алуминий; калций; кадмий; хром; мед; желязо; манган; натрий; никел; олово; селен; цинк; 
	БДС EN ISO 11885 

	
	
	II.10.Цианиди (общи )
	ВЛМ № 21 :2011

	
	
	II.11.Флуориди 
	ВЛМ № 22 :2011

	
	
	II.12.Разтворен кислород
	БДС EN 25813

	III.
	Води -

Повърхностни
	III.1.Активна реакция (рН)
	БДС 17.1.4.27

	
	
	III.2.Разтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 т.3

	
	
	III.3.Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 т.2

	
	
	III.4.Електропроводимост
	БДС  EN 27888

	
	
	III.5. Нитрати/ Азот нитратен 

(N-NO3-)
	ВЛМ № 10:2005

	
	
	III.6. Нитрити/ Азот нитритен 

(N-NO2-)
	ВЛМ № 9:2005

	
	
	III.7. Амониеви йони/ Азот амониев (N-NH4+)
	ВЛМ № 11:2005

	
	
	III.8.. Хлориди / Хлорни йони
	ВЛМ  № 8:2005

	
	
	III.9. Сулфати/ Сулфатни йони
	ВЛМ № 7:2005

	
	
	III.10.Арсен
	БДС 17.1.4.22

	
	
	III.11. Алуминий; кадмий; мед; желязо; манган; никел; олово; цинк
	БДС EN ISO 11885

	
	
	III.12.Биохимична потребност от

кислород след  5 дни (БПК5) 
	ВЛМ № 12:2005

	
	
	III.13.Химическа потребност от

кислород ( ХПК )
	ВЛМ № 13:005

	
	
	III.14.Цианиди (свободни );

Свободен цианид
	ВЛМ № 21 :2011

	
	
	III.15.Разтворен кислород
	БДС EN 25813

	
	
	III.16.Обща твърдост.

Калциево-карбонатна твърдост
	БДС ISO 6059 

	
	
	III.17.Хром (шествалентен)
	ВЛМ 14:2015

	
	
	III.18.Фосфати като фосфор
	ВЛМ № 20:2018

	ІV.
	Води -

Отпадъчни.

 
	IV.1.Активна реакция (рН)
	БДС 17.1.4.27

	
	
	IV.2.Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 т.2

	
	
	IV.3.Арсен
	БДС 17.1.4.22

	
	
	IV.4.Кадмий; мед; желязо; манган; никел; олово; цинк ; 
	БДС EN ISO 11885

	
	
	IV.5.Цианиди (свободни );
	ВЛМ № 21 :2011

	
	
	IV.6..Цианиди (общи )
	ВЛМ № 21 :2011

	
	
	IV.7.Химическа потребност от

кислород ( ХПК )
	ВЛМ № 13:2005

	
	
	IV.8.Хром (шествалентен)
	ВЛМ 14:2015


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав 

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Подземни води
	БДС ISO 5667-11

	2.
	Повърхностни води
	БДС ISO 5667-6

	3.
	Отпадъчни води
	БДС ISO 5667-10


Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/ документи или стандарти/ документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Фиксиран обхват: Позовавания:
1. ВЛМ № 1/2005 Определяне съдържанието на злато в медни  и молибденови концентрати чрез екстракция.

2. ВЛМ № 2/2005 Определяне съдържанието на злато в медни  руди и стерили, чрез екстракция.

3. ВЛМ № 3/2005 Определяне съдържанието на мед в медни руди  и стерили  , чрез атомна абсорбция.

4. ВЛМ № 4/2005 Определяне съдържанието на молибден в медни концентрати,  руди  и стерили .

5. ВЛМ № 5/2005 Определяне съдържанието на желязо в медни концентрати,  руди и стерили.

6. ВЛМ № 6/2005 Определяне съдържанието на сребро в медни концентрати,  руди, стерили  и молибденови концентрати.

7. ВЛМ  №7/2005 Качество на водата. Определяне съдържанието на сулфатни йони. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

8. ВЛМ №8/2005
Качество на водата. Определяне съдържанието на хлорни йони. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

9. ВЛМ №9/2005
Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрити/ нитритен азот. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

10. ВЛМ №10/2005
Качество на водата.Определяне съдържанието на нитрати/

нитратен азот. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

11. ВЛМ №11/2005
Качество на водата. Определяне съдържанието на  амониеви йони/ азот амониев. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

12. ВЛМ №12/2005
Качество на водата. Определяне съдържанието на БПК/5/.

Фотометричен метод с тест „Spectroquant” 

13. ВЛМ №13/2005
Качество на водата. Определяне съдържанието на ХПК.

Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .

14. ВЛМ №14/2015
Качество на водата. Определяне съдържанието на хром шествалентен. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” 

15. ВЛМ № 19/2011
Определяне съдържанието на мед в медни и молибденови концентрати . Йодиден метод.

16. ВЛМ № 20/2011
Качество на водата. Определяне съдържанието на фосфати . Фотометричен метод с тест „Spectroquant”.

17. ВЛМ № 21/2011
Качество на водата. Определяне съдържанието на  цианиди (свободни) цианиди (общи ).Фотометричен метод с тест „Spectroquant”.

18 ВЛМ № 22/2011
Качество на водата. Определяне съдържанието на флуориди. Фотометричен метод с тест „Spectroquant” .
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