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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                               


Изпълнителна агенция                                             


Българска служба за акредитация                         

Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД
№ А 249
гр. София, 01.07.2024 г.
                                               „ЕМУ“ АД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С „ЕМУ КОНТРОЛ“ 
Адрес на управление: 7700, гр. Търговище , кв. „Разбойна“, П.К 174
Адрес на офис: 7700, гр. Търговище, ул. „Пирин“ №12
Да извършва контрол съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби до 750kV включително
	Нови и/или в експлоатация уредби и   съоръжения
	Съпротивление 

на защитни заземителни уредби
	ПК 1;

Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО
	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г);

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 2
	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

Наредба №4 (ДВ,бр.6/2011г.)

ТС


	
	
	
	Връзка на заземените съоръжения към заземителната уредба
	ПК 3;

Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО
	Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО/12.04.2022г.
ТС

	
	
	
	Допирно и крачно напрежение
	ПК 4; 

Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО

	БДС EN 50522;

Техническа политика – Електрически подстанции и електропроводи – ЕСО/12.04.2022г
ТС


	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения
	Импеданс на контура "фаза-защитен проводник"


	ПК 5
	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г);

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи за ток с нулева последователност:

- Допирно напрежение

- Ток на задействане

- Време за изключване

-Съпротивление на предпазен заземител
	ПК 6
	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г);

ТС

	3.
	Кабели и кабелни линии до 35kV
	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986, т.3.3. а, б, д, е;

НИЕМС;

ПК 7
	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г);

НИЕМС-1995; 

ТС

	4.
	Кабели и кабелни линии до 20kV
	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения
	Електрическа якост с повишено постоянно напрежение

	БДС 2406;

ПК 8

	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г);

НИЕМС – 1995;

ТС


	5.
	Въздушни електропроводни линии, открити и закрити разпределителни уредби до 750kV включително
	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения
	Преходно съпротивление в опъвателни клеми, кербови и болтови съединения, контактни системи
	НИЕМС;

ПК 9
	Наредба №16-116, (ДВ, бр. 26/2008г);

НИЕМС – 1995;

ТС

	6.
	Електроизолационно масло
	Нови и/или в експлоатация уредби и съоръжения
	Пробивно напрежение

	БДС EN 60156;

ПК 10
	Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.;

НИЕМС – 1995г.;

ТС

	7.
	Оптични кабели, оптични кабелни линии
	Нови и/или в експлоатация обекти

	Внесено  затихване от нееднородности

Общо затихване

Загуби от обратно отражение
	БДС EN 60793-1-22;

БДС EN 60793-1-40;

БДС EN 61280-4-2;

ПК 11


	Инструкция на БТК за строителство на оптични кабелни линии – 2004;

ТС



	8.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и в експлоатация обекти
	Осветеност
	Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление 40 – 85 издателство „Стандартизация“

ПК 12
	Наредба№49 (обн.ДВ.бр.7/1976)
БДС EN 12464-1;

ТС



*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Легенда:

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (Обн. ДВ. бр.7 /1976г., изм. ДВ. бр.64 /1976г.);
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения - 1995 на Комисията по енергетика;

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Техническа политика - електрически подстанции и електропроводи - ЕСО/12.04.2022г.;
Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – БТК ЕАД „БТК - НИИС“-2004г.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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