

ОБХВАТ 40 ЛИ

	София, 15.05.2024г.	

„ЕКОЕКСПЕРТ 6“ ЕООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Адрес на управление: 9009 гр. Варна, ул. “Петко Стайнов“ № 1, офис 25
Адрес на лаборатория: 9009 гр. Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 1, офис 27


Да извършва изпитване на :
	Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата

	№
По ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване / характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух/ Газови потоци
	1.1. Прах
	БДС ISO 9096
БДС EN 13284-1

	
	
	1.2. Скорост (средна скорост на газа)
	ISO 10780
БДС ISO 9096

	
	
	1.3. Обемен разход (количество) на газа
	

	
	
	1.4. Температура (температура на въздуха, температура на газовете в газохода)
	

	
	
	1.5. Налягане (барометрично налягане, налягане в газохода, подналягане в газохода)
	

	
	
	1.6. Въглероден диоксид (СО2)
	ВВЛМ 1/2015

	
	
	1.7. Въглероден оксид (СО)
	

	
	
	1.8. Азотен оксид (NO)
	

	
	
	1.9. Азотен диоксид (NO2)
	

	
	
	1.10. Азотни оксиди (NOx) (изразени като азотен диоксид)
	

	
	
	1.11. Серен диоксид (SO2)
	

	
	
	1.12. Кислород (O2)
	

	
	
	1.13. Метан (СН4)
	

	
	
	1.14. Сероводород (Н2S)
	

	
	
	1.15. Общи въглеводороди (СхНу) и летливи органични съединения (VOC);
	ВВЛМ 2/2013

	
	
	1.16. Общ въглерод (TOC)
	

	
	
	1.17. Амоняк (NН3)
	ВВЛМ 3/2016

	
	
	1.18. Водни пари(влага), относителна 
влажност на газа 
	БДС EN 14790
ВВЛМ 1/2015

	2.
	Шум в околната среда
	Еквивалентно ниво на шума, ниво на обща звукова мощност
	БДС ISO 8297
БДС 15471
ВВЛМ 4/2016



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип на обхвата: Гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Емисии от неподвижни източници в атмосферния въздух / Газови потоци
	БДС ISO 9096
БДС EN 13284-1
БДС EN 14790



Гъвкав обхват : Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позовавания фиксиран обхват:
ВВЛМ 1/2015 - Пробовземане и автоматично определяне на концентрациите на газови емисии от стационарни източници - въглероден оксид, въглероден диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди (изразени като азотен диоксид), серен диоксид, кислород, метан, сероводород.
ВВЛМ 2/2013 - Пробовземане и определяне на общи въглеводороди и летливи органични съединения, изразени като общ въглерод, в емисии от стационарни източници.
ВВЛМ 3/2016 - Пробовземане и автоматично определяне на амоняк в емисии от стационарни източници.
ВВЛМ 4/2016 - Измерване на еквивалентните нива на шума. Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие, и на нивата на шума в мястото на въздействие.
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