
ЗАПОВЕД                                                                 
№ А 336
гр. София, 30.08.2024 г.

       Орган за контрол от вид А при Регионална здравна инспекция гр. София
                                               Адрес на управление и офис:
                       гр. София 1612, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 3
Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	      3
	4
	5
	               6

	І. Физични фактори на работната и околна среда

	І.1.1
	Шум работна среда


	Нови и/или в експлоатация обекти
	Дневно ниво на експозиция на шум, 

Средноседмично ниво на експозиция на шум, 

Върхово звуково налягане, 
	ПР-СУК-01-1

БДС ISO 1999

(БДС EN ISO 9612)
	Наредба № 6 /ДВ. бр.70/2005

Техническа спецификация на клиента

	І.1.2
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях 
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум, 


	ПР-СУК-01-2

БДС 15471

	Наредба № 6 /ДВ. бр.58/2006

Приложение №2,
Таблица 2

Техническа спецификация на клиента

	І.1.3
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум, 


	ПР-СУК-01-3

БДС 15471


	Наредба № 7 /ДВ. бр.88/1999

Наредба № 24 /ДВ. бр.95/2003

Наредба № 2 /ДВ. бр.15/2007

Наредба № 9/ДВ. бр.46/1994

Наредба № 6 /ДВ. бр.58/2006,

Приложение №2,
Таблица 1

Наредба № 26
/ДВ. бр.103/2008

Техническа спецификация на клиента

	І.2
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Температура на въздуха, 
Относителна влажност на въздуха, 

Скорост на движение 

на въздуха, 
	ПР-СУК-02
БДС 16686

Наредба № РД-07-3 /ДВ бр. 63 от 2014 г.


	Наредба № 2 /ДВ. бр.15/2007

Наредба № 3 /ДВ. бр.15/2007, 
Наредба №9/

ДВ. бр.46/1994 
Наредба № 24 /ДВ. бр.95/2003

БДС 14776
Наредба № РД-07-3 /ДВ бр. 63 от 2014 г.

Наредба №26 /ДВ.бр.103/2008, 

Техническа спецификация на клиента

	І.3
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Осветеност, 
	ПР-СУК-03

Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради, том IV НЦХМЕХ


	Наредба № 2 /ДВ. бр.15/2007

Наредба № 3 /ДВ. бр.15/2007

Наредба №9/

ДВ. бр.46/1994 
Наредба № 24 /ДВ. бр.95/2003

Наредба №49 /ДВ. бр. 7/1976

БДС EN 12464-1 

Наредба №26 /ДВ.бр.103/2008, 

Техническа спецификация на клиента

	II.
	Козметични средства
	Нови и /или в употреба продукти
	
	ПР-СУК-04
	Наредба №14

(ДВ,бр.68/2014) Регламент (ЕО) № 1223/2009

	
	
	
	Външен вид, цвят и мирис
	БДС 3741

БДС 10751
	

	
	
	
	Тип на емулсията
	БДС 3741

БДС 10751
	

	
	
	
	Емулсионна стабилност
	БДС 3741

БДС 10751
	

	
	
	
	Термостабилност
	БДС 3741

БДС 10751
	

	
	
	
	рН
	БДС ISO 4316
	

	
	
	
	Общо съдържание на

 ПАВ %
	Сборник на  МЗ/97


	

	
	
	
	Определяне на анионно ПАВ%
	Сборник на  МЗ/97

	

	
	
	
	Водороден пероксид
	Наредба №14

(ДВ,бр.68/2014) приложение 2, VIII.B
	

	
	
	
	Тиогликолова киселина
	Наредба №14

(ДВ,бр.68/2014), приложение 2, XVIII, т.5.1.
	

	
	
	
	
	ПР-СУК-04-1
	

	
	
	
	Общ брой аеробни мезофилни бактерии
	БДС EN ISO 21149
	БДС EN ISO 17516

	
	
	
	Дрожди и плесени
	БДС EN ISO 16212
	БДС EN ISO 17516

	
	
	
	Ешерихия коли
	БДС EN ISO 21150
	БДС EN ISO 17516

	
	
	
	Кандида албиканс
	БДС EN ISO 18416
	БДС EN ISO 17516

	
	
	
	Псеудомонас аеругиноза
	БДС EN ISO 22717
	БДС EN ISO 17516

	
	
	
	Стафилококус ауреус
	БДС EN ISO 22718
	БДС EN ISO 17516

	III. Води

	III.1
	Вода, предназначена за питейно битови цели /вкл. изворни и трапезни преди и след бутилиране/ за нуждите на официалния контрол
	Нови и /или в употреба продукти


	
	ПР-СУК-05
	Наредба №9

/ДВ,бр.30/2001



	
	
	
	Мътност NTU
	БДС EN ISO 7027-1
	

	
	
	
	Активна реакция рН
	БДС 3424
	

	
	
	
	Перманганатна 

окисляемост mg O2/l
	БДС 3413


	

	
	
	
	Амониев йон mg /l
	ВЛМ 04/10.04.2024
	

	
	
	
	Нитрити mg /l
	ВЛМ 08/10.04.2024
	

	
	
	
	Нитрати mg /l
	ВЛМ 09/10.04.2024
	

	
	
	
	Хлориди mg /l
	БДС 3414
	

	
	
	
	Обща твърдост mg/qv/l
	БДС  ISO 6059                                                                                                                                                                   
	

	
	
	
	Фосфати mg /l
	ВЛМ 10/10.04.2024
	

	
	
	
	Сулфати mg /l
	ВЛМ 11/10.04.2024
	

	
	
	
	Магнезий mg /l
	ВЛМ 01/10.04.2024
	

	
	
	
	Калций mg /l
	БДС ISO 6058
	

	
	
	
	Желязо µg /l
	ВЛМ 05/10.04.2024
	

	
	
	
	Манган µg /l
	ВЛМ 06/10.04.2024
	

	
	
	
	Хром µg /l
	ВЛМ 12/10.04.2024
	

	
	
	
	Специфична електропроводимост µs /cm-1 при 20 0С
	БДС EN 27888

 
	

	
	
	
	Остатъчен свободен хлор mg /l
	ВЛМ 03/10.04.2024

	

	
	
	
	Флуориди
	ВЛМ 13/10.04.2024
	

	
	
	
	Кадмий
	ВЛМ 14/10.04.2024
	

	
	
	
	
	ПР-СУК-06
	Наредба №9

/ДВ,бр.30/2001



	
	
	
	Микробно число КОЕ / ml
	БДС EN ISO 6222
	

	
	
	
	Колиформи КОЕ / 100

Ешерихия коли КОЕ / 100
	БДС EN ISO 9308-1/А1
	

	
	
	
	Ентерококи КОЕ / 100
	БДС EN ISO 7899-2 
	

	
	
	
	Спори на сулфит -редуциращи анаероби (клостридия) КОЕ/50

Псевдомонас аеругиноза КОЕ /250
	БДС EN 26461-2

БДС EN ISO 16266
	

	III. 2
	Вода от плувни басейни 
	Нови и /или в употреба продукти


	
	ПР-СУК-05
	Инструкция 34 /ДВ.,бр.82/1975, 



	
	
	
	Активна реакция рН
	ВЛМ 02/10.04.2024
	

	
	
	
	Амониев йон mg /l
	ВЛМ 04/10.04.2024
	

	
	
	
	Нитрити mg /l
	ВЛМ 08/10.04.2024
	

	
	
	
	Остатъчен свободен хлор mg /l
	ВЛМ 03/10.04.2024

	

	
	
	
	Желязо µg /l
	ВЛМ 05/10.04.2024
	

	
	
	
	Манган µg /l
	ВЛМ 06/10.04.2024
	


	
	
	
	Перманганатна окисляемост
	ВЛМ 07/10.04.2024
	

	
	
	
	Мътност NTU
	БДС EN ISO 7027-1
	

	
	
	
	
	ПР-СУК-06
	Инструкция 34 ДВ.,бр.82/1975



	
	
	
	Микробно число

КОЕ / ml
	БДС 17335, т.6
	

	
	
	
	Общ коли титър
	БДС 17335, т.7
	

	
	
	
	Ешерихия коли титър
	БДС 17335, т.7
	

	
	
	
	Ентерококов титър
	БДС 17335, т.8
	

	
	
	
	Стафилококов титър
	БДС 17335, т.9
	

	III.3
	Течащи повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване 
	Нови и /или в употреба продукти


	
	ПР-СУК-06
	Наредба №12

/ДВ,бр.63/2002

	
	
	
	Колиформи КОЕ/ 100
	БДС EN ISO 9308-1/А1
	

	
	
	
	Ешерихия коли КОЕ/ 100
	БДС EN ISO 9308-1
	

	
	
	
	Колиформи НВЧ
	БДС 17336
	

	
	
	
	Ешерихия коли НВЧ
	БДС 17336
	

	
	
	
	Фекални стрептококи КОЕ/ 100
	БДС EN ISO 
7899-2
	

	
	
	
	Салмонела


	БДС EN ISO 19250


	

	III.4
	Минерални води преди и след бутилиране (1) и за басейни (2)
	Нови и /или в употреба продукти


	
	ПР-СУК-06
	Наредба № 14 /ДВ бр. 12/1995,

Наредба, приета с ПМС № 178 /ДВ бр. 68/2004 г.



	
	
	
	Микробно число КОЕ / ml
	БДС EN ISO 6222 (1)


	

	
	
	
	Колиформи НВЧ
	БДС 17335, т.7 (2)
	

	
	
	
	Ешерихия коли НВЧ
	БДС 17335, т. 7 (2)
	

	
	
	
	Колиформи КОЕ/ 250
	БДС EN ISO 9308-1/А1 (1)
	

	
	
	
	Ешерихия коли КОЕ/ 250
	БДС EN ISO 9308-1 /А1 (1)
	

	
	
	
	Ентерококи КОЕ/250
	БДС EN ISO 7899-2 (1)
	

	
	
	
	Ентерококи НВЧ
	БДС 17335, т. 8 (2)
	

	
	
	
	Псевдомонас аеругиноза КОЕ /250
	БДС EN ISO 16266 (1)
	

	
	
	
	Спори на сулфитредуциращи анаероби  (клостридия) КОЕ/50
	БДС EN 26461-2(1)


	

	III.5
	Вода за къпане
	Нови и /или в употреба продукти


	
	ПР-СУК-06
	

	
	
	
	Колиформи НВЧ
	БДС 17335, т. 7
	

	
	
	
	Фекални коли форми НВЧ
	БДС 17335, т. 7
	

	
	
	
	Колиформи КОЕ/ 100
	БДС EN ISO 9308-1
	

	
	
	
	Фекални коли форми КОЕ/ 100
	БДС EN ISO 9308-1
	

	
	
	
	Фекални стрептококи КОЕ/100


	БДС EN ISO 7899-2 
	

	
	
	
	Салмонела специес


	БДС EN ISO 19250
	


Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

•
Наредба № 2 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ бр. 15 от 2007 г.);

•
Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн. ДВ бр. 15 от 2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2020 г.);

•
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (обн. ДВ бр. 46 от 1994 г.);

•
Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн. ДВ бр. 95 от 2003 г., попр. ДВ бр. 100 от 2003 г.);

•
Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (обн. ДВ бр. 63 от 01.08.2014 г.)

•
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. ДВ бр. 103 от 2.12.2008 г. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2020 г.)

•
Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (обн. ДВ бр. 7 от 1976 г., изм. ДВ бр. 64 от 1976 г.);

•
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване (обн. ДВ бр. 88 от 1999 г., изм. ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.); 

•
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн. ДВ бр. 70 от 2005 г.);

•
Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ бр. 58 от 2006 г. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 29 Март 2021 г.);

•
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ бр. 30 от 2001 г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.);

•
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (обн. ДВ бр. 82 от 1975 г., изм. ДВ бр. 25 от 08.03.2002 г.)

•
Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ бр. 63 от 2002 г. изм. ДВ бр. 15 от 21.02.2012 г.);

•
Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ бр. 12 от 1995 г., изм. ДВ бр. 70 от 2004 г.);

•
Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. (обн. ДВ бр. 68 от 2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 66 от 2008 г.);

•
 ПМС № 173 за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178 от 2004 г. (обн. ДВ бр. 66 от 2008 г.);

•
Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ бр. 35 от 10.06.2008 г., изм. ДВ бр. 5 от 18.01.2013 г.);

•
Наредба № 14 от 28.07.2014 за определяне на подробни правила за пред¬ставяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козме¬тичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014 г.)

•
Регламент (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти 

•
МЗ/97 - Показатели и методи за изследване на козметични, перилни и миещи средства, текстилни и хигиенни материали. 

•
ПМС № 173 за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178 от 2004 г. (обн. ДВ бр. 66 от 2008 г.);

•
ТС – техническа спецификация на клиента

•
ТД – Техническа документация на клиента.
 

**Фиксиран обхват:

-ВЛМ 01/10.04.2024 г.- Вътрешнолабораторен метод за определяне съдържанието на магнезий във вода, предназначена за питейно битови цели /вкл. изворни и трапезни преди и след бутилиране/
- ВЛМ 02/10.04.2024 г.- Вътрешнолабораторен метод за определяне на активна реакция /рН/ във вода от плувни басейни

- ВЛМ 03/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне на остатъчен свободен хлор във води
- ВЛМ 04/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на амониеви йони във води
- ВЛМ 05/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на желязо във води
- ВЛМ 06/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на манган във води
- ВЛМ 07/10.04.2024 г.- Вътрешнолабораторен метод за определяне на окисляемост във вода от плувни басейни

- ВЛМ 08/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на нитрити във води
- ВЛМ 09/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на нитрати във води
- ВЛМ 10/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на фосфати във води
- ВЛМ 11/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на сулфати във води
- ВЛМ 12/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на хром във води
- ВЛМ 13/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на флуориди във води
- ВЛМ 14/10.04.2024 г.- Фотометрично определяне съдържанието на кадмий във води.
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