

ОБХВАТ 312 ЛИ
София,    30.08.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВEРСИТЕТ – СОФИЯ, 
ВИБРОАКУСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Адрес на управление и лаборатория:
1000 гр. София, кв. Дървеница, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8                  
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: фиксиран

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Звукоизолация на преградни стени от въздушен шум
	1.1. Индекс на действителната изолация на преградни стени /подове/ от въздушен шум
1.2. Претеглен индекс на 
действителната изолация на преградни стени от въздушен шум;
	[bookmark: _Hlk159743240]БДС EN ISO 16283-1:2014
БДС EN ISO 16283-1:2014/ А1:2018
БДС EN ISO 10140-2:2021
БДС EN ISO 10052:2021 
[bookmark: _Hlk125282310]БДС EN ISO 717-1:2021


	2.
	Звукоизолация на подове от ударен шум
	2.1. Индекс на действителната 
звукоизолация от ударен шум
2.2. Претеглен индекс на
действителната звукоизолация 
от ударен  шум
	[bookmark: _Hlk159743266]БДС EN ISO 16283-2:2020
[bookmark: _Hlk159743279]БДС EN ISO 10140-3:2021
БДС EN ISO 16205:2020
БДС EN ISO 10052:2021
БДС EN ISO 717-2:2021

	3.
	Звукоизолация на фасади на сгради
	3.1. Индекс на действителната 
изолация на фасади от въздушен шум
3.2. Претеглен индекс на 
действителната изолация на 
фасади от въздушен шум
	[bookmark: _Hlk158971439][bookmark: _Hlk159743295]БДС EN ISO 16283-3:2016
БДС EN ISO 10052:2021 
БДС EN ISO 717-1:2021


	4.
	Звукова мощност на машини
	4.1. Ниво на звукова мощност 
	[bookmark: _Hlk159743310]БДС EN ISO 3741:2010
БДС EN ISO 3744:2010 /клас 2/
БДС EN ISO 3745:2012 /клас 1/
БДС EN ISO 3745:2012/
A1: 2017
БДС EN ISO 3746:2010 /клас 3/
БДС EN ISO 9295:2015

	5.
	Звукопоглъщане на материали
	5.1. Коефициент на звукопоглъщане
	[bookmark: _Hlk159743343]БДС EN ISO 354:2003
БДС EN ISO 11654:2004

	6.
	Шум в околна среда, в помещения на жилищни и обществени сгради
	6.1. Еквивалентно ниво на шум
6.2. Максимално А- претеглено ниво на шум
	[bookmark: _Hlk159743356]БДС ISO 1996-2:2017
БДС 15471:1982


	7.
	Вибрации в сгради, помещения и работна среда
	7.1. Средноквадратични стойности на вибропреместване
7.2. Средноквадратични стойности на виброскорост
7.3. Средноквадратични стойности на виброускорение
	[bookmark: _Hlk159743377]ISO 4866:2010 
DIN 45669-1:2020 
DIN 45669-2:2005 

	8.
	Вибрации – предавани на човека по система «ръка-рамо» 
	8.1. Дневна стойност на експозицията на вибрации
	[bookmark: _Hlk159743398]БДС ISO 5349-1:2002
БДС EN ISO 5349-2:2002
БДС EN ISO 5349-:2001/
A1:2015

	9.
	[bookmark: _Hlk159743145]Вибрации на машини
	9.1. Средноквадратични стойности на вибропреместване
9.2. Средноквадратични стойности на виброскорост
9.3. Средноквадратични стойности на виброускорение

	[bookmark: _Hlk159743412]БДС ISO-20816-1:2018
БДС ISO-20816-2:2019
БДС ISO-20816-3:2022
БДС ISO-20816-4:2019
БДС ISO-20816-5:2019
БДС ISO-20816-8:2019
БДС ISO-20816-9:2021;
БДС ISO-10816-6:2002
БДС ISO 10816-6:1995/ Amd 1:2019
БДС ISO-10816-7:2014;

	10.
	[bookmark: _Hlk159743183]Вибрационно и ударно тестване на машини и съоръжения с електродинамичен вибратор
	10.1. Средноквадратични стойности на вибропреместване
10.2. Средноквадратични стойности на виброскорост
10.3. Средноквадратични стойности на виброускорение
	[bookmark: _Hlk159743429]БДС EN 60068-2-6:2008 
БДС EN 60068-2-27:2009 
БДС EN 60068-2-64:2008 
БДС EN 60068-2-64:2008/
A1:2020 


	11.
	[bookmark: _Hlk159743194]Измерване на външния шум излъчван от железопътни превозни средства
	11.1. Еквивалентно ниво на
 шума
11.2. Максимално ниво на шума
/за неподвижен/ подвижен
 състав/
11.3. Транзитно ниво на звукова експозиция
11.5. Еквивалентно ниво на шум /за неподвижен/ подвижен състав/
	[bookmark: _Hlk159743445]БДС EN ISO 3095:2013




гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
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