ЗАПОВЕД

№ A 285
София, 01.09.2026 г.

„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. СОФИЯ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление и на офис:

 1853, гр. София, кв. Челопечене
  Да извършва контрол на: 
	  Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Област на контрол
	Вид  на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове,стандарти,

спецификации,схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения

	Съпротивление на заземители на защитни заземителни уредби
	М 07.01.02


	Наредба № 3

(ДВ бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008г.)

	
	
	
	Съпротивление на заземители на мълниезащитни заземителни уредби
	М 07.01.02
	Наредба № 4

(ДВ бр. 6/2011г.)

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986
т.3.3 

а), б), д), е)
М 07.01.04

	Наредба № 3

(ДВ бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008г.)

	
	
	
	Импеданс на контур
”фаза – защитен проводник”
	М 07.01.03
	Наредба №3

(ДВ бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008г.)

	2.
	Телекомуника

ционни съоръжения и устройства
	На нови/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения
	Електрическо съпротивление
	БДС 9483

М 07.01.04

	БДС 5052

БДС 9096

БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г.

ТС

	
	
	
	Съпротивление на асиметрия на кабелни жила
	БДС 9483

М 07.01.04

	БДС 5052

БДС 9096

БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г.

ТС

	
	
	
	Работен капацитет
	БДС 9483

М 07.01.05

	БДС 5052

БДС 9096

БТК Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г.

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолацията
	БДС 1986

т.3.3 а), б), д), е)

М 07.01.04

	БДС 5052

БДС 9096

БТК - Технически изисквания за селищни съобщителни кабели – 2002г.

ТС

	3.
	Оптична кабелна линия
	На нови и/или в употреба (експлоатация) уредби и съоръжения
	Общо затихване на оптична кабелна линия
	БДС EN 60793-1-40

БДС EN 61280-4-2

БДС EN 61280-1-1

M 07.01.01

	БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г.

ТС

	
	
	
	Затихване от заварките и оптичните съединители на оптична кабелна линия
	БДС EN 60793-1-40

БДС EN 61280-4-2

БДС EN 61280-1-1

M 07.01.01

	БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г.
ТС




	
	
	
	Загуби от обратно отражение на оптичните съединители
	БДС EN 60793-1-40

M 07.01.01
	БТК – Инструкция за строителство на оптични кабелни линии – 2004г.

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004г., изм. бр. 42/2015);

Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба № 16-116 – За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015).
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