ЗАПОВЕД

№ A 48
                                                София, 11.02.2025 г.
      Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

	      Вид обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол
	  Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V


	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения


	Съпротивление на изолация
	Процедура 
Приложение 5.3
НИЕМС-1995

 БДС 1986, т.3.3 а), б), д), е)
	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004)

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

НИЕМС-1995

ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби


	Процедура 

Приложение 5.1
	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004)

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

ТС 

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура 

Приложение 5.1
	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004)

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

Наредба №4 (ДВ  бр.6/2011)

ТС

	
	
	
	Апарати за защита от токови утечни с непрекъснат и с предварителен контрол на изолациите в ІТ мрежи с напрежение до 1200V : •съпротивление на задействане, •собствено време на задействане и продължителен ток при еднофазна утечка, 
•измерителен ток
	Процедура 
Приложение 5.7
БДС 10880
	БДС 10880 

ТС

	2.
	Комплектни разпределителни устройства КРУ до и над 1000V


	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Прекъсвачи:

· съпротивление на изолацията

· диелектрична якост на изолацията с ВН, 50Hz
· контактни съпротивления

· бързодействие и едновременност при включване и изключване на контактите

· функционална проверка на задвижването
	Процедура 

Приложение 5.8
НИЕМС-1995

	НИЕМС-1995
НТЕЕ №16-116 

(ДВ, бр. 26 / 2008г )

БДС EN 60947-1/А1/А2
БДС EN 62271-103
ТС


	
	
	
	Измервателни трансформатори:

· съпротивление на изолацията

· диелектрична якост на изолацията с ВН, 50Hz
· коефициент на трансформация
	Процедура 

Приложение 5.8

БДС EN 61869-2

БДС EN 61869-3

	БДС EN 61869-2

БДС EN 61869-3

НИЕМС-1995
НУЕУЕЛ №3

(ДВ, бр.90 и 91/2004г.

НТЕЕ №16-116 

(ДВ, бр. 26 / 2008г )

ТС



	
	
	
	Релейни защити:

· ток на задействане

· напрежение на задействане

· време на задействане
	Процедура 

Приложение 5.8
СЦРЗИНЕ:2013 (Съвременни цифрови релейни защити. Избор, настройка, експлоатация);
	НТЕЕ №16-116 

(ДВ, бр. 26 / 2008г )

ТС

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и / или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
	Процедура Приложение 5.2

	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004)

НТЕЕ №16-116 

(ДВ, бр.26/2008)

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (Fi прекъсвачи) 

• ток на задействане, 

• време на изключване 
•допирно напрежение.
	Процедура Приложение 5.6

	НУЕУЕЛ №3/2004 (ДВ, бр.90, 91 / 2004)

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

ТС

	4.
	Кабели и кабелни електропро-води с напрежение до 20kV
	На нови и / или в употреба / експлоата-ция обекти / съоръжения
	Съпротивление на изолация
	Процедура, 

Приложение 5.9

БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е).
	НИЕМС-1995

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията с повишено променливо или постоянно напрежение
	БДС 2406
	НИЕМС-1995

НТЕЕ №16-116

(ДВ, бр.26/2008)

БДС 2581
ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
НУЕУЕЛ-Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
НТЕЕ-Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба  № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика

TС - Техническа спецификация
                                           гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
Версия 5
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