
ЗАПОВЕД
№ A 122
София, 09.04.2025г.
Орган за контрол от вид С при „ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Стара Загора

                                               Адрес на управление и офис:
                               6000 гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 17 А
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби и съоръжения 

до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПКОН 02  
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби
	
	Наредба №4

  (ДВ. бр. 6/2011г.)

Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	2
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение 

до 30 kV                                                                               
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	ПКОН 04

БДС 13910

(отменен без замяна) 
   
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995  

ТС

	3
	Електрически машини и съоръжения 

до 35 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Изолация с повишено  напрежение с промишлена честота
	ПКОН 05 

 БДС 9089 
БДС 13910
(отменен без замяна)   
	НИЕМС–1995;  

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС

	4
	Електрически уредби и съоръжения за 

напрежение 

до 1000V


	Нови и в експлоатация обекти и 

съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен 

проводник”
	ПКОН 01 


	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 
  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи(ЗП: 

- Ток на задействане, 

- Време за изключване, 

- Допирно напрежение, 

- Съпротивление на предпазен заземител.
	ПКОН 14
	Наредба №16-116 

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС

	5
	Електрозащитни средства: изолиращи щанги -манипулационни (оперативни);

измервателни; 
за преносими заземители, изолиращи клещи, електро- измервателни клещи,  диелектрични килимчета,

пътеки
	Продукти в експлоатация
	Електрическата якост на изолацията  чрез контрол с  повишено 
 напрежение с промишлена честота


	 ПКОН 03   

 Наредба №22  (ДВ.бр.45/2006г.)
	Наредба №22 

  (ДВ. бр.45/2006г.)

ТС

	
	
	
	
	
	

	6
	Електрозащитни средства: Указатели за напрежение
	Продукти в експлоатация
	Електрическата якост на изолацията  чрез контрол с  повишено 
напрежение с промишлена честота и праг на напрежение
	 ПКОН 03   

 Наредба №22  (ДВ.бр.45/2006г.)
	Наредба №22 

  (ДВ. бр.45/2006г.)

ТС

	7
	Електрозащитни средства: Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши
	Продукти в експлоатация
	Електрическата якост на изолацията чрез контрол с повишено 
напрежение с промишлена честота и  чрез ток на утечка 
	 ПКОН 03   

 Наредба №22  (ДВ.бр.45/2006г.)
	Наредба №22 

  (ДВ. бр.45/2006г.)

ТС

	
	
	
	
	
	

	8
	Кабели и кабелни линии до 35 kV
	Нови и в експлоатация обекти 
	Съпротивление на изолация
	ПКОН 04 
БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е)


	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995 

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение.
	ПКОН 11 

БДС 2406 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995;  

ТС

	9
	Силови трансформатори до 400 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Активно съпротивление на намотките
	ПКОН 09 
БДС 15320 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995;  

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПКОН 09 

БДС 16654 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС-1995;

ТС

	
	
	
	Коефициент на трансформация
	ПКОН 09 
 БДС 15320

	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995;  

ТС

	
	
	
	Група на свързване
	ПКОН 09 
БДС 15320 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995; 
 ТС

	10
	Електро-изолационно  масло 

до 220 kV
	Нови и в експлоатация продукти
	Пробивно напрежение
	 ПКОН 10 

БДС EN 60156 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	
	
	
	
	
	

	11
	Електро-двигатели за постоянен и променлив ток до 6 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Активно съпротивление на намотките
	ПКОН 08 
НИЕМС-1995
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995;  

ТС

	
	
	
	
	
	

	12
	Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Преходно съпротивление в контактната система
	ПКОН 12 
НИЕМС-1995
	Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС – 1995;  
ТС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	Релейни защити, електро-автоматика, телемеханика и вторични вериги  в уредби за напрежение 

до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация съоръжения
	Прагове на сработване и/или възвръщане по ток, напрежение, импеданс, честота, мощност, време на заработване, хармонични съставящи и фазов ъгъл между две величини (напрежение/

ток)
	ПКОН 13 
БДС 7862
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС  

 

	14
	Токови измервателни трансформатори до 400 kV
	Нови и в експлоатация съоръжения
	Активно съпротивление на намотките
	ПКОН 06 
БДС 15320 
	НИЕМС–1995
ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПКОН 06 

БДС 16654 
	НИЕМС-1995
ТС

	
	
	
	Коефициент на трансформация
	ПКОН 06 
БДС 15320 
	НИЕМС–1995
ТС

	
	
	
	Волт-амперна характеристика
	ПКОН 06 
БДС 15320 
	Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС–1995 
ТС

	
	
	
	Полярност на намотките
	ПКОН 06 
БДС 15320 
	Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС–1995
ТС

	
	
	
	
	
	

	15
	Напреженови измервателни трансформатори до 400 kV
	Нови и в експлоатация съоръжения

	Активно съпротивление на намотките
	ПКОН 07 
БДС 15320 
	Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС–1995
ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПКОН 07 
БДС 16654
	 НИЕМС-1995
 ТС

	
	
	
	Коефициент на трансформация
	ПКОН 07 
БДС 15320 
	НИЕМС–1995
ТС

	
	
	
	Полярност на намотките
	ПКОН 07 
БДС 15320 
	Наредба №3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС–1995
ТС

	16
	Оптични кабелни линии
	Нови и в експлоатация съоръжения
	Общо затихване,                  Загуби  от обратно отражение  в оптични кабелни линии, Внесено затихване от нееднородности и съединения
	ПКОН 18 
БДС EN 61280-4-1 
БДС EN 61280-4-2     
	ИСОКЛ на БТК-НИИС-2004

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.
Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г. За техническата експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 3, ДВ бр. 90 и бр.91/2004г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 

Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. - За мълниезащитата на сгради,външни съоръжения и открити пространства

Наредба № 22, ДВ, бр. 45/2006г, Наредба за изпитване  на ел. защитни средства в експлоатация

НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения, 1995г.
ИСОКЛ на БТК-НИИС-2004-Инструкция за строителство на оптични кабелни линии (БТК-НИИС-2004)
ТС-Техническа спецификация.
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