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	[bookmark: _Hlk163030115]1.
	Авиационни и автомобилни бензини
	1.1. Плътност
	БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

	
	
	1.2. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	1.3. Киселинност
	БДС 1752

	
	
	1.4. Съдържание на смоли
	БДС ЕN ISO 6246

	
	
	1.5. Корозия на медна пластина
	БДС ЕN ISO 2160

	2.
	Горива за реактивни двигатели
	2.1.Плътност
	БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO12185

	
	
	2.2. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	2.3. Киселинност,
	БДС 1752

	
	
	2.4. Съдържание на смоли
	БДС ЕN ISO 6246

	
	
	2.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	2.6. Пламна температура в затворен тигел
	ASTM D56

	
	
	2.7. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	2.8. Кинематичен вискозитет 
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	2.9 Температура на
кристализация
	ASTM D2386

	
	
	2.10. Корозия на медна пластина, 
клас
	БДС ЕN ISO 2160

	3.
	Горива за дизелови двигатели,
Газьоли за промишлени и 
Комунални цели 
	3.1. Плътност
	БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

	
	
	3.2. Дестилационни 
Характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	3.3. Киселинност
	БДС 1752

	
	
	3.4. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	3.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	3.6. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	3.7. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

	
	
	3.8. Температура на 
помътняване
	БДС EN ISO 3015

	
	
	3.9. Гранична температура на филтруемост през студен филтър
	БДС EN 116
БДС EN 116/Поправка 1

	
	
	3.10. Цетанов индекс
	БДС EN ISO 4264

	
	
	3.11.Кинематичен Вискозитет 
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	3.12. Корозия на медна пластина
	БДС ЕN ISO 2160

	
	
	3.13. Съдържание на вода
	БДС ЕN ISO 12937

	4.
	Смазочни и хидравлични масла
	4.1. Плътност
	БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

	
	
	4.2. Киселинно число
	БДС 1752

	
	
	4.3. Кинематичен Вискозитет 
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	4.4. Вискозитетен индекс
	БДС ISO 2909

	
	
	4.5. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

	
	
	4.6. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

	
	
	4.7. Температура на течливост
	БДС EN ISO 3016

	
	
	 4.8. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	 4.9. Сулфатна пепел
	БДС ISO 3987

	
	
	4.10. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	4.11. Неутрализационно число
	БДС 9776

	
	
	4.12. Съдържание на вода
	БДС ЕN ISO 12937

	
	
	4.13. Корозия на медна 
пластина
	БДС ЕN ISO 2160

	5.
	Смазки
	5.1. Пенетрация
	БДС ISO 2137

	
	
	5.2. Температура на 
прокапване
	БДС ISO 2176

	
	
	5.3. Колоидна 
стабилност
	БДС  6733

	6.
	Спирачни течности за автомобили
	6.1. Плътност
	БДС EN ISO 3675

	
	
	6.2. Кинематичен Вискозитет 
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	6.3. Пламна температура в отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

	
	
	6.4.Температура на 
кипене
	БДС 8563



Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.
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