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ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление и на лаборатория: 
1517, София, общ. Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 108

Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата *

	[bookmark: _Hlk163044634]№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Води: 
питейни (1), 
минерални (2), повърхностни (3), 
подземни (4), 
от плувни басейни (5),
отпадъчни (6)
	1.1. Мирис 
	БДС 17.1.4.01 (6); 
БДС 8451 (1÷5)

	
	
	1.2. Вкус
	БДС 8451 (1, 2, 4)

	
	
	1.3. Температура
	БДС 8451 (1÷4); 
БДС 17.1.4.01 (6)

	
	
	1.4. Цвят
	БДС 8451 (1÷5); 
БДС 17.1.4.01 (6)

	
	
	1.5. Мътност
	БДС EN ISO 7027-1 (1÷4, 6)

	
	
	1.6. рН
	БДС EN ІSO 10523 (1÷6)

	
	
	1.7. Окислително-редукционен потенциал (Eh)
	ASTM D 1498 (2÷4, 6)

	
	
	1.8. Електропроводимост
	БДС EN 27888, т.7.2 (1÷6)

	
	
	1.9. Общ сух остатък
	БДС 17.1.4.04 (2÷4, 6);
БДС 3546 (1)

	
	
	1.10. Обща минерализация
	ETC 7.1.3-44/2014 (1÷4, 6)

	
	
	1.11. Разтворени вещества (TDS)
	БДС 17.1.4.04 (1, 3, 4, 6);
БДС EN 15216 (3, 6)

	
	
	1.12. Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (2÷6)

	
	
	1.13. Суспендирани вещества
	БДС EN 872 (1, 3, 4, 6)

	
	
	1.14. Перманганатна окисляемост
	БДС 17.1.4.16 (2÷6); 
БДС 3413 (1, 2, 5)

	
	
	1.15. Химическа потребност от кислород (ХПК)
	БДС ISO 15705 (1÷6)

	
	
	1.16. Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn)
	БДС EN ISO 5815-1, т.9.6.1 (1, 3, 4, 6);
БДС EN ISO 5815-1, т.9.6.2 (1, 3, 4, 6);
БДС EN 1899-2, т.7.2.1 
(1, 3, 4, 6);
БДС EN 1899-2, т.7.2.2 
(1, 3, 4, 6)

	
	
	1.17. Разтворен кислород
- % на насищане
	БДС EN 25813 (1, 3, 4, 6);
БДС EN ISO 5814 (1, 3, 4, 6)

	
	
	1.18. Обща твърдост
	БДС ІSO 6059 (1÷5);
EPA 130.2 (6)

	
	
	1.19. Калций/Ca
	БДС ІSO 6058 (1÷5);
БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.20. Магнезий/Mg
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6);
ASTM D511, Метод А (1÷4)

	
	
	1.21. Карбонати 
	ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4, 6);
БДС EN ISO 9963-1, т.8.2 
(1÷4, 6)

	
	
	1.22. Хидрогенкарбонати 
	ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4, 6);
БДС EN ISO 9963-1, т.8.2 
(1÷4, 6)

	
	
	1.23. Алкалност
	ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4, 6);
БДС EN ISO 9963-1, (т.8.2) (1÷4, 6)

	
	
	1.24. Карбонатна твърдост
	ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4, 6)

	
	
	1.25. Азот (общ)
	ETC 7.1.3-19/2010 (3, 4, 6)

	
	
	1.26. Азот по Келдал
	БДС EN 25663 (3, 6)

	
	
	1.27. Амониеви йони/ Амоний (NH4+)
	ETC 7.1.3-18/2010 (1÷6);
БДС 17.1.4.10, т.2 (3, 4, 6);
БДС 3587, т.2 (1)

	
	
	1.28. Азот амониев (N-NH4+)
	ETC 7.1.3-18/2010 (1÷6);
БДС 17.1.4.10, т.2 (3, 4, 6);
БДС 3587, т.2 (1)

	
	
	1.29. Нитрити
	ETC 7.1.3-16/2021, т.8.2.1 (1÷6);
БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.30. Азот нитритен 
(N-NO2-)
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6);
ETC 7.1.3-16/2021, т.8.2.1 (1÷6)

	
	
	1.31. Нитрати 
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.32. Азот нитратен 
(N-NO3-)
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.33. Остатъчен свободен хлор
	БДС EN ІSO 7393-2 (1, 4, 5)

	
	
	1.34. Общ хлор
	БДС EN ІSO 7393-1 (6);
ETC 7.1.3-20/2010 (6)

	
	
	1.35. Хлориди
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.36. Сулфати
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.37. Сероводород
	БДС 17.1.4.09, т.2 (2÷4, 6)

	
	
	1.38. Сулфиди (S2-)
	ETC 7.1.3-22/2010 (1÷4,6)

	
	
	1.39. Сулфиди (като S)
	ETC 7.1.3-22/2010 (6)

	
	
	1.40. Фосфор/P
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.41. Фосфати/
Ортофосфати
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1 (1÷6);
ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.2 (3);
БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	- като фосфор (PO43--P)
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1 (1÷6);
ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.2 (3);
БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	- като P2O5
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1 (1÷6);
БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)

	
	
	1.42. Флуориди
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷6)


	
	
	1.43. Йодиди
	БДС EN ISO 10304-3 (1÷4, 6)

	
	
	1.44. Бромиди
	БДС EN ІSO 10304-1 (1÷4, 6)

	
	
	1.45. Бромати
	ETC 7.1.3-49/2021, т.8.2.2 (2);
БДС EN ISO 15061 (1÷4)

	
	
	1.46. Бор/B
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.47. Метаборна киселина
	ETC 7.1.3-5/2014 (1÷4,6)

	
	
	1.48. Общ органичен въглерод (ТОС)
	ETC 7.1.3-27/2010 (1÷6);
БДС EN 1484 (1÷6)

	
	
	1.49. Разтворен органичен въглерод (DOC)
	ETC 7.1.3-27/2010 (3, 4, 6);
БДС EN 1484 (3, 4, 6)

	
	
	1.50. Свободен въглероден диоксид
	ETC 7.1.3-10/2014 (1÷4, 6)

	
	
	1.51. Хлорати
	БДС EN ISO 10304-4 (1, 4)

	
	
	1.52. Хлорити
	БДС EN ISO 10304-4 (1, 4)

	
	
	1.53. Силиций/Si
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.54. Метасилициева киселина
	ETC 7.1.3-1/2021 (1÷4, 6)

	
	
	1.55. Силициев диоксид (SiO2)
	ETC 7.1.3-1/2021 (1, 3, 4, 6)

	
	
	1.56. Цианиди (свободни) 
	ETC 7.1.3-41/2021, т.8.2.1 
(3, 4, 6);
ETC 7.1.3-41/2021, т.8.2.2 (3)

	
	
	1.57. Цианиди (леснолетливи)
	ІSO 6703-2, Раздел 2 (3, 4, 6)

	
	
	1.58. Цианиди (общи)
	БДС ІSO 6703-1, Раздел 2 
(1÷4, 6)

	
	
	1.59. Анионни повърхностно активни вещества (ПАВ)
	ETC 7.1.3-45/2021 (3, 6)

	
	
	1.60. Абсорбируеми органични халогени (АОХ)
	ETC 7.1.3-26/2010 (3, 4, 6)

	
	
	1.61. Алуминий/Al
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.62. Антимон/Sb
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.63. Арсен/As
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.64. Барий/Ba
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.65. Берилий/Be
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.66. Бисмут/Bi
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.67. Ванадий/V
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.68. Волфрам/W
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.69. Галий/Ga
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.70. Желязо/Fe
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.71. Живак/Hg
	ETC 7.1-40/2016, т.8.1 и т.8.2 (1÷6)
БДС EN ISO 17852 (1, 3, 4)

	
	
	1.72. Индий/In
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.73. Кадмий/Cd
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.74. Калай/Sn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.75. Калий/K
	БДС ІSO 9964-3 (1÷4)
БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.76. Кобалт/Co
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.77. Литий/Li
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.78. Манган/Mn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.79. Мед/Cu
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.80. Молибден/Mo
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.81. Натрий/Na
	БДС ІSO 9964-3 (1÷4)
БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.82. Никел/Ni
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.83. Олово/Pb
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.84. Селен/Se
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.85. Сребро/Ag
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.86. Стронций/Sr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.87. Сяра/S
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.88. Титан/Ti
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.89. Хром/Cr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.90. Хром (шествалентен)
	БДС 17.1.4.17 (2÷4, 6);
БДС EN ISO 18724, Annex A (1÷4, 6); 
БДС EN ISO 18412 (3)

	
	
	1.91. Хром (тривалентен)
	БДС 17.1.4.17 (2÷4, 6)

	
	
	1.92. Цинк/Zn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.93. Цирконий/Zr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1 и т.9.5.3 (1÷6)

	
	
	1.94. Феноли
	ETC 7.3-10/2021 (3,4,6)

	
	
	1.95. Фенолен индекс
	БДС ІSO 6439, Метод А и Метод В (1, 3, 6);
ETC 7.3-10/2021 (1,3,6)

	
	
	1.96. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ 
	БДС EN ІSO 9377-2 (3, 4, 6)


	
	
	1.97. Общо екстрахируеми въглеводороди С10-С40
	ETC 7.3-23/2016 (3, 4, 6)

	
	
	1.98. Летливи органични съединения (VOC)**
	ETC 7.3-1/2020 (1÷4, 6);
БДС EN ISO 10301, Раздел 3 (1÷4, 6);
БДС EN ISO 20595 (1÷4, 6);
БДС EN 14207 (1)

	
	
	1.99. Полициклични ароматни въглеводороди (РАН)
	ISO 28540 (1÷4, 6)

	
	
	1.100. Полихлорирани бифенили**
	ETC 7.3-28/2021 (1÷4, 6)

	
	
	1.101. Пестициди**
	ETC 7.3-28/2021 (1÷4, 6)

	
	
	1.102. Карбамати**
	ETC 7.3-28/2021 (1÷4, 6)

	
	
	1.103. Нонилфеноли, Октилфеноли**
	ASTM D 7485 (1÷4)

	
	
	1.104. Пер- и полифлуоро-алкилирани вещества (PFAS)**
	ISO 21675 (1÷4, 6)
БДС EN 17892 (1)

	
	
	1.105. Халооцетни киселини**
	ETC 7.3-27/2023 (1÷5)

	
	
	1.106. Мазнини (растителни масла и животински мазнини)
	ETC 7.3-31/2012 (3, 4, 6)


	
	
	1.107. Микроцистин - LR
	ISO 22104 (1, 3, 4)

	
	
	1.108. Естествен уран
	ETC 7.1.3-30/2021 (1÷4, 6);
ETC 7.1-53/2018, т.8.2.1 (1÷4);
ETC 7.1-53/2018, т.8.2.2 (1÷4)

	
	
	1.109. Радий 226
	БДС 12575 (2÷4)

	
	
	1.110. Обща бета-активност
	БДС 12577 (1÷4)

	
	
	1.111. 17-β-естрадиол
	ЕPA 539:2010 (1, 3, 4)

	2.
	Почви (1), утайки и седименти (2)
 



	2.1. рН
	БДС EN ІSO 10390 (1, 2)

	
	
	2.2. Електропроводимост
	БДС EN ІSO 11265 (1, 2)

	
	
	2.3. Общо съдържание на водоразтворими соли 
	БДС 11301 (1)

	
	
	2.4. Сухо вещество/ Сух остатък 
	БДС EN ІSO 11465, Метод А (1, 2)

	
	
	2.5. Влага
	БДС EN ІSO 11465, Метод А (1, 2) 

	
	
	2.6. Органични вещества/ 
Хумус по Тюрин
	БДС 11302 (1);
ETC 7.1.3-11/2010 (1, 2)

	
	
	2.7. Общ азот/ Азот по Келдал
	БДС ІSO 11261 (1);
БДС EN 13342 (2);
БДС EN 16169 (1, 2);
БДС ISO 13878 (1)

	
	
	2.8. Алуминий/Al
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.9. Антимон/Sb
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.10. Арсен/As
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.11. Барий/Ba
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.12. Берилий/Be
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.13. Бисмут/Bi
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.14. Бор/B
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.15. Ванадий/V
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.16. Волфрам/W
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.17. Общ въглерод (TC)
	ETC 7.3-2/2016 (1, 2);
БДС EN 15936, Метод В (1, 2);
ISO 10694 (1)

	
	
	2.18. Общ органичен въглерод (ТОС) 
	ETC 7.3-2/2016 (1, 2);
БДС EN 15936, Метод В (1, 2);
ISO 10694 (1)

	
	
	2.19. Общ неорганичен въглерод (TIC)
	ETC 7.3-2/2016 (1, 2) 

	
	
	2.20. Галий/Ga
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.21. Желязо/Fe  


	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.22. Живак/Hg
	ETC 7.1-16/2014 (2);
БДС EN 16175-2 (1, 2);
ETC 7.1-33/2010 (1)

	
	
	2.23. Злато/Au

	ETC 7.1-4/2017, т.8.2.2 (1, 2);
ETC 7.1-4/2017, т.8.2.1 (1, 2);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.1 (1);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5 (1);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.3 (1)

	
	
	2.24. Итрий/Y
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.25. Кадмий/Cd
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.26. Калай/Sn
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.27. Калий/K

	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1.3-13/2010 (1);
ETC 7.1-28/2017 (1) 

	
	
	- обменни форми на Калий/K (като K2O)
	БДС EN ISO 11260 (1, 2)

	
	
	2.28. Калций/Ca


- обменни форми на Калций/Ca
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2) ;
ETC 7.1-28/2017 (1);
БДС EN ISO 11260 (1, 2)

	
	
	2.29. Кобалт/Co
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.30. Лантан/La
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.31. Литий/Li
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.32. Магнезий/Mg
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	- обменни форми на Магнезий/Mg
	БДС EN ISO 11260 (1, 2)

	
	
	2.33. Манган/Mn
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.34. Мед/Cu
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1);
ETC 7.1-10/2017 (1, 2);
EPA 7000B (1)

	
	
	2.35. Молибден/Mo
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.36. Натрий/Na


	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.37. Никел/Ni
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.38. Олово/Pb
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.39. Селен/Se
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.40. Силиций/Si
	ETC 7.1-18/2017 (2) 

	
	
	2.41. Сребро/Ag
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.42. Стронций/Sr
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.43. Сяра (обща)
	БДС ІSO 15178 (1);
ETC 7.3-7/2018 (2)

	
	
	2.44. Талий/Tl
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.45. Телур/Te
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.46. Титан/Ti
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.47. Фосфор/P



- обменни форми на Фосфор/P (като P2O5)
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
ETC 7.1.3-13/2010 (1);
ETC 7.1-28/2017 (1);
ETC 7.1-28/2017 (1,2) 

	
	
	2.48. Хром/Cr 
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1, 2)

	
	
	2.49. Цинк/Zn
	БДС EN ISO 22036 (1, 2);
ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
ETC 7.1-28/2017 (1)

	
	
	2.50. Цирконий/Zr
	БДС EN ISO 22036 (1, 2); 
ETC 7.1-29/2019 (1, 2)

	
	
	2.51. Карбонати 
	ETC 7.1.3-6/2014 (1, 2)

	
	
	2.52. Хидроген-карбонати 
	ETC 7.1.3-6/2014 (1, 2)

	
	
	2.53. Хлориди
	ETC 7.1.3-35/2010 (1, 2)

	
	
	2.54. Амоний
	ETC 7.1.3-18/2010 (1, 2)

	
	
	2.55. Азот амониев 
(N-NH4+)
	ETC 7.1.3-18/2010 (1); 
ISO/TS 14256-1 (1, 2)

	
	
	2.56. Нитрити
	ETC 7.1.3-35/2010 (1, 2)

	
	
	2.57. Азот нитритен 
(N-NO2-)
	ETC 7.1.3-35/2010 (1)

	
	
	2.58. Нитрати
	ETC 7.1.3-35/2010 (1, 2)

	
	
	2.59. Азот нитратен 
(N-NO3-)
	ETC 7.1.3-35/2010 (1);
ISO/TS 14256-1 (1, 2)

	
	
	2.60. Фосфати
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1 
(1, 2);
ETC 7.1.3-35/2010 (1, 2)

	
	
	2.61. Сулфати/
- преизчислени като S
	ETC 7.1.3-35/2010 (1)

	
	
	
	ETC 7.1.3-35/2010 (2)

	
	
	2.62. Цианиди (общи)
	ІSO 11262, т.9 (1)

	
	
	2.63. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ 
	БДС EN ІSO 16703 (1,2); 
ETC 7.3-26/2010 (2)

	
	
	2.64. Летливи органични съединения (VOC)**
	БДС EN ISO 22155 (1,2)

	
	
	2.65. Полициклични ароматни въглево-дороди (РАН)
	ІSO 18287, Метод В (1, 2);
БДС EN 17503 (1, 2)

	
	
	2.66. Полихлорирани бифенили**
	БДС EN ISO 18475 (1, 2); 
ETC 7.3-6/2023 (1, 2)

	
	
	2.67. Пестициди**
	ETC 7.3-6/2023 (1, 2)

	
	
	2.68. Мазнини (растителни масла и животински мазнини)
	ETC 7.3-31/2012 (1)

	
	
	2.69. Калоричност
	БДС EN 15170 (2)

	3
	Почви строителни /земна механика/
	3.1. Водно съдържание
	БДС EN ІSO 17892-1;
AASHTO T 265

	
	
	3.2. Специфична плътност
	БДС EN ІSO 17892-3

	
	
	3.3. Обемна плътност:
3.3.1. в естествено състояние
3.3.2. на скелета,
3.3.3. Обем на пори
3.3.4. Коефициент на пори
3.3.5. по метода на заместващ пясък
	БДС EN ІSO 17892-2






	
	
	
	AASHTO T 191

	
	
	3.4. Граници на протичане и пластифициране:
- граница на протичане по метод с падащ конус, WL, 
- граница на пластифициране, Wp,
- индекс на пластичност, Іp,
- индекс на протичане, ІL,
- индекс на консистенция, Іc
	БДС EN ІSO 17892-12


	
	
	3.5. Граници на консистенция по метода на Атерберг
- граница на протичане, WL, 
- граница на пластичност, W,
- индекс на пластичност, Іp
	AASHTO T 89;
AASHTO T 90 

	
	
	3.6. Степен на водонасищане Sr 
	БДС EN ISO 17892-10, т.7.5

	
	
	3.7. Зърнометричен състав
	БДС EN ISO 17892-4;
AASHTO T 88

	
	
	3.8. Компресионни свойства:
- специфично  слягане/ вертикална деформация
- компресионен модул,
- еластичен модул,
- коефициент на уплътняване,
- коефициент на пори,
- относително набъбване, Sн, 
- напрежение на набъбване, σн,
- коефициент на консолидация, Cv
	БДС EN ISO 17892-5

	
	
	3.9. Изпитване с кръгла плоча:
- деформационен модул,
- еластичен модул,
- отношение на модули Е2/Е1
	БДС 15130

	
	
	3.10. Лабораторно определяне на пропадане /обем на макропори/
	БДС 14783

	
	
	3.11. Директно срязване в едноплоскостен апарат:
- ъгъл на вътрешно триене,
- кохезия,
- ъгъл на вътрешно триене (остатъчен)
	БДС EN ISO 17892-10



	
	
	- кохезия (остатъчна)
	

	
	
	3.12. Проктор тест:
- оптимално водно съдържание,
- максимална обемна плътност на скелета
	БДС 17146;
БДС EN 13286-2

	
	
	
	

	
	
	3.13. Неограничен натиск 
- неограничена якост на натиск qu ,
- недренирана якост на срязване cu, 
- аксиална деформация при разрушаване  ε
	БДС EN ІSO 17892-7 

	
	
	3.14. Триосов натиск в неконсолидирано недренирано състояние (UU test):
- девиатор на напрежение (σ1-σ3),
- недренирана кохезия сu’,
- аксиална деформация при разрушаване  ε,
- кохезия  сu,
- ъгъл на вътрешно триене φu
	БДС EN ISO 17892-8

	
	
	3.15. Триосов натиск в консолидирано недренирано състояние (CU test):
- девиатор на напрежение (σ1-σ3),
- порен натиск u,
- аксиална деформация при разрушаване  ε1,
- кохезия  с’,
- ъгъл на вътрешно триене φ’
	БДС EN ISO 17892-9

	
	
	3.16. Триосов натиск в консолидирано дренирано състояние (CD test):
- девиатор на напрежение (σ1-σ3),
- аксиална деформация при разрушаване  ε1,
- обемна деформация при разрушаване εvol,
- кохезия  с’,
- ъгъл на вътрешно триене  φ’
	БДС EN ISO 17892-9

	
	
	3.17. Коефициент на водопропускливост
	БДС 8497

	
	
	3.18. Калифорнийски  показател на носимоспособност (CBR):
- проникване 2.5 mm,
- проникване 5.0 mm 
	БДС EN 13286-47


	
	
	3.19. Общо съдържание на водоразтворими соли 
	БДС 11301

	
	
	3.20. Органични вещества
	БДС 11302

	
	
	3.21. Агресивност
Определяне във воден извлек на:
	

	
	
	3.21.1. рН,
	БДС EN ІSO 10390

	
	
	3.21.2. Магнезиеви соли,
	ETC 7.1.3-31/2010 

	
	
	3.21.3. Сулфати,
	ETC 7.1.3-35/2010 

	
	
	3.21.4. Хлориди
	ETC 7.1.3-35/2010 

	4.
	Добавъчни материали (1), 
скали и минерали (2)




	4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност)
	БДС EN 1097-5 (1);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2);
ETC 7.1-3/2022 (1, 2); 
БДС 12159 (2)

	
	
	4.2. Загуба при накаляване

	БДС EN 1744-1+A1, т.17 (1);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2);
ETC 7.1-3/2022 (1, 2)

	
	
	4.3. Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1 (1);
БДС ISO 2591-1 (1,2)

	
	
	4.4. Съдържание на фина фракция
	БДС EN 933-1 (1)

	
	
	4.5. Модул на едрина/финост на пясъка
	БДС EN 12620+A1,
Приложение В (1)

	
	
	4.6. Индекс на плоски зърна (Флакинес)
	БДС EN 933-3 (1)

	
	
	4.7. Коефициент на формата
	БДС EN 933-4 (1)

	
	
	4.8. Процентно съдържание на:
- изцяло натрошени зърна,
- натрошени зърна,
- изцяло заоблени зърна
	БДС EN 933-5 (1)


	
	
	4.9. Съдържание на черупки в едри агрегати
	БДС EN 933-7 (1)

	
	
	4.10. Пясъчен еквивалент
	БДС EN 933-8+А1 (1)

	
	
	4.11. Метиленово синьо
	БДС EN 933-9 (1)

	
	
	4.12. Дължина на зърната
	БДС EN 13450+AC, т.6.7 (1)

	
	
	4.13. Мразоустойчивост 
(загуба на маса) 
	БДС EN 1367-1 (1);
БДС EN 13055 (1);
БДС EN 12371 (2)

	
	
	4.14. Устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2 (1)

	
	
	4.15. Плътност в насипно състояние
	БДС EN 1097-3 (1)

	
	
	4.16. Процент на празнини
	БДС EN 1097-3 (1)

	
	
	4.17. Специфична (насипна) плътност на фин пълнител в керосин
	БДС EN 1097-3,
Приложение А, т.А1 до т.А6 (1)

	
	
	4.18. Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод
	БДС EN 1097-7 (1)

	
	
	4.19. Плътност на зърната:
 - специфична а,
 - изсушено състояние rd,
 - водонаситени и повърхностно сухи зърна ssd
	БДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9 (1)

	
	
	4.20. Обемна плътност
	БДС EN ISO 17892-2 (2)

	
	
	4.21. Специфична плътност
	БДС EN ISO 17892-3 (2)

	
	
	4.22. Обем на пори
	БДС EN ISO 17892-2 (2)

	
	
	4.23. Коефициент на пори
	БДС EN ISO 17892-2 (2)

	
	
	4.24. Водопопиваемост до постоянна маса
	БДС 12159 (2)

	
	
	4.25. Абсорбция на вода
	БДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9 (1)

	
	
	4.26. Абсорбция на вода при атмосферно налягане
	БДС EN 13755 (2)

	
	
	4.27. Устойчивост на износване (micro-Deval)
	БДС EN 1097-1,
(Приложение А) (1)

	
	
	4.28. Съпротивление на дробимост
	БДС EN 1097-2, т.5, Приложение А, т.А.1.2 (1)

	
	
	4.29. Якост на натиск:
4.29.1. в сухо състояние,
4.29.2. във водонапито състояние, 
4.29.3. след цикли замразяване/ размразяване
	БДС EN 1926 (2);
ASTM D 7012, Method C (2)

	
	
	4.30. Якост при триосово натоварване:
- кохезия с,
- ъгъл на вътрешно триене φ
	ASTM D 7012, Method A (2)

	
	
	4.31. Статичен модул на еластичност
	БДС EN 14580 (2)

	
	
	4.32. Еластичен модул в условията на едноосов натиск Е
	ASTM D 7012, Method D (2)

	
	
	4.33. Еластичен модул в условията на триосов натиск Е
	ASTM D 7012, Method B (2)

	
	
	4.34. Коефициент на Поасон ν
	ASTM D 7012, Method D (2)

	
	
	4.35. Едноплоскостно срязване при натиск в наклонени матрици:
- ъгъл на вътрешно триене φ,
- кохезия с
	ETC 7.2.1-30/2010 (2)

	
	
	4.36. Якост на срязване при постоянно нормално натоварване:
- ъгъл на вътрешно триене φ,
- кохезия с
	ASTM D 5607*** (2)

	
	
	4.37. Якост на опън по метод на диаметралния натиск /Бразилски метод/:
- в сухо състояние,
- във водонапито състояние
	ASTM D 3967 (2)

	
	
	4.38. Индекс на якост 
	ASTM D 5731*** (2)

	
	
	4.39. Калифорнийски  показател на носимоспособност (CBR)
- проникване 2.5 mm,
- проникване 5.0 mm 
	БДС EN 13286-47 (1, 2)


	
	
	4.40. Проктор тест:
- оптимално водно съдържание,
- максимална обемна плътност на скелета
	БДС EN 13286-2 (1, 2)

	
	
	4.41. Алуминий/Al

- като Al2O3
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.42. Антимон/Sb
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.43. Арсен/As
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.44. Барий/Ba
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.45. Берилий/Be
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.46. Бисмут/Bi
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.47. Бор/B
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.48. Ванадий/V
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2) 

	
	
	4.49. Волфрам/W
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.50. Общ въглерод (TC)
	ETC 7.3-2/2016 (2)

	
	
	4.51. Общ органичен въглерод (ТОС)
	ETC 7.3-2/2016 (2)

	
	
	4.52. Общ неорганичен въглерод (TIC)
	ETC 7.3-2/2016 (2)

	
	
	4.53. Галий/Ga
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.54. Желязо/Fe

- като Fe2O3
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.55. Живак/Hg
	ETC 7.1-16/2014 (1, 2)

	
	
	4.56. Злато/Au
	ETC 7.1-4/2017, т.8.2.2 (2); 
ETC 7.1-4/2017, т.8.2.1 (2);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.1 (2);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.2 (2);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.3 (2);
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5 (2);

	
	
	4.57. Итрий/Y
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.58. Кадмий/Cd
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.59. Калай/Sn
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.60. Калий/K

- като K2O
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.61. Калций/Ca

- като CaO
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) ;
EPA 6010D (1, 2) ;
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.62. Кобалт/Co
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.63. Лантан/La
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.64. Литий/Li
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2) 

	
	
	4.65. Магнезий/Mg

- като MgO
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2) ;
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.66. Манган/Mn
- като MnO
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2); 
ETC 7.1-18/2017 (1 ,2)

	
	
	4.67. Мед/Cu
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-10/2017 (2);
EPA 7000B (2)

	
	
	4.68. Молибден/Mo
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) ;
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.69. Натрий/Na

- като Na2O
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2) ;
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.70. Никел/Ni
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.71. Олово/Pb
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.72. Паладий/Pd
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5 (2)

	
	
	4.73. Платина/Pt
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5 (2)

	
	
	4.74. Силиций/Si
- като SiO2
	ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.75. Сребро/Ag
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-13/2016 (2);
EPA 7000B (2)

	
	
	4.76. Стронций/Sr
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.77. Сяра/S (обща)
	ETC 7.3-7/2018 (2);
БДС EN 1744-1+A1, т.11 (1, 2)

	
	
	4.78. Сяра/S (сулфидна)
	ETC 7.1-25/2017 (1, 2)

	
	
	4.79. Сяра/S (сулфатна)
	ETC 7.1-25/2017 (1, 2)

	
	
	4.80. Талий/Tl
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.81. Телур/Te
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2);
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.82. Титан/Ti

- като TiO2
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.83. Фосфор/P

- като P2O5
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) ;
EPA 6010D (1, 2);
ETC 7.1-18/2017 (1, 2)

	
	
	4.84. Хром/Cr
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2) ;
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.85. Цинк/Zn
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.86. Цирконий/Zr
	ETC 7.1-29/2019 (1, 2); 
EPA 6010D (1, 2)

	
	
	4.87. Рентгено-флуоресцентен анализ на елементи/ оксиди
4.87.1. Силиций (Si)/ Силициев диоксид (SiO2)
4.87.2. Алуминий (Al)/ Диалуминиев триоксид (Al2O3)
4.87.3. Магнезий (Mg)/ Магнезиев оксид (MgO) 
4.87.4. Натрий (Na)/ Динатриев оксид (Na2O)
4.87.5. Титан (Ti)/ Титанов диоксид (TiO2) 
4.87.6. Желязо (Fe)/ Дижелезен триоксид (Fe2O3)
4.87.7. Калий (K)/ Дикалиев оксид (K2O) 
4.87.8. Калций (Ca)/ Калциев оксид (CaO)
4.87.9. Манган (Mn)/ Манганов оксид (MnO) 
4.87.10. Фосфор (P)/ Дифосфорен пентаоксид (P2O5)
4.87.11. Барий (Ba)/ Бариев оксид (BaO) 
4.87.12. Хром (Cr)/ Дихромов триоксид (Cr2O3)
4.87.13. Сяра (S)/ Серен триоксид (SO3)
4.87.14. Стронций (Sr) /Стронциев оксид (SrO)
4.87.15. Ванадий (V)/ Диванадиев пентаоксид (V2O5)
	ETC 7.1-3/2022 (1, 2)


	
	
	4.88. Алкалоре-акционна способност
	БДС 14851, т.8 (1)

	
	
	4.89. Съдържание на вещества, неразтворими в солна киселина 
	БДС 5668 (2)

	
	
	4.90. Водоразтворими хлориди
	БДС EN 1744-1+A1, т.9 (1)

	
	
	4.91. Водоразтворими сулфати: 
- изразени като SO3 / като SO4,
- изразени като SO4
	БДС EN 1744-1+A1, т.10.1 (1);
БДС EN 1744-1+A1, т.10.2 (1)

	
	
	4.92. Киселинно разтворими сулфати
- изразени като SO3 / като SO4 
	БДС EN 1744-1+A1+Попр. 1, т.12 (1)

	
	
	4.93. Замърсявания с ниско тегло
	БДС EN 1744-1+A1, т.14.2 (1)

	
	
	4.94. Органични компоненти /хумус/
	БДС EN 1744-1+A1, т.15.1 (1)

	
	
	4.95. Разтворимост във вода
	БДС EN 1744-1+A1, т.16 (1)

	
	
	4.96. Неодим/Nd
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.97. Ниобий/Nb 
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.98. Празеодим/Pr
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.99. Селен/Se
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.100. Скандий/Sc
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.101. Тантал/Ta
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.102. Торий/Th
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.103. Хафний /Hf
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	
	
	4.104. Церий/Ce
	ETC 7.1-29/2019 (2)

	5.
	Руди и продукти от преработката им 
	5.1. Влага
	БДС ІSO 10251;
БДС 14831;
БДС ІSO 9599;
ETC 7.1-3/2022; 
ETC 7.1-18/2017

	
	
	5.2. Загуба при накаляване
	ETC 7.1-3/2022 ;
ETC 7.1-18/2017 

	
	
	5.3. Зърнометричен състав 
	БДС 15443;
БДС ISO 2591-1

	
	
	5.4. Химични елементи от Na до U
	БДС 17389;
ISO 22309

	
	
	5.5. Алуминий/Al
- като Al2O3
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019 

	
	
	5.6. Антимон/Sb
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.7. Арсен/As
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.8. Барий/Ba
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.9. Берилий/Be
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.10. Бисмут/ Bi
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.11. Бор/B
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.12. Ванадий/V
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.13. Волфрам/W
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.14. Въглерод 
	ETC 7.3-22/2010

	
	
	5.15. Галий/Ga
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.16. Желязо/Fe
- като Fe2O3
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.17. Живак/Hg
	ETC 7.1-16/2014

	
	
	5.18. Злато/Au
	ETC 7.1-4/2017, т.8.2.2;
ETC 7.1-4/2017, т.8.2.1;
БДС ІSO 10378;
AS 3895.1;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.1;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.2;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.3

	
	
	5.19. Итрий/Y
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.20. Кадмий/Cd
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.21. Калай/Sn
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.22. Калий/K
- като K2O
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.23. Калций/Ca
- като CaO
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.24. Кобалт/Co
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.25. Лантан/La
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.26. Литий/Li
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.27. Магнезий/Mg
- като MgO
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.28. Манган/Mn
- като MnO
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.29. Мед/Cu
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019;
ETC 7.1-10/2017;
EPA 7000B;
ETC 7.1-41/2016;
БДС ISO 10258, т.7.4

	
	
	5.30. Молибден/Mo

	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.31. Натрий/Na
- като Na2O
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.32. Никел/Ni
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.33. Олово/Pb
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019;
БДС ISO 13545

	
	
	5.34. Паладий/Pd
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5

	
	
	5.35. Платина/Pt
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5

	
	
	5.36. Силиций/Si
- като SiO2
	ETC 7.1-18/2017

	
	
	5.37. Сребро/Ag

	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019;
ETC 7.1-13/2016;
БДС ІSO 10378;
EPA 7000B

	
	
	5.38. Стронций/Sr
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.39. Сяра/S
	ETC 7.3-15/2010

	
	
	5.40. Талий/Tl
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.41. Телур/Te
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.42. Титан/Ti
- като TiO2
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.43. Фосфор/P
- като P2O5
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.44. Хром/Cr
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.45. Цинк/Zn
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019;
БДС 6443

	
	
	5.46. Цирконий/Zr
	EPA 6010D;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.47. Рентгено-флуоресцентен анализ на елементи/ оксиди
5.47.1. Силиций (Si)/ Силициев диоксид (SiO2)
5.47.2. Алуминий (Al)/ Диалуминиев триоксид (Al2O3)
5.47.3. Магнезий (Mg)/ Магнезиев оксид (MgO)
5.47.4. Натрий (Na)/ Динатриев оксид (Na2O)
5.47.5. Титан (Ti)/ Титанов диоксид (TiO2) 

	ETC 7.1-3/2022


	
	
	5.47.6. Желязо (Fe)/ Дижелезен триоксид (Fe2O3)
5.47.7. Калий (K)/ Дикалиев оксид (K2O) 
5.47.8. Калций (Ca)/ Калциев оксид (CaO)
5.47.9. Манган (Mn)/ Манганов оксид (MnO)
5.47.10. Фосфор (P)/ Дифосфорен пентаоксид (P2O5)
5.47.11. Сяра (S)/ Серен триоксид (SO3)
5.47.12. Мед/Cu
5.47.13. Молибден/Mo
5.47.14. Барий (Ba)/ Бариев оксид (BaO)
5.47.15. Хром (Cr)/ Дихромов триоксид (Cr2O3)
5.47.16. Стронций (Sr)/ Стронциев оксид (SrO)
5.47.17. Ванадий (V)/ Диванадиев пентаоксид (V2O5)
	ETC 7.1-3/2022

	
	
	5.48. Неодим/Nd
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.49. Ниобий/Nb 
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.50. Празеодим/Pr
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.51. Селен/Se
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.52. Скандий/Sc
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.53. Тантал/Ta
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.54. Торий/Th
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.55. Хафний /Hf
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	5.56. Церий/Ce
	ETC 7.1-29/2019

	6.
	Цимент
	6.1. Хром (шествалентен)
	БДС EN 196-10, т.8.2

	7.
	Бетони
	7.1. Плътност
	БДС EN 12390-7;
БДС EN 992

	
	
	7.2. Мразоустойчивост:
- относителна загуба на маса,
- относителна загуба на якост на натиск
	БДС EN 206+A2/NA

	
	
	7.3. Якост на натиск 
	БДС EN 12390-3

	
	
	7.4. Дълбочина на проникване на вода под налягане (водонепропускливост)
	БДС EN 206+A2/NA,
(Приложение NA.N);
БДС EN 12390-8


	8.
	Нефтопродукти /газьол (1), дизелово (2) 
и котелно гориво (3)/ 
	8.1. Плътност
	БДС EN ІSO 3675 (1÷3)

	
	
	8.2. Пламна температура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/ 
	БДС EN ISO 2719 (1, 2)

	
	
	8.3. Пепел
	БДС EN ІSO 6245 (1÷3) 

	
	
	8.4. Вода
	БДС ІSO 3733 (1, 3);
БДС EN ІSO 12937 (2)

	
	
	8.5. Общи онечиствания
	БДС EN 12662-1 (1, 2)

	
	
	8.6. Корозия върху медна пластинка 
	БДС EN ІSO 2160 (2)

	
	
	8.7. Кинематичен вискозитет 
	БДС EN ІSO 3104, т.11 (1÷3)

	
	
	8.8. Дестилационни характеристики
	БДС EN ІSO 3405, т.9 (1, 2)

	
	
	8.9. Цетанов индекс
	БДС EN ІSO 4264 (2)

	
	
	8.10. Гранична температура на филтруемост
	БДС EN 116 (2)

	
	
	8.11. Пламна температура в отворен тигел по Кливланд
	БДС EN ІSO 2592 (3)

	
	
	8.12. Механични примеси 
	БДС 17411 (1, 3)

	
	
	8.13. Температура на замръзване
	БДС 1751 (1, 3)

	
	
	8.14. Температура на помътняване
	БДС EN ISO 3015 (1÷3)

	
	
	8.15. Температура на течливост
	БДС EN ІSO 3016 (1÷3)

	
	
	8.16. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252 (3)

	
	
	8.17. Сяра/S
	БДС EN ISO 13032 (2);
БДС EN ISO 8754 (1, 3)

	
	
	8.18. Топлина на изгаряне
	БДС 17413 (1, 3)

	9.
	Биодизел
	9.1. Естери (общи)
	БДС EN 14103

	
	
	9.2. Метилов естер на линоленовата киселина
	БДС EN 14103

	
	
	9.3. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ІSO 3104 (т.11)

	
	
	9.4. Пламна температура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/ 
	БДС EN ISO 2719

	
	
	9.5. Гранична температура на филтруемост
	БДС EN 116

	
	
	9.6. Вода
	БДС EN ІSO 12937

	
	
	9.7. Киселинно число
	БДС EN 14104

	
	
	9.8. Йодно число
	БДС EN 14111

	
	
	9.9. Метанол
	БДС EN 14110

	
	
	9.10. Моноглицериди 
	БДС EN 14105

	
	
	9.11. Диглицериди
	БДС EN 14105

	
	
	9.12. Триглицериди
	БДС EN 14105

	
	
	9.13. Свободен глицерол 
	БДС EN 14105

	
	
	9.14. Общ глицерол
	БДС EN 14105

	
	
	9.15. Общи онечиствания
	БДС EN 12662-2

	
	
	9.16. Плътност
	БДС EN ІSO 3675

	
	
	9.17. Корозия върху медна пластинка 
	БДС EN ІSO 2160

	10.
	Масла
	10.1. Плътност
	БДС EN ІSO 3675

	
	
	10.2. Кинематичен вискозитет
	БДС EN ІSO 3104, т.11

	
	
	10.3 Вискозитетен индекс
	БДС ІSO 2909

	
	
	10.4. Пламна температура в затворен тигел /метод на Пенски-Мартенс/
	БДС EN ISO 2719

	
	
	10.5. Пламна температура в отворен тигел по Кливланд
	БДС EN ІSO 2592


	
	
	10.6. Механични примеси 
	БДС 17411

	
	
	10.7. Вода
	БДС ІSO 3733; 
БДС EN ІSO 12937

	
	
	10.8. Пепел
	БДС EN ІSO 6245

	
	
	10.9. Киселинно число
	БДС ІSO 6618;
БДС 1752

	
	
	10.10. Сяра/S
	БДС EN ISO 8754

	
	
	10.11. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252

	
	
	10.12. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ІSO 2160

	
	
	10.13. Температура на течливост 
	БДС EN ІSO 3016

	
	
	10.14. Температура на помътняване
	БДС EN ISO 3015

	
	
	10.15. Температура на замръзване
	БДС 1751

	11.
	Природен газ (1), втечнени въглеводороди (2)

	11.1. Компонентен състав
	БДС EN 27941 (2); 
СТ на СИВ 2103 (1); 
БДС EN ІSO 6974-6 (1)

	
	
	11.2. Сероводород
	БДС 7926 (2);
БДС EN ІSO 8819 (2);
БДС 16027 (1)

	
	
	11.3. Меркаптанова сяра
	БДС 16027 (1)

	
	
	11.4. Плътност
	БДС EN ІSO 6976 (1);
БДС EN ISO 8973+A1 (2)

	
	
	11.5. Относителна плътност
	

	
	
	11.6. Топлина на изгаряне
	БДС EN ІSO 6976 (1)

	
	
	11.7. Налягане на наситени пари
	БДС EN 589 (2);
БДС EN ISO 8973+A1 (2)

	
	
	11.8. Моторно октаново число
	БДС EN 589 (2)

	
	
	11.9. Число на Wobbe
	БДС EN ISO 6976 (1)

	12.
	Горива твърди

12.1. Въглища: антрацитни (1), 
черни (2), 
кафяви и 
лигнитни (3), брикети (4).
Кокс (5)
	12.1.1. Зърнометричен състав
	БДС ІSO 1953 (1, 2)

	
	
	12.1.2. Влага (обща) 
	БДС ІSO 589 (1, 2);
БДС ІSO 579 (5);
БДС ІSO 5068-1 (3, 4)

	
	
	12.1.3. Влага (аналитична)
	БДС ISO 11722 (1, 2);
БДС ІSO 5068-2 (3, 4);
БДС ІSO 687 (5)

	
	
	12.1.4. Пепел
	БДС ІSO 1171 (1÷5)

	
	
	12.1.5. Летливи вещества
	БДС ІSO 562 (1, 2, 5);
БДС ІSO 5071-1 (3, 4)

	
	
	12.1.6. Топлина на изгаряне
	БДС ІSO 1928 (1÷5)

	
	
	12.1.7. Въглерод
	БДС ISO 29541 (1÷5)

	
	
	12.1.8. Сяра/S
	БДС ІSO 334 (1÷5);
БДС ІSO 19579 (1÷5);
ASTM D 4239 (1÷5)

	
	
	12.1.9. Хлор/Cl
	БДС ІSO 587 (т.8.2.2) (1÷5)

	
	
	12.1.10. Азот/N
	БДС ISO 29541 (1÷5)

	
	
	12.1.11. Водород/H
	БДС ISO 29541 (1÷5)

	
	12.2. Твърди възстановени горива
	12.2.1. Зърнометричен състав
	БДС EN 15415-1

	
	
	12.2.2. Влага (обща) 
	БДС EN ISO 21660-2

	
	
	12.2.3. Влага (аналитична)
	БДС EN ISO 21660-3

	
	
	12.2.4. Пепел
	БДС EN ISO 21656

	
	
	12.2.5. Летливи вещества
	БДС EN ISO 22167

	
	
	12.2.6. Калоричност/ Топлина на изгаряне
	БДС EN ISO 21654

	
	
	12.2.7. Алуминий/Al
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.8. Антимон/Sb
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.9. Арсен/As
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.10. Барий/Ba
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.11. Берилий/Be
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.12. Бром/Br
	БДС EN 15408

	
	
	12.2.13. Ванадий/V
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.14. Въглерод/C
	БДС EN ISO 21663

	
	
	12.2.15. Желязо/Fe
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.16. Живак/Hg
	БДС EN ISO 3884, т.8.14

	
	
	12.2.17. Кадмий/Cd
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.18. Калий/K
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.19. Калций/Ca
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.20. Кобалт/Co
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.21. Магнезий/Mg
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.22. Манган/Mn
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.23. Мед/Cu
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.24. Молибден/Mo 
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.25. Натрий/Na
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.26. Никел/Ni
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.27. Олово/Pb
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.28. Селен/Se
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.29. Силиций/Si
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.30. Сяра/S
	БДС EN 15408

	
	
	12.2.31. Талий/Tl
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.32. Титан/Ti
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.33. Фосфор/P
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.34. Флуор/F
	БДС EN 15408 

	
	
	12.2.35. Хлор/Cl
	БДС EN 15408

	
	
	12.2.36. Хром/Cr
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.37. Цинк/Zn
	БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	12.2.38. Полихлорирани бифенили**
	БДС EN ISO 18475

	
	
	12.2.39. Азот/N
	БДС EN ISO 21663

	
	12.3. Биогорива: биомаса (1), 
пелети (2), 
брикети (3), дървени въглища (4)
	12.3.1. Зърнометричен състав
	БДС EN ISO 5370 (2);
БДС EN ISO 17827-2 (1)

	
	
	12.3.2. Дължина
	БДС EN ISO 17829 (2)

	
	
	12.3.3. Диаметър
	БДС EN ISO 17829 (2)

	
	
	12.3.4. Обемна плътност
	БДС EN ISO 17828 (2)

	
	
	12.3.5. Влага (обща)
	БДС EN ISO 18134-2 (1÷4); 
БДС ISO 579 (4)

	
	
	12.3.6. Влага (аналитична)
	БДС EN ISO 18134-3 (1÷4)
БДС ІSO 687 (4)

	
	
	12.3.7. Пепел
	БДС EN ISO 18122 (1÷4);
БДС ІSO 1171 (4)

	
	
	12.3.8. Летливи вещества
	БДС ІSO 562 (4);
БДС EN ISO 18123 (1÷4)

	
	
	12.3.9. Фиксиран въглерод
	БДС EN 1860-2 (4)

	
	
	12.3.10. Топлина на изгаряне/ Калоричност
	БДС ІSO 1928 (4);
БДС EN ISO 18125 (1÷4)

	
	
	12.3.11. Антимон/Sb
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.12. Арсен/As
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	
	БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.13. Барий/Ba
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.14. Берилий/Be
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.15. Ванадий/V
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.16. Въглерод/C 
	БДС EN ISO 16948 (1÷4)

	
	
	12.3.17. Желязо/Fe
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.18. Живак/Hg
	БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.19. Кадмий/Cd
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.20. Калий/K
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.21. Калций/Ca
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.22. Кобалт/Co
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.23. Магнезий/Mg
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.24. Манган/Mn
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.25. Мед/Cu
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.26. Молибден/Mo
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.27. Натрий/Na
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.28. Никел/Ni
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.29. Олово/Pb
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.30. Сяра/S
	ETC 7.3-4/2014 (1÷4);
БДС EN ISO 16994, т.8.1.1 и т.8.2.1 (1÷3)

	
	
	12.3.31. Талий/Tl
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.32. Титан/Ti
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.33. Фосфор/P
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3)

	
	
	12.3.34. Хлор/Cl
	БДС EN ISO 16994, т.8.1.1 и т.8.2.1 (1÷3)

	
	
	12.3.35. Хром/Cr
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.36. Цинк/Zn
	ETC 7.1-37/2014 (1÷3);
БДС EN ISO 16968 (1÷3)

	
	
	12.3.37. Азот/N
	БДС EN ISO 16948 (1÷3)

	
	
	12.3.38. Водород/H
	БДС EN ISO 16948 (1÷3)

	13.
	Метали, сплави, изделия, бижутерски
сплави
	13.1. Химични елементи от Na до U
	ETC 7.2.1-28/2010;
ISO 22309

	
	
	13.2. Въглерод
	ETC 7.3-22/2010

	14.
	Отпадъци
	14.1. рН
	БДС EN ІSO 10523;
БДС EN ІSO 10390

	
	
	14.2. Електропро-водимост
	БДС EN 27888, т.7.2;
БДС EN ISO 11265

	
	
	14.3. Сухо вещество/ Сух остатък 
	БДС EN ISO 11465, Метод А

	
	
	14.4. Разтворени вещества (TDS)/ Общо разтворими твърди вещества (TDS)
	БДС 17.1.4.04;
БДС EN 15216

	
	
	14.5. Влага:
- (обща),
- (аналитична)
	БДС EN ISO 11465, Метод А

	
	
	
	БДС EN ISO 21660-2

	
	
	
	БДС EN ISO 21660-3

	
	
	14.6. Загуба при накаляване 
	БДС EN 15935;
ETC 7.1-3/2022

	
	
	14.7. Зърнометричен състав
	БДС ISO 2591-1;
БДС EN 15428;
СД CEN/TS 16202

	
	
	14.8. Алкалност
	ETC 7.1.3-6/2014

	
	
	14.9. Азот/N
	БДС EN ISO 21663

	
	
	14.10. Азот по Келдал
	БДС EN 16169

	
	
	14.11. Амоний (NH4+)
	ETC 7.1.3-18/2010 

	
	
	14.12. Азот амониев 
(N-NH4+)
	ETC 7.1.3-18/2010;
ISO/TS 14256-1

	
	
	14.13. Нитрити 
	БДС EN ІSO 10304-1 

	
	
	14.14. Азот нитритен 
(N-NO2-)
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.15. Нитрати 
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.16. Азот нитратен 
(N-NO3-)
	БДС EN ІSO 10304-1;
ISO/TS 14256-1

	
	
	 14.17. Хлор/Cl
	БДС EN 15408

	
	
	14.18. Хлориди
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.19. Сулфати
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.20. Фосфор/P


- като P2O5
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 18227;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.21. Фосфати/
Ортофосфати
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1; 
БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.22. Фосфати като фосфор (PO43--P)
	ETC 7.1.3-21/2021, т.8.2.1;
БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.23. Флуор/F
	БДС EN 15408

	
	
	14.24. Флуориди
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.25. Бром/Br
	БДС EN 15408

	
	
	14.26. Бромиди
	БДС EN ІSO 10304-1

	
	
	14.27. Цианиди (свободни)
	ETC 7.1.3-41/2021, т.8.2.1

	
	
	14.28. Цианиди (леснолетливи)
	ІSO 6703-2, Раздел 2

	
	
	14.29. Цианиди (общи)
	БДС ІSO 6703-1, Раздел 2;
ІSO 11262, т.9

	
	
	14.31. Абсорбируеми органични халогени (AOX)
	ETC 7.1.3-26/2010

	
	
	14.32. Алуминий/Al
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.33. Антимон/Sb
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014; 
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.34. Арсен/As
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.35. Барий/Ba
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.36. Берилий/Be
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.37. Бисмут/Bi
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
EPA 6010D

	
	
	14.38. Бор/B
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.39. Ванадий/V
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.40. Волфрам/W
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
EPA 6010D

	
	
	14.41. Въглерод/C:
	БДС EN ISO 21663

	
	
	- Общ въглерод (TC),
	ETC 7.3-2/2016;
БДС EN 15936, Метод В

	
	
	- Общ органичен въглерод (ТОС),  
	ETC 7.1.3-27/2010;
БДС EN 1484;
ETC 7.3-2/2016;
БДС EN 15936, Метод В

	
	
	- Разтворен органичен въглерод (DOC),
	ETC 7.1.3-27/2010;
БДС EN 1484

	
	
	- Общ неорганичен въглерод (TIC)
	ETC 7.3-2/2016

	
	
	14.42. Галий/Ga
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.43. Желязо/Fe
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.44. Живак/Hg
	ETC 7.1-40/2016;
БДС EN ISO 17852;
БДС EN 16175-2;
ETC 7.1-16/2014;
БДС EN ISO 3884, т.8.14

	
	
	14.45. Злато/Au
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.1;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.2;
ETC 7.1-42/2016, т.8.2.4.3;
ETC 7.1-4/2017, т.8.2.2;
ETC 7.1-4/2017, т.8.2.1

	
	
	14.46. Итрий/Y
	EPA 6010D

	
	
	14.47. Кадмий/Cd
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.48. Калай/Sn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.49. Калий/K



- като K2O
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 18227;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.50. Калций/Ca



- като CaO
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 18227;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.51. Кобалт/Co
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.52. Лантан/La
	EPA 6010D;
БДС EN ISO 22036

	
	
	14.53. Литий/Li
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.54. Магнезий/Mg



- като MgO 
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 18227;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.55. Манган/Mn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014; 
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.56. Мед/Cu
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 22036;
БДС EN ISO 3884, т.8.12;
ETC 7.1-10/2017;
EPA 7000B;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.57. Молибден/Mo
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.58. Натрий/Na
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.59. Никел/Ni
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.60. Олово/Pb
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014; 
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.61. Паладий/Pd
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5

	
	
	14.62. Платина/Pt
	ETC 7.1-42/2016, т.8.2.5

	
	
	14.63. Селен/Se
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 3884, т.8.12;
БДС EN ISO 22036;
ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.64. Силиций/Si
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.65. Сребро/Ag
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014; 
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
ETC 7.1-13/2016;
EPA 7000B

	
	
	14.66. Стронций/Sr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.67. Сяра/S:

- (обща),
- (сулфидна),
- (сулфатна)
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN 15408

	
	
	
	ETC 7.3-7/2018 

	
	
	
	ETC 7.1-25/2017

	
	
	
	ETC 7.1-25/2017

	
	
	14.68. Талий/Tl
	БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.69. Телур/Te
	БДС EN ISO 22036; 
EPA 6010D

	
	
	14.70. Титан/Ti
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 18227

	
	
	14.71. Хром (общ)/Cr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014; 
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.72. Хром (шествалентен) /Cr6+
	БДС EN ISO 18724, Annex A

	
	
	14.73. Цинк/Zn
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
ETC 7.1-38/2014;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D;
БДС EN ISO 3884, т.8.12

	
	
	14.74. Цирконий/Zr
	БДС EN ІSO 11885, т.9.5.1;
БДС EN ISO 22036;
EPA 6010D

	
	
	14.75. Рентгено-флуоресцентен анализ на елементи/ оксиди
14.75.1. Силиций (Si)/ Силициев диоксид (SiO2)
14.75.2. Алуминий (Al)/ Диалуминиев триоксид (Al2O3)
14.75.3. Магнезий (Mg)/ Магнезиев оксид (MgO) 
14.75.4. Натрий (Na)/ Динатриев оксид (Na2O)
14.75.5. Титан (Ti)/ Титанов диоксид (TiO2) 
14.75.6. Желязо (Fe)/ Дижелезен триоксид (Fe2O3)
14.75.7. Калий (K)/ Дикалиев оксид (K2O) 
14.75.8. Калций (Ca)/ Калциев оксид (CaO)
14.75.9. Манган (Mn)/ Манганов оксид (MnO) 
14.75.10. Фосфор (P)/ Дифосфорен пентаоксид (P2O5)
14.75.11. Барий (Ba)/ Бариев оксид (BaO) 
14.75.12. Хром (Cr)/ Дихромов триоксид (Cr2O3)
14.75.13. Сяра (S)/ Серен триоксид (SO3)
14.75.14. Стронций (Sr)/ Стронциев оксид (SrO)
14.75.15. Ванадий (V)/ Диванадиев пентаоксид (V2O5)
	ETC 7.1-3/2022


	
	
	14.76. Химични елементи от Na до U
	ETC 7.2.1-28/2010;
ISO 22309

	
	
	14.77. Фенолен индекс
	БДС ІSO 6439, Метод А, Метод В;
ETC 7.3-10/2021

	
	
	14.78. Нефтопродукти
/неполярни въглеводороди С10-С40/ 
	БДС EN 14039


	
	
	14.79. Летливи органични съединения (VOC)**
	EPA 5021A

	
	
	14.80. Полициклични ароматни въглеводороди (РАН)
	БДС EN 17503

	
	
	14.81. Полихлорирани бифенили**
	БДС EN ISO 18475;
ETC 7.3-6/2023

	
	
	14.82. Пестициди**
	ETC 7.3-6/2023

	
	
	14.83. Мазнини (растителни масла и животински мазнини)
	ETC 7.3-31/2012


	
	
	14.84. Калоричност/ Топлина на изгаряне
	СД CEN/TS 16023;
БДС EN ISO 21654

	
	
	14.85. Коефициент на неутрализационен потенциал (NPR)
	БДС EN 15875

	
	
	14.86. Киселинен неутрализационен капацитет (КНК/ANC)
	СД CEN/TS 15364


	
	
	14.87. Пепел
	БДС EN ISO 21656

	
	
	14.88. Летливи вещества
	БДС EN ISO 22167

	
	
	14.89. Неодим/Nd
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.90 Ниобий/Nb 
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.91. Празеодим/Pr
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.92. Скандий/Sc
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.93. Торий/Th
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.94. Хафний /Hf
	ETC 7.1-29/2019

	
	
	14.95. Церий/Ce
	ETC 7.1-29/2019

	15.
	Тънки слоеве (включително живописни)(1), стъкла (2), микрочастици с размери от 0.1 m до 100 m (3)
	15.1. Химични елементи от Na до U
	ETC 7.2.1-28/2010 (1÷3);
ISO 22309 (1÷3)

	16.
	Ксантогенат
	16.1. Вода
	ETC 7.3-30/2012

	
	
	16.2. Чистота (съдържание на ксантогенат)
	ETC 7.1.3-42/2012

	17.
	Строителни лепила
	17.1. Якост на сцепление при опън:
- при стандартни условия,
- след престояване във вода,
- след термично третиране, 
- след цикли замразяване/
размразяване 
	БДС EN 12004-2, т.8.3

	
	
	17.2. Якост на сцепление при срязване:
- при стандартни условия, 
- след престояване във вода,
- след термично третиране, 
- след термичен шок,
- при повишена температура
	БДС EN 12004-2, т.8.4 и т.8.5

	
	
	17.3. Отворено време, чрез якост на сцепление при опън
	БДС EN 12004-2, т.8.1

	
	
	17.4. Плъзгане
	БДС EN 12004-2, т.8.2

	18.
	Строителна вар
	18.1. Калциев оксид/CaO
	БДС EN 459-2, т.5.2

	
	
	18.2. Магнезиев оксид/MgO
	БДС EN 459-2, т.5.2

	
	
	18.3. Общо съдържание на СаО и МgО
	БДС EN 459-2, т.5.2



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип обхват: Гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Води: питейни (1), 
минерални (2), 
повърхностни (3), 
подземни (4), 
от плувни басейни (5), 
отпадъчни (6)
	БДС ІSO 5667-4 (3, 5);
БДС ІSO 5667-5 (1,2);
БДС EN ІSO 5667-6 (3);
БДС ІSO 5667-10 (6);
БДС ІSO 5667-11 (4);
БДС EN ІSO 19458 (1÷4)

	2.
	Почви (1), 
утайки и седименти (2)
	БДС 17.4.5.01 (1);
БДС ISO 18400-102 (1); 
БДС ІSO 5667-12 (2);
БДС EN ІSO 5667-13 (2)

	3.
	Руди и продукти от преработката им
	БДС ІSO 12743

	4.
	Нефтопродукти
	БДС EN ІSO 3170

	5.
	Природен газ 
	БДС EN ІSO 10715

	6.
	Твърди биогорива
	БДС EN ISO 18135

	7.
	Отпадъци
	СД CEN/TR 15310-2;
БДС EN 12579

	8.
	Бетон
	БДС EN 12350-1

	9.
	Скални и добавъчни материали
	БДС EN 932-1;
БДС EN 13286-1

	10.
	Цимент 
	БДС EN 196-7



Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.
** В рамките на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.
*** Отменен стандарт, без замяна по отношение на метода на изпитване.

Позоваване фиксиран обхват:
	ETC 7.1.3-1/2021
	Води. Определяне съдържанието на метасилициева киселина и силициев диоксид.

	ETC 7.1.3-10/2014
	Води. Определяне съдържанието на свободен въглероден диоксид (СО2) и киселинност.

	ETC 7.1.3-11/2010
	Почви, утайки и седименти. Определяне количеството на хумуса по метода на И. В. Тюрин.

	ETC 7.1.3-13/2010
	Почви. Определяне съдържанието на подвижни форми на калий и фосфор. Ацетатно-лактатен метод.

	ETC 7.1.3-16/2021
	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на нитрити. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-18/2010
	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на амоний. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-19/2010
	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на общ азот. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-20/2010
	Води. Метод за определяне съдържанието на свободен и общ хлор. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-21/2021
	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на орто-фосфати. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-22/2010
	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне на съдържанието на хидроген сулфиди (HS-) и сулфиди (S2-). Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-26/2010
	Води. Метод за определяне съдържанието на AOX. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-27/2010
	Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на TOC и DOC. Фотометричен метод.

	ETC 7.1.3-28/2021
	Води. Определяне на мътност. Спектрофотометричен метод.

	ETC 7.1.3-30/2021
	Води. Определяне съдържанието на естествен уран. Спектрофотометричен метод.

	ETC 7.1.3-31/2010
	Воден извлек от почви, утайки и седименти. Титриметричен метод за определяне на калций и магнезий.

	ETC 7.1.3-35/2010
	Воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне на флуориди, хлориди, нитрити, нитрати, фосфати и сулфати с течна хроматография.

	ETC 7.1.3-41/2021
	Води, течни отпадъци и елуати. Определяне на свободни цианиди. Спектрофотометричен метод.

	ETC 7.1.3-42/2012
	Ксантогенат. Определяне на чистотата.

	ETC 7.1.3-44/2014
	Води. Определяне на обща минерализация.

	ETC 7.1.3-45/2021
	Води. Определяне на ПАВ.

	ETC 7.1.3-49/2021
	Води. Спектрофотометричен метод за определяне на бромати.

	ETC 7.1.3-5/2014
	Води. Определяне съдържанието на метаборна киселина.

	ETC 7.1.3-6/2014
	Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне съдържанието на карбонати, хидрокарбонати, алкалност и карбонатна твърдост.

	ETC 7.1-10/2017
	Материали естествени, почви, утайки, седименти и отпадъци. Определяне съдържанието на мед с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS).

	ETC 7.1-13/2016
	Определяне съдържанието на сребро в твърди естествени и производствени материали с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS).

	ETC 7.1-16/2014
	Материали естествени, утайки и седименти, отпадъци. Определяне на живак по метода на студените живачни пари.

	ETC 7.1-18/2017
	Силикатен анализ по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). Определяне на влага и загуба при накаляване.

	ETC 7.1-25/2017
	Материали твърди естествени и продукти от технологична преработка. Определяне на сулфидна и сулфатна сяра чрез изгаряне.

	ETC 7.1-28/2017
	Определяне на водоразтворими, достъпни и обменни форми на елементите по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP).

	ETC 7.1-29/2019
	Определяне съдържанието на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP).

	ETC 7.1-3/2022
	Рентгенофлуоресцентен анализ. Определяне на елементи и техните оксиди.

	ETC 7.1-33/2010
	Материали естествени и почви. Определяне на водоразтворими форми на живак. Метод на студените живачни пари.

	ETC 7.1-37/2014
	Биогорива, биомаса. Определяне на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP).

	ETC 7.1-38/2014
	Отпадъци твърди. Определяне на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP).

	ETC 7.1-4/2017
	Материали естествени, почви, утайки, седименти и отпадъци. Определяне съдържанието на злато с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS).

	ETC 7.1-40/2016
	Определяне съдържанието на живак във води. Метод на студените живачни пари.

	ETC 7.1-41/2016
	Определяне на мед в твърди естествени и производствени материали. Титриметричен метод. 

	ETC 7.1-42/2016
	Определяне на елементи в твърди естествени и производствени материали след пробирно стапяне.

	ETC 7.1-53/2018
	Води. Определяне съдържанието на уран чрез оптично-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES). 

	ETC 7.2.1-28/2010
	[bookmark: OLE_LINK2]Метали, сплави, феросплави, изделия, бижутерски сплави и изделия от тях, тънки слоеве, стъкла, микрочастици с размери от 0,1 m до 100 m. Определяне на химичен състав чрез сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ.

	ETC 7.2.1-30/2010
	Скали и минерали. Едноплоскостно срязване при натиск в наклонени матрици (срязване по Фисенко).

	ETC 7.3-1/2020
	Води. Определяне на летливи органични съединения (VOC)

	ETC 7.3-10/2021
	Води. Метод за определяне съдържанието на феноли и фенолен индекс. Фотометричен метод

	ETC 7.3-15/2010
	Руди и концентрати. Определяне съдържанието на сяра с елементни анализатори.

	ETC 7.3-2/2016
	Почви, скали и минерали, утайки и седименти и  отпадъци твърди. Определяне на общ, общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод.

	ETC 7.3-22/2010
	Руди и концентрати, метали и сплави. Определяне съдържанието на въглерод с елементни анализатори.

	ETC 7.3-23/2016
	Води. Определяне съдържанието на ОЕВ С10-С40  с газов хроматограф (GC-FID). 

	ETC 7.3-26/2010
	Утайки и седименти. Определяне съдържанието на нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ с газов хроматограф (GC/FID).

	ETC 7.3-27/2023
	Води. Определяне на халооцетни киселини

	ETC 7.3-28/2021
	Води. Определянe на органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени.

	ETC 7.3-30/2012
	Ксантогенат. Определяне съдържанието на вода. Метод по Karl Fisher чрез обемно титруване.

	ETC 7.3-31/2012
	Определяне съдържанието на мазнини (растителни и животински) във води, почви и отпадъци.

	ETC 7.3-4/2014
	Въглища, биогорива, твърди възстановени горива. Определяне на сяра.

	ETC 7.3-5/2014
	Нефтопродукти. Определяне на сяра.

	ETC 7.3-6/2023
	Почви, отпадъци, утайки и седименти. Определяне на пестициди.

	ETC 7.3-7/2018
	Скали и минерали, утайки и седименти, отпадъци твърди. Определяне на сяра.
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