
ПРОЕКТ НА ОБХВАТ НА 66 ЛИ
 „САМЕЛ – 90“ АД, ГР. САМОКОВ
„ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ“
Адрес на управление 2000 Самоков, ул. „Преспа“, № 18
Адрес на лаборатория: 2000 Самоков, ул. „Преспа“, № 18
Да извършва изпитванe на:

	Тип обхват: фиксиран

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства, електро-, механични и оптични продукти.
	1.1. Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване А: Студ
   1.1.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.1.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-1:2007

	
	
	1.2 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване В: Суха топлина
   1.2.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.2.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-2:2008

	
	
	1.3 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване N: Промени на темпера-турата
   1.3.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.3.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-14:2009

	
	
	1.4 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Db: Влажна топлина, циклично.     
   1.4.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.4.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-30:2006

	
	
	1.5 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Cab: Влажна топлина, постоянен режим
   1.5.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.5.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-78:2003

	
	
	1.6 Изпитване на въздействие на външни фактори. Изпитване на въздействие на скреж и роса
   1.6.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.6.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС 16487:1986

	
	
	1.7 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване М: Ниско атмосферно налягане
   1.7.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.7.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-13:2003

	
	
	1.8 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване Ка: Солена мъгла
   1.8.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.8.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-11:2003

	
	
	1.9 Проверка на степени на защита, осигурени от обвивката (IP код)

1.9.1 Изпитвания на защита срещу твърди чужди тела, ,означаване чрез първа характеристична цифра 

1.9.2 Изпитвания на защита срещу вода, означавана чрез втора характеристична цифра

   1.9.3 Изпитвания на защита срещу достъп до опасни части, означавана чрез добавена буква
	БДС 60529+A1:2004
БДС EN 60529:1991/A2:2013
БДС EN 60529:1991/AC:2016-12-2017
БДС EN 60529:1991/A2:2013/ AC:2019-02:2019
т. 13

т. 14

т. 15

	
	
	1.10 Изпитване на въздействие на околната среда. Изпитване FC: Вибрации
   1.10.1.Външен вид, наличие на външни  

   изменения
   1.10.2 Функционалност по време на
   изпитването и след него
	БДС EN 60068-2-6:2008

	2.
	Устройства и съоръжения електротехнически с обявено напрежение не по-високо от 1 kV a.c.
	2.1. Изпитване на електрическа якост изолацията с променливо напрежение
	БДС EN 61180:2016 ,т.6 


	3.
	Активни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи до 900MHz
	3.1. Честотен обхват. 

3.2. Усилване.

3.3. Неравномерност на амплитудно честотна  характеристика.
	БДС EN IEC 60728-3:2018 

т. 5.4
т. 5.6.

т. 5.7

	4.
	Пасивни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи до 900MHz
	4.1. Затихване. 

4.2. Преходно затихване.

4.3. Развръзка
	БДС EN 60728-4:2008 

т. 4.1

т. 4.2

т. 4.3

	5.
	Електронни трансформатори (конвертори) за захранване на лампи с мощност от 10 до 105W
	5.1.Изходно напрежение.

5.2.Пълна мощност.

5.3.Фактор на мощността.

5.4.Захранващ ток.
	БДС EN 61047:2006
т. 7

т. 8

т. 9

т. 10

	6.
	Телефонни апарати полеви (ТАП).
	6.1. Електрически изпитвания: 

    6.1.1.Входно съпротивление

    6.1.2.Затихване

    6.1.3.Ниво на собствени шумове

    6.1.4.Консумация.
6.2.Електроакустични изпитвания

    6.2.1.Коефициент на предаване и честотна характеристика.
    6.2.2.Коефициент на приемане
    6.2.3.Ниво на звуково налягане и защита от акустичен удар.
6.3.Изпитване за безопасност

     6.3.1.Електрическо съпротивление на изолацията
     6.3.2.Електрическа якост на изолацията
6.4. Телефонометрични изпитвания:

Местен ефект, при натоварване с изпуствена линия със затихване 20dB за честота 800Hz 
	ВЛМИ № 2/2006
т. 4.2.2
т. 4.2.3

т. 4.2.4

т. 4.2.5

т. 4.2.1; т. 4.2.2

т. 4.2.3

т. 4.4.4; т. 4.4.5

т.4.5.1

т.4.5.2

т.4.3.1



	7.
	Предаватели за

радиосмущения
	7.1.Електрически изпитвания:
    7.1.1. Честотен диапазон
    7.1.2. Захранващо напрежение
    7.1.3. Изходна мощност
    7.1.4. Консумиран ток. 
    7.1.5.Изходно ниво Urms  на предавате-ля върху антенен еквивалент при Rt=50Ω

7.2. Габаритни размери (дължина, широчина, височина и диаметър) и тегло.
	ВЛМИ № 3/2006
т. 4.2.5

т. 4.2.1

т. 4.2.7

т. 4.2.6

т. 4.2.4
т. 4.1.2; т. 4.1.3

	8.
	ОСВЕТИТЕЛИ

 СВЕТЛОДИОДНИ

8.1. Неподвижни осветители 

за общо осветление

8.2. Осветители за вграждане

8.3. Осветители за осветяване на улици и пътища

8.4. Преносими осветители с общо предназначение

8.5. Прожектори

8.6. Преносими осветители за паркове 

8.7. Ръчни осветители

8.8. Преносими осветители, привлекателни за деца

8.9.Осветители за фото и кино (непрофесионални)

8.10. Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и кино студия (за монтаж на открито и в закрити помещения)

8.11. Осветители за аварийно осветление 

8.12. Светлинни гирлянди

8.13. Осветители с ограничаване на температурите по повърхността на корпуса

8.14. Осветители за използване в болнични и здравни заведения
	8.1.Обявено напрежение;
8.2.Работен ток;
8.3.Активна мощност;
8.4.Фактор на мощността
	БДС EN 13032-4:2015 +А1:2019, т.4.3

	
	
	8.5.Интензитет на светлината, светлоразпределение (светлоразпределителна крива и светлинен добив);
	БДС EN 13032-1:2004 +A1:2012, т. 5.2; т. 5.4 

БДС EN 13032-4:2015 +А1:2019, т. 6.2, т. 6.4; т. 6.5

	
	
	8.6.Осветеност
	БДС EN 13032-1:2004 +A1:2012, т. 5.6; т. 6.1.4

	
	
	8.7.Яркост

	БДС EN 13032-4:2015+ А1:2019, т. 6.7


Позовавания: 

ВЛМИ № 2: 2006 ВЛМИ за изпитване на Телефонен апарат  полеви

ВЛМИ № 3: 2006 ВЛМИ за изпитване на Предаватели за радиосмущения

