
ПРОЕКТ НА ОБХВАТ НА 98 ЛИ 
„ИНСА ОЙЛ“ ЕООД 
КОМПЛЕКСНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 
Адрес на управление: 
4150 гр. Раковски, област Пловдивска, община Раковски, ул. „Предел” №1
Адрес на лаборатория:
 4130 с. Белозем, област Пловдивска, община Раковски, кв. Индустриална зона
Да извършва изпитване:
	Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	 1.  
	Горива за дизелови двигатели
	1.1. Цетанов индекс
	БДС EN ISO 4264

	
	
	1.2. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	1.3. Сяра
	БДС EN ISO 20846

	
	
	1.4. Пламна температура в  затворен тигел
	БДС EN ISO 2719

Процедура А, 

БДС EN ISO 2719/A1

	
	
	1.5. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	1.6.  Коксов остатък /на 10 % остатък от дестилация/
	БДС ISO 6615



	
	
	1.7. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405



	
	
	1.8.  Гранична температура на филтруемост /CFPP/
	БДС EN 116 

БДС EN 116/Поправка 1

	
	
	1.9. Общи онечиствания
	БДС EN 12662-1

	
	
	1.10. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160



	
	
	1.11.  Кинематичен вискозитет при 40 °С
	БДС EN ISO 3104 Процедура А

	
	
	1.12. Съдържание на вода
	БДС EN ISO 12937

	
	
	1.13. Съдържание на метило-ви естери на мастни киселини (FAME)
	БДС EN 14078

Обхват В



	2.


	Бензини  автомобилни
	2.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	2.2. Сяра
	БДС EN ISO 20846

	
	
	2.3. Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160



	
	
	2.4. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405



	
	
	2.5.  Външен вид 
	БДС EN 228+A1

	
	
	2.6.  Налягане на парите
	БДС EN 13016-1

	
	
	2.7.   Индекс на летливост 
	БДС EN 228+A1

	
	
	2.8.  Съдържание на бензен
	БДС EN 12177

	
	
	2.9.  Съдържание на кислород
	БДС EN 13132

	
	
	2.10. Съдържание на кислородсъдържащи съединения
	БДС EN 13132

	
	
	2.11. Съдържание на биокомпонент
	ВЛМИ 01:2021

	3.


	Газьол за промишлени и комунални цели


	3.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	3.2. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	3.3. Кинематичен вискозитет при 40 °С
	БДС EN ISO 3104 

Процедура А 

	
	
	3.4. Температура на замръзване
	БДС 1751 

	
	
	3.5. Пламна температура в  затворен тигел
	БДС EN ISO 2719 Процедура А

БДС EN ISO 2719/A1

	
	
	3.6. Сяра (до 1 %)
	БДС EN ISO 8754

	
	
	3.7. Вода (от 0,1 ml / 0,1 %)
	БДС ISO 3733

	
	
	3.8. Механични примеси


	БДС 17411

БДС EN 12662-1

	
	
	3.9. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	3.10. Коксов остатък
	БДС ISO 6615

	
	
	3.11. Специфична топлина на изгаряне
	БДС 17413

	4.
	Корабни горива
	4.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	4.2. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405



	
	
	4.3. Кинематичен вискозитет при 40 °С
	БДС EN ISO 3104, Процедура А

	
	
	4.4. Температура на замръзване
	БДС 1751



	
	
	4.5. Пламна температура в  затворен тигел
	БДС EN ISO 2719, Процедура А 

БДС EN ISO 2719/A1

	
	
	4.6. Сяра (до 1 %)
	БДС EN ISO 8754

	
	
	4.7. Вода (от 0,1 ml / 0,1 %)
	БДС ISO 3733

	
	
	4.8. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	4.9. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	
	
	4.10. Коксов остатък /на 10 % остатък от дестилация/
	БДС ISO 6615



	5.
	Горива котелни
	5.1. Плътност 
	БДС EN ISO 3675

	
	
	5.2. Температура на замръзване
	БДС 1751

	
	
	5.3. Пламна температура в  отворен тигел
	БДС EN ISO 2592



	
	
	5.4. Сяра (до 1 %)
	БДС EN ISO 8754

	
	
	5.5. Водоразтворими киселини и основи
	БДС 5252



	
	
	5.6. Специфична топлина на изгаряне
	БДС 17413

	
	
	5.7. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	6.
	Тежки  горива
	6.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	6.2.  Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	6.3. Кинематичен вискозитет при 50 °С
	БДС EN ISO 3104 

Процедура А 

	
	
	6.4. Температура на замръзване
	БДС 1751 



	
	
	6.5. Пламна температура в  затворен тигел
	БДС EN ISO 2719 Процедура А, 

БДС EN ISO 2719/A1

	
	
	6.6. Сяра (до 1 %)
	БДС EN ISO 8754

	
	
	6.7. Вода (от 0,1 ml / 0,1 %)
	БДС ISO 3733

	
	
	6.8. Специфична топлина на изгаряне
	БДС 17413



	
	
	6.9. Пепел
	БДС EN ISO 6245

	7.
	Отработени масла
	7.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	7.2. Кинематичен вискозитет при 40 °С
	БДС EN ISO 3104 

Процедура А 

	
	
	7.3. Вода
	БДС ISO 3733

	
	
	7.4. Механични примеси
	БДС 17411

	
	
	7.5. Пламна температура в  отворен тигел
	БДС EN ISO 2592

	  8.



	Биодизел – метилови естeри на мастни киселини
	8.1. Плътност 


	БДС EN ISO 3675

БДС EN ISO 12185

	
	
	8.2. Сяра
	БДС EN ISO 20846

	
	
	8.3. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719 Процедура С, 

БДС EN ISO 2719/A1

	
	
	8.4.  Гранична температура на филтруемост /CFPP/
	БДС EN 116

БДС EN 116/Поправка 1

	
	
	8.5. Общи онечиствания
	БДС EN 12662-2

	
	
	8.6.  Корозия върху медна пластинка
	БДС EN ISO 2160



	
	
	8.7.  Кинематичен вискозитет при 40°С
	БДС EN ISO 3104 

Процедура А

	
	
	8.8. Съдържание на вода
	БДС EN ISO 12937


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/

извадки (стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Горива за дизелови двигатели
	БДС EN ISO 3170

	2.
	Бензини  автомобилни
	БДС EN ISO 3170

	3.
	Газьол за промишлени и комунални цели
	БДС EN ISO 3170

	4.
	Корабни горива
	БДС EN ISO 3170

	5.
	Горива котелни
	БДС EN ISO 3170

	6.
	Тежки  горива
	БДС EN ISO 3170

	7.
	Отработени масла
	БДС EN ISO 3170

	8.
	Биодизел – метилови естeри на мастни киселини
	БДС EN ISO 3170


Гъвкав обхват

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Фиксиран обхват

Позовавания:      ВЛМИ 01:2021 Течни нефтопродукти. Автомобилни бензини, несъдържащи олово. Определяне съдържанието на биокомпонент.

