ПРОЕКТ НА ОБХВАТ 94 ЛИ
АМЕЕС ООД 

Изпитвателна лаборатория Води
Адрес на управление и лаборатория: 
6260 Раднево, обл. Стара Загора, ул. „В. Терешкова“ № 3
Да извършва изпитване на:
	Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата*

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.


	Повърхностни води (1)

Подземни води (2)

Отпадъчни води (3) 


	1.1.Активна реакция - рН
	БДС EN ISO10523 (1,2,3)

	
	
	1.2.Електропроводимост
	БДС EN 27888 (1,2,3)

	
	
	1.3.Цвят
	БДС EN ISO 7887 (1,2,3)

	
	
	1.4.Температура
	БДС 17.1.4.01,т.4 (1,2,3)

	
	
	1.5. ХПК  
	БДС ISO 15705 (1,2,3)

	
	
	1.6. БПК5
	БДС EN ISO 5815-1 (1,2,3)

	
	
	1.7. Разтворен кислород, 

Наситеност на кислород
	БДС EN ISO 5814 (1,2,3)

	
	
	1.8.Перманганатна окисляемост
	БДС 17.1.4.16 (1,2,3)

	
	
	1.9.Общ сух остатък, Неразтворени вещества, Разтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (1,2,3)


	
	
	1.10. Неразтворени (суспендирани) вещества
	БДС EN 872 (3)



	
	
	1.11.Разтворени сулфиди и  свободен сероводород
	БДС 17.1.4.09 (1,2,3)


	
	
	1.12.Сулфиди 
	ВЛМ 10/2012 (1,2,3)

	
	
	1.13.Алкалност (обща и съставна),   Карбонати, Хидрогенкарбонати
	БДС EN ISO 9963-1 (1,2,3)

	
	
	1.14.Обща твърдост
	БДС ISO 6059 (1,2)

	
	
	1.15.калций 
	БДС ISO 6058 (1,2)

	
	
	1.16.магнезий
	ВЛМ 19/2020 (1,2)

	
	
	1.17.Сулфатни йони, Сулфати
	БДС 17.1.4.03 (1,2,3)

ВЛМ 20/2024 (1,2,3)

	
	
	1.18.Свободен хлор, Общ хлор
	БДС EN ISO 7393-2 (1,2,3)

ВЛМ 15/2015 (1,2,3)

	
	
	1.19.Хлориди
	БДС 17.1.4.24 (1,2,3)

	
	
	1.20. Фосфор(общ), Фосфати, Ортофосфати, Фосфати (като Р)

Фосфати (като Р2О5)
	БДС EN ISO 6878 (1,2,3)

ВЛМ 16/2015 (1,2,3)

	
	
	1.21. Азот амониев

Амониеви йони, Амоний
	БДС ISO 7150-1 (1,2,3)

БДС 17.1.4.10 (1,2,3) 

	
	
	1.22. Азот нитритен, Нитрити
	БДС EN 26777 (1,2,3)

	
	
	1.23. Азот нитратен, Нитрати 
	БДС ISO 7890-3 (1,2,3)

БДС 17.1.4.12 (1,2,3)

	
	
	1.24. Азот (общ)
	ВЛМ 01/2010(1,2,3)

	
	
	1.25. Адсорбируеми органични халогениди ( АОХ)
	ВЛМ 11/2015(1,2,3)

	
	
	1.26. Анионактивни детергенти (a-ПАВ)
	БДС EN 903 (1,2,3)

	
	
	1.27. Екстрахируеми мазнини,

Нефтопродукти, Oбщо eкстрахируеми вещества
	ВЛМ 02/2010(1,2,3)

	
	
	1.28. Желязо (общо), (рaзтворено)
	БДС ISO 6332 (1,2,3)

	
	
	1.29. Хром (общ), (тривалентен), (шествалентен)
	БДС 17.1.4.17 (1,2,3)



	
	
	1.30. Мед 
	БДС 17.1.4.19 (1,2,3)

	
	
	1.31. Никел
	ВЛМ 12/2015(1,2,3)

	
	
	1.32. Манган  
	ВЛМ 13/2015(1,2,3)

	
	
	1.33. Арсен
	ВЛМ 14/2015(1,2,3)

	
	
	1.34. Алуминий
	БДС ISO 10566 (1,2)

	
	
	1.35. Цинк
	ВЛМ 03/2011(1,2,3)

	
	
	1.36. Олово
	ВЛМ 04/2011(1,2,3)

	
	
	1.37. Кадмий
	ВЛМ 05/2011(1,2,3)

	
	
	1.38. Кобалт
	ВЛМ 06/2011(1,2,3)

	
	
	1.39. Флуориди
	ВЛМ 07/2012(1,2,3)

	
	
	1.40. Цианиди (общо),(свободни) 
	ВЛМ 08/2012(1,2,3)

	
	
	1.41. Феноли
	ВЛМ 09/2012(1,2,3)

	2.
	Калциев карбонат (варовик), 

Доломит
	2.1. Съдържание на калциев карбонат
	БДС EN ISO 3262-1/т.5.3/

	
	
	2.2. Съдържание на магнезиев карбонат
	БДС EN ISO 3262-1/т.5.3/


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип на обхвата: Гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Повърхностни води
	БДС ISO 5667-4

БДС EN ISO 5667-6/A11

	2.
	Подземни води
	БДС ISO 5667-11

	3.
	Отпадъчни води
	БДС ISO 5667-10


*Гъвкав обхват: За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
Позовавания фиксиран обхват

ВЛМ 01/2010
Качество на водата. Определяне на общ азот. Метод с използване на окислително разлагане с пероксидисулфат и фотометрично определяне с 2,6-диметилфенол.

ВЛМ 02/2010
Качество на водата. Определяне съдържанието на общо екстрахируеми вещества, екстрахируеми мазнини, растителни масла и нефтопродукти. 

ВЛМ 03/2011
Качество на водата. Определяне на цинк.

ВЛМ 04/2011
Качество на водата. Определяне на олово.

ВЛМ 05/2011
Качество на водата. Определяне на кадмий.

ВЛМ 06/2011
Качество на водата. Определяне на кобалт.

ВЛМ 07/2012
Качество на водата. Определяне на флуориди.

ВЛМ 08/2012
Качество на водата. Определяне на цианиди.  

ВЛМ 09/2012
Качество на водата. Определяне на феноли.

ВЛМ 10/2012
Качество на водата. Определяне на сулфиди.

ВЛМ 11/2015
Качество на водата. Фотометрично определяне на абсорбируеми органични халогениди /АОХ/.

ВЛМ 12/2015 Качество на водата. Фотометрично определяне на никел във води.

ВЛМ 13/2015
Качество на водата. Фотометрично определяне на манган във води.

ВЛМ 14/2015
Качество на водата. Фотометрично определяне на общ арсен във води.

ВЛМ 15/2015
Качество на водата. Определяне на свободен хлор и oбщ  хлор във води.

ВЛМ 16/2015
Качество на водата. Определяне общ фосфор  и ортофосфати. 

ВЛМ 19/2020
Качество на водата. Определяне на магнезий.

ВЛМ 20/2024
Качество на водата. Спектрофотометрично определяне на сулфати.

