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[bookmark: _Hlk182477884][bookmark: _Hlk163126452][bookmark: _Hlk195712077]ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ 

Адрес на управление: 9700 гр. Шумен, пл. „Войн” № 1
Адрес на помещенията на ООС: 9811, с. Дибич, общ. Шумен, местност Чернилка, Поземлен имот с идентификатор 20938.502.28

Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk163044634]1
	Вода:
Отпадъчна (1),
Подземна (2),
Повърхностна (3),
Питейна (4)
	1.1 Активна реакция рН
	БДС EN ISO 10523 (1,2,3,4)

	
	
	1.2 Температура
	БДС 17.1.4.01 (1)

	
	
	1.3 Неразтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (1)

	
	
	1.4 Разтворени вещества
	БДС 17.1.4.04 (1)

	
	
	1.5 Общ сух остатък
	БДС 17.1.4.04 (1,2)

	
	
	1.6 Суспендирани вещества/ Неразтворени вещества
	БДС EN 872 (1,2,3)

	
	
	1.7 Разтворен кислород
	БДС EN 25813 (1)
ISO 17289 (1,2,3)

	
	
	1.8 ХПК
	ВЛМ 10/2024 г. (1,3)

	
	
	1.9 БПК5
	БДС EN ISO 5815-1 (1,3)

	
	
	1.10. Азот общ
	ВЛМ 01/2025 г. (1)

	
	
	1.11. Азот нитратен/Нитрати
	ВЛМ 05/2024 г. (1,2,3,4)
БДС ISO 7890-3 (1,2,4)

	
	
	1.12. Азот нитритен/Нитрити
	ВЛМ 03/2024 г. (1,2,3,4)
БДС EN 26777 (1,2,4)

	
	
	1.13. Азот амониев/Амоний
	ВЛМ 19/2024 г. (1,2,3,4)
БДС ISO 7150-1 (1,2,4)

	
	
	1.14. Ортофосфати/ Ортофосфати (като фосфор)
	ВЛМ 02/2024 г. (1,2,4)

	
	
	1.15. Фосфор общ/ Фосфор общ (като РО4)
	ВЛМ 02/2024 г. (1,2)

	
	
	1.16. Мед
	ВЛМ 08/2024 г. (1,4)

	
	
	1.17. Олово
	ВЛМ 18/2024 г. (1)

	
	
	1.18. Цинк
	ВЛМ 12/2024 г. (1,4)

	
	
	1.19. Никел
	ВЛМ 11/2024 г. (1)

	
	
	1.20. Желязо
	ВЛМ 13/2024 г. (1,2,4)

	
	
	1.21. Кадмий
	ВЛМ 15/2024 г. (1)

	
	
	1.22. Хром общ/
Хром шествалентен
	ВЛМ 16/2025 г. (1)

	
	
	1.23. Цианиди свободни
	ВЛМ 09/2024 г. (1,4)

	
	
	1.24. α - ПАВ
	ВЛМ 14/2025 г. (1)

	
	
	1.25. Хлориди
	ISO 9297 (1,2,4)

	
	
	1.26. Флуориди
	ВЛМ 20/2024 г. (1,4)

	
	
	1.27.Сулфати
	ВЛМ 22/2024 г. (2,4)

	
	
	1.28.Манган
	ВЛМ 06/2024 г. (2,4)

	
	
	1.29.Остатъчен свободен хлор
	ВЛМ 07/2025 г. (4)

	
	
	1.30.Перманганатен индекс/ Перманганатна окисляемост
	БДС EN ISO 8467 (2,4)

	
	
	1.31.Цвят 
	БДС 8451, т. 2 /изм. 1 (4)

	
	
	1.32.Вкус
	БДС 8451, т.3 (4)

	
	
	1.33.Мирис
	БДС 8451, т.4 (4)

	
	
	1.34.Електропроводимост
	БДС EN 27888 (2,4)

	
	
	1.35.Мътност
	БДС EN ISO 7027-1 (4)

	
	
	1.36.Обща твърдост (сума от калций и магнезий)
	БДС ISO 6059 (2,4)

	
	
	1.37.Магнезий
	ВЛМ 23/2024 г. (2,4)

	
	
	1.38.Калций
	БДС ISO 6058 (2,4)

	
	
	1.39.Алуминий
	ВЛМ 21/2024 г. (2,4)



Да извършва вземане на проби (извадки) от:
	Тип обхват: гъвкав *

	№ по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби/извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Вода отпадъчна
	БДС ISO 5667-10

	2
	Вода подземна
	БДС ISO 5667-11

	3
	Вода повърхностна
	БДС ISO 5667-4

	4
	Вода питейна
	БДС ISO 5667-5
БДС EN ISO 19458


Гъвкав обхват: 
* Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване фиксиран обхват
1. ВЛМ 01/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот общ (фотометрично)
2. ВЛМ 02/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Ортофосфати, Ортофосфати (като фосфор), Фосфор общ, Фосфор общ (като РО4) (фотометрично)
3. ВЛМ 03/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот нитритен/Нитрити (фотометрично)
4. ВЛМ 05/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот нитратен / Нитрати (фотометрично)
5. ВЛМ 06/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Манган (фотометрично)
6. ВЛМ 07/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Остатъчен свободен хлор (фотометрично)
7. ВЛМ 08/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Мед (фотометрично)
8. ВЛМ 09/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Цианиди свободни (фотометрично)
9. ВЛМ 10/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на ХПК (фотометрично)
10. ВЛМ 11/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Никел(фотометрично) 
11. ВЛМ 12/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Цинк (фотометрично)
12. ВЛМ 13/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Желязо общо/Желязо разтворено (фотометрично)
13. ВЛМ 14/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на α – ПАВ (фотометрично)
14. ВЛМ 15/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Кадмий (фотометрично)
15. ВЛМ 16/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Хром шествалентен/ Хром общ (фотометрично)
16. ВЛМ 18/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Олово (фотометрично)
17. ВЛМ 19/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот амониев/Амоний (фотометрично)
18. ВЛМ 20/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Флуориди (фотометрично)
19. ВЛМ 21/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Алуминий (фотометрично)
[bookmark: _Hlk204180093]20. ВЛМ 22/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Сулфати (фотометрично)
21. ВЛМ 23/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Магнезий (изчислителен)
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