
ЗАПОВЕД
№ А 369
София, 01.12.2025 г.
ИЗМЕНЯМ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ 
Адрес на управление: София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 86
Адрес на лаборатория: София, кв. Дружба 1, бул. Асен Йорданов 14

Да извършва изпитване съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: фиксиран

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Пластмасови тръби и свързващи части
	Външен вид
	БДС EN 12201-2:2024, БДС ЕN 13476 -3:2018 +A1:2020

 БДС ЕN 1451-1:2018

	
	
	Размери 
	БДС EN ISO 3126:2005

	
	
	Индекс на стопилка
	БДС EN ISO 1133-1:2022

	
	
	Удължение при скъсване
	БДС EN ISO 6259-1:2015

БДС EN ISO 6259-3:2015

	
	
	Време до начало на окисляване
	БДС EN ISO 11357-6:2025

	
	
	Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане
	БДС EN ISO 1167-1:2006

БДС EN ISO 1167-2:2006

	
	
	Надлъжно свиване 
	БДС EN ISO 2505:2023

	2.
	Продукти за декоративни покрития
	Адхезия
	БДС EN ISO 4624:2023

	
	
	Устойчивост на мокро триене
	БДС EN ISO 11998:2006

	
	
	Блясък на филма
	БДС EN ISO 2813:2015

	
	
	Коефициент на водопропускливост
	БДС EN 1062-3:2008

	
	
	Свойства на преминаване на водни пари:
	БДС EN ISO 7783:2019

Метод с влажно блюдо

	
	
	- коефициент на преминаване на водни пари;

- дебелина на еквивалентния слой въздух в условията на дифузия
	

	3.
	Строителни разтвори – в т.ч.: Разтвори за зидария; Разтвори за подови замазки
	Якост сцепление
	БДС EN 13892-8:2003

	
	
	Износоустойчивост метод BCA


	БДС EN 13892-4:2003

	
	
	Обемна маса на пресен разтвор
	БДС EN 1015-6:2001/А1:2007

	4.
	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции
	Сцепление при натоварване на опън
	БДС EN 1542:2002

	
	
	Коефициент на водопропускливост
	БДС EN 1062-3:2008

	
	
	Устойчивост на напукване
	БДС EN 1062-7:2006

Метод А Равномерно увеличаване на пукнатината



