ОБХВАТ 224 ЛИ
София, 06.12.2025 г.
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ДМВ КОНТРОЛ”
"ДМВ ПЕТРОЛ" ЕООД

Адрес на управление и на лаборатория: 
7058 с. Мартен, област Русе, Петролна база на "ДМВ Петрол" ЕООД, ПИ 47336.9.93

Да извършва изпитванe на:
	Тип на обхвата: Гъвкав за част от обхвата

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	         Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Горивa за дизелови двигатели
	1.1. Плътност при 15 ОС 
	ВЛМИ  - 01/2021 

	
	
	1.2. Кинематичен  вискозитет  при 40ОС 
	БДС EN ISO 3104  

	
	
	1.3. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	1.4. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719 
БДС EN ISO 2719/ А1

	
	
	1.5. Гранична температура на филтруемост през студен филтър 
	БДС EN  116
БДС EN 116 /Поправка 1

	
	
	1.6. Вода 
	БДС EN ISO 12937

	2.
	Газьол за промишлени и комунални цели
	2.1. Кинематичен  вискозитет  при 400С 
	БДС EN ISO 3104 

	
	
	2.2. Дестилационни характеристики
	БДС EN ISO 3405

	
	
	2.3. Пламна температура в затворен тигел
	БДС EN ISO 2719 
БДС EN ISO 2719/ А1

	3
	Биодизел 








	3.1. Плътност при 15 ºС 
	ВЛМИ - 01/2021

	
	
	3.2. Кинематичен вискозитет при 40ºС
	БДС EN ISO 3104
 

	
	
	3.3. Пламна температура в затворен тигел 
	БДС EN ISO 2719 
БДС EN ISO 2719 / А1

	
	
	3.4. Гранична температура на филтруемост през студен филтър
	БДС EN  116
БДС EN 116 / Поправка1

	
	
	3.5. Вода
	БДС EN ISO 12937



Гъвкав обхват: За стандартизираните методи за изпитване въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване фиксиран обхват:
ВЛМИ  - 01/2021 Определяне на плътност. Метод чрез осцилиране с  U- тръба.
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