ЗАПОВЕД

№ A 414
София, 23.12.2025 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С при „ЕЛИТ” ООД,  гр. Шумен
Адрес на управление и офис: 9700, гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 49
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V

	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление на изолация
	Наредба 
№ РД-02-20-1 
 (ДВ 53/2018 г.)

НИЕМС (1995)

БДС 2406

БДС 15089

Процедура П-1
	Наредба №3  

  (ДВ. бр. 90 и  

   91/2004г.)

 Наредба №16-116 

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба № РД-02-20-1

(ДВ, 53/2018г.)

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията на ел. съоръжения до 20 кV, чрез изпитване с повишено напрежение с промишлена честота
	БДС 15701
БДС 15235
Процедура П-1 
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и 

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС - 1995

ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби


	Наредба 
№ РД-02-20-1  

(ДВ 53/2018 г.)

Процедура П-1

 
	Наредба №3  

  (ДВ. бр. 90 и  

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №21

  (ДВ. бр. 41/2007г.)

БДС 15969 

ТС

	1. 
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби


	Процедура П-1


	Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №4 

 (ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 
1000 V


	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения


	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
	Наредба 
№ РД-02-20-1 
  (ДВ 53/2018 г.)

Процедура П-2


	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и  

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	· 
	
	
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита – Fi прекъсвачи):

- Проверка на функционална годност;

- Ток на задействане; 

- Допирно напрежение; 

- Време на изключване
	Наредба 
№ РД-02-20-1  

(ДВ 53/2018 г.)

Процедура П-2


	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и 

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	3.
	Кабелни електро-проводни линии за напрежение 

до и над 

1000 V
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолацията


	Наредба 
№ РД-02-20-1  

(ДВ 53/2018 г.)

БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е)

Процедура П-3 

 
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и 

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС - 1995

ТС



	4.
	Кабелни електро-проводни линии за напрежение 

до 20 кV


	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Електрическа якост на изолацията чрез изпитване с повишено постоянно 
напрежение
	Наредба 
№ РД-02-20-1 
(ДВ 53/2018 г.)

БДС 2406

НИЕМС (1995)

Процедура П-4
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и 

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС – 1995; ТС

	5.
	Трансфор-

матори:

-Силови, измервателни трансформатори.


	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация на намотките
	БДС 16654

Процедура П-5 
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 90 и 

  91/2004г.)

Наредба №16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС – 1995; ТС

	1. 
	
	
	Пробивно напрежение на трансформаторно масло
	БДС EN 60156

Процедура П-5 


	

	6
	Електрозащитни средства:

	6.1
	Изолиращи щанги от всички видове (манипулационни, измервателни, щанги за преносими заземители);

Изолиращи клещи;

Електро-измервателни клещи за напрежение над 1 кV;

Устройства за дистанционно пробождане /срязване/ на кабели.
	Продукти в експлоатация


	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота 


	Наредба №22 

(ДВ. бр. 45/2006г.)

Процедура П-6 


	Наредба №22 

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС

	6.2
	Диелектрични ръкавици;

Диелектрични боти, ботуши и галоши.
	Продукти в експлоатация


	- Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота;

- Ток на утечка
	Наредба №22 

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

Процедура П-6 


	Наредба №22 

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС

	6.3
	Указатели за напрежение;

Указатели за напрежение за  проверка на съвпадение на фазите (сфазиране).
	Продукти в експлоатация


	- Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота;

- Праг на  напрежение
	Наредба №22 

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

Процедура П-6 


	Наредба №22 

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС

	7.
	Физични фактори на средата:

	7.1
	Микроклимат в работна и битова среда
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	- температура на въздуха;

- относителна влажност на въздуха;

- скорост на движение на въздуха
	Наредба 

№ РД-07-3, 

 (ДВ. бр. 63/2014г.)

БДС 16686

Процедура П-7 
	Наредба № РД-07-3 

 (ДВ. бр. 63/ 2014г.)

Наредба №2 

 (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №3 

 (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №9 

 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №24 

 (ДВ. бр. 95/2003г.) 

Наредба №26

 (ДВ. бр.103/2008г.) 

БДС14776

ТС


	7.2
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност


	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство “Стандартизация”, 1985г.

Процедура П-8 
	БДС EN 12464–1

Наредба № 49 
 (ДВ. бр. 7/1976г.)

Наредба №2 

 (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №3 

 (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №9 

 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №24 

 (ДВ. бр. 95/2003г.) 

Наредба №26

 (ДВ. бр.103/2008г.) 

ТС

	7.3
	Шум в работна среда
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум, dBA;

Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA;

Върхово ниво на звуково налягане, dBС
	БДС EN ISO 9612 

 (БДС ISO 1999)
Процедура П-9
	Наредба №6 

 (ДВ. бр. 70/2005г.)

ТС

	7.4
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471

Процедура П-9 


	Наредба №6 

 (ДВ. бр. 58/2006г.– 

  Приложение №2, 

 таблица №2)

ТС

	7.5
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради 


	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	- Ниво на шум; 

- Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471

Процедура П-9 
	Наредба №6 

 (ДВ. бр. 58/2006г.– 

  Приложение №2, 

 таблица №1)

Наредба №2 

 (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №9 

 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №24 

 (ДВ. бр. 95/2003г.) 

Наредба №26

 (ДВ. бр. 103/2008г.) 

ТС

	8.
	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” и на цяло тяло
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневна стойност 

на  вибрации, предавани на системата 

„ръка-рамо”
	БДС EN ISO 5349-1 

БДС EN ISO 5349-2  
Процедура П-10 
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 40/2005г.)

ТС

	
	
	
	Дневна стойност 

на вибрации, предавани на 

цяло тяло
	БДС ISO 2631-1 
Процедура П-10 
	Наредба №3 

 (ДВ. бр. 40/2005г.)

ТС

	9.
	Вентилационни инсталации
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения
	- Дебит на въздуха;

- Скорост на въздушен поток.
	БДС 12.3.018

Процедура П-11 
	Наредба № 15 

 (ДВ. бр. 68/2005г.)

Наредба №24 

 (ДВ. бр. 95/2003г.)

ТС

	10.

 
	Химични агенти във въздуха на работна среда

 
	Първоначален и/или периодичен, на нови 

и/или  в експлоатация обекти/

съоръжения

 
	Концентрация на прах във въздуха на работна среда:

- Инхалабилна фракция;

- Респирабилна фракция.
	БДС 2200

БДС EN 482
БДС EN 689+AC
Процедура П-12 

 
	Наредба №13 

(ДВ. бр. 8/2004г.)

Наредба №10

(ДВ бр. 94/2003 г.)

	
	
	
	Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда по експресен линейно-колориметричен метод (чрез индикаторни тръбички)
	БДС EN 482
БДС EN 689+AC
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г.

Процедура П-13 
	Наредба №13 

(ДВ. бр. 8/2004г.)

Наредба №10

(ДВ бр. 94/2003 г.)


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.); 
Наредба №24, ДВ, бр.95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994 г.);

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007 г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.); 

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места    (ДВ, бр. 63/2014г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през  различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г.);
Наредба № 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68/2005 г.);

Наредба № 3, ДВ бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации.

Наредба №13 - за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатацияна хичмичниагенти при работа (ДВ, бр.8/2004 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.);

Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. “Стандартизация”, 1985г;

НИЕМС- 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения – 1995 г. на Комитета по Енергетика, ИК“Аргес“;

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (обн. ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация  (ДВ. бр.45/2006 г.);
Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр. 53/2018 г.);

Наредба №21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ. бр. 41/2007 г.);„

Наредба №10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ бр. 94/2003 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г., изм. и доп. бр. 64/ 1976 г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.
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