
                                                                ЗАПОВЕД
№ A 70
София, 02.03.2026г.
Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Оптични кабелни линии
	нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	внесено затихване в нееднородности
	БДС EN IEC 60793-1-40
ПР 7.2.2


	Методика за измерване на ОКЛ, БТК-НИИС, София 2002; 

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии, БТК – НИИС, 2004; 

ТС

	2.
	Оптични кабелни линии
	нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	общо затихване
	БДС EN IEC 61280-4-1/
AC-05
БДС EN 61280- 4 -2
(Annex A,B,C и D)

БДС EN 60793-1-22
ПР 7.2.3


	Методика за измерване на ОКЛ, БТК-НИИС, София 2002; 

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии, БТК – НИИС, 2004;
ТС

	3.
	Оптични кабелни линии
	нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	загуби от обратно отражение
	БДС EN 61300-3-6
ПР 7.2.4


	Методика за измерване на ОКЛ, БТК-НИИС, София 2002; 

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии, БТК – НИИС, 2004. 

ТС




*Въвеждането на нова версия на стандарти/ документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Методика за измерване на ОКЛ, БТК-НИИС, София 2002; 

Инструкция за строителство на оптични кабелни линии, БТК – НИИС, 2004;
ТС – техническа спецификация 
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