
ЗАПОВЕД
№ А 68


гр. София, 02.03.2026 г.
Орган за контрол от вида С при “ЕЛАЦИТЕ МЕД”  АД - с. Мирково
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: гъвкав*

	1.
	Електрически уредби

и съоръжения

до 1000 V
	нови и в процес на експлоатация съоръжения
	Импеданс на контура “фаза защитен проводник”
	ПК 07.1-1

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г., 

ТС

	2.
	Електрически уредби

и съоръжения

до 1000 V


	нови и в процес на експлоатация съоръжения
	Защитни прекъсвачи: ток на задействане и допирно напрежение
	ПК 07.1-2

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г., 

ТС        

	3.
	Електрически уредби

и съоръжения

до и над

1000 V
	нови и в процес на експлоатация съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК 07.1-3

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г., 

ТС 

	4.
	Електрически уредби

и съоръжения

до и над

1000 V
	нови и в процес на експлоатация съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 07.1-4

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г.,         

Наредба № 4, ДВ
бр. 6/2011 г., 

ТС

	5.
	Кабели и кабелни линии за напрежение до 20kV


	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Цялостта на жилата и сфазирането  им


	ПК 07.1-5

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г., 

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 -т.3.3 а),б),д) и е)

НИЕМС 

ПК 07.1-5

 
	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г.,  НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Изолация с повишено постоянно напрежение


	БДС 2406;

ПК 07.1-5


	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г.,  

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Изолация с повишено 

напрежение с 

промишлена честота


	БДС 2406 ;

ПК 07.1-5


	Наредба № 3, ДВ

бр. 90, 91/2004 г., 

Наредба № 16-116,

ДВ бр. 26/ 2008 г.,  

НИЕМС, 

ТС

	6.
	Електрозащитни средства:
	
	
	
	

	6.1.


	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи, изолационни щанги за преносими заземители

 
	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота


	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006  
ПК 07.1-6


	Наредба № 22

ДВ бр. 45/2006 г., ТС



	6.2.


	Указатели за напрежение


	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и праг на напрежение
	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006  

ПК 07.1-6


	Наредба № 22

ДВ бр. 45/2006 г., ТС



	6.3.


	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши


	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота и ток на утечка
	Наредба № 22, ДВ бр.45/2006  

ПК 07.1-6


	Наредба № 22

ДВ бр. 45/2006 г., ТС



	7.
	Трансформатори до 35 кV
	нови и в процес на експлоатация съоръжения
	Съпротивление на изолация


	БДС 16654;

ПК 07.1-7


	Наредба № 16-116 -

ДВ бр. 26/2008 г.,
НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Активно съпротивление на намотките
	БДС 15320; 
ПК 07.1-7


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота
	БДС 16249;

ПК 07.1-7

 
	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС



	
	
	
	Пробивно напрежение на трансформаторно масло
	БДС ЕN 60156;

ПК 07.1-7

 
	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС



	8.


	Електродвигатели за постоянен и променлив ток до и над 1000 V


	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Съпротивление на изолация 


	НИЕМС;

ПК 07.1-8


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	активно съпротивление на намотките


	НИЕМС;

ПК 07.1-8


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота
	НИЕМС;

ПК 07.1-8


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС



	9.


	Мощностни прекъсвачи и разединители 20 кV


	нови и в процес на експлоатация съоръжения


	Съпротивление на изолация

 
	НИЕМС;

ПК 07.1-9

 
	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС

	
	
	
	преходно съпротивление на подвижните контакти
	НИЕМС;

ПК 07.1-9

 
	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС 

	
	
	
	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота
	НИЕМС;

ПК 07.1-9

 
	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС 



	10.

	Шинопроводи, подпорни и проходни изолатори до и над 1000 V

	нови и в процес на експлоатация съоръжения

	Съпротивление на изолация


	НИЕМС;

ПК 07.1-10


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС 

	
	
	
	Изолация с повишено напрежение с промишлена честота 
	БДС 3637,
НИЕМС;

ПК 07.1-10


	Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.,

НИЕМС, 

ТС



*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90  и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)
Наредба № 22 за изпитване на електрозощитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006 г.)

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика. 
ТС – техническа спецификация.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
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