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ЗАПОВЕД

№ А 99

София, 31.03.2026 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С 
при „ВАЛ-КОМ 2010“ ООД, гр. Стара Загора
Адрес на управление: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" №40, ет. 4, ап. 27
Адрес на офис: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №56, Бизнес център 27


Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически  уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 7.2-1

	Наредба №4
(ДВ, бр.6/2011г.);
Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба №21 
(ДВ, бр. 41/2007г.);
ТС

	2.
	Електрически   уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК 7.2-2

	Наредба №3 
(ДВ, бр.90 и 91/2004г.);
Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.);
Наредба №21 
(ДВ, бр.41/2007г.);
ТС

	3.
	Електрически   уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е);

ПК 7.2-3

	Наредба №3
(ДВ, бр.90 и 91/2004г.);
Наредба №1 
(ДВ, бр.46/2010г.);
Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.);
ТС

	4.
	Електрически    уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контур „Фаза-защитен проводник“
	ПК 7.2-4


	Наредба №3 
(ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба № 16-116  
(ДВ. бр.26/2008г.);
Техническа спецификация. 

	5.
	Кабели и кабелни линии до 20 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е)

ПК 7.2-3
	Наредба №16-116
(ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба №3 
(ДВ, бр. 90 и 91/2004г.);
НИЕМС – 1995; 
ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406;
НИЕМС – 1995

ПК 7.2-5
	Наредба №16-116
(ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба №3 
(ДВ, бр. 90 и 91/2004г.);
НИЕМС – 1995;
ТС

	6.
	Силови трансформатори до 110 kV
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Активно съпротивление на намотките
	БДС 15320 

ПК 7.2-6
	Наредба №16-116
(ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба №3 
(ДВ, бр. 90 и 91/2004г.);
НИЕМС – 1995;  
ТС

	
	
	
	Съпротивлението на изолацията на намотките
	БДС 16654 

ПК 7.2-6
	Наредба №16-116
(ДВ, бр. 26/2008г.);
НИЕМС-1995;
ТС


Позоваване:
Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);
Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41/2007г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.);
Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010г.);
НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, 1995 г.;
ТС - Техническа спецификация на клиента.
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