
                                                             ЗАПОВЕД
    № А 132
гр. София, 11.05.2026 г.
„ВЕСТА 17” ЕООД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С
Адрес на управление: 
7700 гр.Търговище, ул. ”Паисий” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 4,  П. К. 4
Адрес на офис: 
7700 гр.Търговище, кв. “Въбел“, ул. „Хр. Смирненски” № 13
Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение

до и над 1000V
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения



	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Процедура за контрол ПК 01


	Наредба №3
(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);

Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.);

Техническа спецификация

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 –

 т. 3.3 а), б), д) и е)

Процедура за контрол ПК 02


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);

Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.);

Техническа 
Спецификация

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

	Процедура за контрол ПК 03

 
	Наредба №4 

(ДВ бр.6/ 2011г.);

Техническа спецификация

	2.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение

до 1000V
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения


	Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”

	Процедура за контрол ПК 04

    
	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);

Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.); 

Техническа спецификация

	
	
	
	Прекъсвачи за защитно изключване ЗП

 -Ток на задействане

- Време на изключване

- Допирно напрежение
	Процедура за контрол ПК 05


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);

Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.); 

Техническа спецификация

	3.
	Електрозащитни средства:

	
	Диелектрични ръкавици Диелектрични боти и галоши 

Диелектрични килимчета
	Продукти в експлоатация


	Електрическа якост на изолацията;

Ток на утечка
	Наредба №22

(ДВ бр.45-2006г.);

Процедура за контрол ПК 06


	Наредба №22

(ДВ бр.45/2006г.);

Техническа спецификация

	
	Изолиращи щанги 

Указатели за напрежение 


	Продукти в експлоатация


	Електрическа якост на изолацията


	Наредба №22

(ДВ бр.45-2006г.);

Процедура за контрол ПК 07
	Наредба №22

(ДВ бр.45/2006г.);

Техническа спецификация

	4.
	Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV

	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения
	Контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение

	БДС 2406;

Процедура за контрол ПК 08


	Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.);

Техническа спецификация

	5.
	Трансформа-тори за напрежение до 20kV включително в експлоатация
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения


	Съпротивление на изолация
	БДС 16654;

Процедура за контрол ПК 09


	Наредба №16-116

(ДВ бр.26)/2008г.);

НИEМС-1995;

Техническа спецификация

	
	
	
	Пробивно напрежение на трансформаторно масло



	БДС EN 60156;

Процедура за контрол ПК 10
	Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008г.);

Техническа спецификация

	6.
	Микроклимат в работна среда
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения


	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686;

Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.);

Процедура за контрол ПК 11
	БДС 14 776;

Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.);

Техническа спецификация

	7.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения


	Осветеност



	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85;

Процедура за контрол ПК 12
	Наредба N 49

(ДВ бр.7/1976г.);

БДС EN 12464-1;

Техническа спецификация

	8.
	Шум в работна  среда
	Нови или в експлоатация
обекти и съоръжения


	Дневно ниво на експозиция на шум, dBA;

Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA;

Върхово звуково налягане, dBC
	БДС EN ISO  9612 (БДС ISO 1999);

Процедура за контрол ПК 13
	Наредба №6 
(ДВ бр. 70/2005г.)




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства  (ДВ, бр. 6/2011г.);
Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ, бр.45/2006г.);
НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;
Наредба №РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. „Стандартизация“, 1985г.;
ТС - Техническа спецификация.
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