
ЗАПОВЕД

№ A 188
София, 19.06.2026г.
РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА
на
КОНТРОЛ 94 ООД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Адрес на управление и на помещенията на лабораторията: 

5100, гр. Горна Оряховица, ул. „Младост” № 2 
Да извършва изпитванe на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Наименование на изпитваните

Продукти
	Вид на изпитване/

характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Отоплителни уреди на различно твърдо гориво за затопляне на сауна.
	1.1. Температурна безопасност (Пожаробезопасност)
	БДС EN 15821 

т. А.4.7

	
	
	1.2. Емисии от продуктите на горене (CO; О2; CO2; NOx; CxHy; OGC; маса на потока на димните газове; прахови частици (РМ))
	БДС EN 15821 

т. А.4.6; т. А.4.4.2; т. А.6.2.5; т. А.6.2.8; т. А.6.2.4 

CEN/TS 15883 

(т.4; т.5)

БДС EN 16510-1, Анекс F

	
	
	1.3. Повърхностна температура
	БДС EN 15821 

т. А.4.6.3

	
	
	1.4. Температура на димните газове
	БДС EN 15821 

т. А.2.3.2; т. А.4.4.3

	
	
	1.5. Топлоотдаване

( номинална мощност)/ енергийна ефективност (загуби )
	БДС EN 15821 

т. А.4.6 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3) / т. А.6.2.1 (т. А.6.2.6 )

	2.
	Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото с номинална топлинна мощност до 500 kW. 


	2.1. Емисии от продуктите на горене при номинална и минимална мощност (CO; О2; CO2; NOx; CxHy; OGC; маса на потока на димните газове; прах)
	БДС EN 303-5

т. 5.8; т. 5.9.4

БДС EN 13284-1 

	
	
	2.2. Повърхностна температура при номинална и минимална мощност (загуби)
	БДС EN 303-5 

т. 5.11 (т. 5.9.3.2)

	
	
	2.3. Температура на димните газове при номинална и минимална мощност
	БДС EN 303-5 

т. 5.6

	
	
	2.4. Топлоотдаване / енергийна ефективност (загуби) при номинална и минимална мощност и определяне клас на котела
	БДС EN 303-5 

т. 5.7.1; т. 5.7.2; т. 5.7.3; т. 5.7.7; (т. 5.9.1; т. 5.9.2; т. 5.10; т. 5.4; т. 5.5) / т. 5.7.6 (т. 5.9.3); Annex F


	3.
	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Отоплителни уреди за помещения
	БДС EN 16510-2-1

	
	
	3.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (О2; CO2; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO2; NOx; CxHy; OGC; прахови частици (РМ))
	БДС EN 16510-1
т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5);

БДС EN 16510-1, Анекс D;

БДС EN 16510-1, Анекс E;

БДС EN 16510-1, Анекс F

	
	
	3.2. Температура на димните газове
	БДС EN 16510-1

т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 (т. А.6.2.10)

	
	
	3.3. Повърхностни температури
	БДС EN 16510-1

т. А.4.7 

	
	
	3.4. Безопасност (носеща способност; работа с отворени врати; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издържливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник; безопасност на уплътнени уреди)
	БДС EN 16510-1

т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.3; т. А.4.10.4; т. А.4.10.5; т. А.6.2.8;
т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11) 

	
	
	3.5. Топлоотдаване

( номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби) )
	БДС EN 16510-1
т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.9; 

т. А.4.9.4; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; 

т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / 

т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; 

т. А.6.2.7)

	4.
	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Вградени уреди, включително камини
	БДС EN 16510-2-2

	
	
	4.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (О2; CO2; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO2; NOx; CxHy; OGC; прахови частици (РМ))

	БДС EN 16510-1
т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5);
БДС EN 16510-1, Анекс D;

БДС EN 16510-1, Анекс E;

БДС EN 16510-1, Анекс F

	
	
	4.2. Температура на димните газове
	БДС EN 16510-1

т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 
(т. А.6.2.10)

	
	
	4.3. Повърхностни температури
	БДС EN 16510-1

т. А.4.7 

	
	
	4.4. Безопасност (носеща способност; работа с отворени врати; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издържливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник; безопасност на уплътнени уреди; работа на уреди без врати)
	БДС EN 16510-1

т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.3; т. А.4.10.4; т. А.4.10.5; т. А.6.2.8;
т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11)

БДС EN 16510-2-2

т. А.4.10.201

	
	
	4.5. Топлоотдаване

(номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби))
	БДС EN 16510-1
т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.9; 

т. А.4.9.4; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; 

т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / 

т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; 

т. А.6.2.7)

	5.
	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Готварски печки
	БДС EN 16510-2-3

	
	
	5.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (О2; CO2; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO2; NOx; CxHy; OGC; прахови частици (РМ))
	БДС EN 16510-1
т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5);

БДС EN 16510-1, Анекс D;

БДС EN 16510-1, Анекс E;

БДС EN 16510-1, Анекс F

	
	
	5.2. Температура на димните газове
	БДС EN 16510-1

т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 (т. А.6.2.10)

	
	
	5.3. Повърхностни температури
	БДС EN 16510-1

т. А.4.7 

	
	
	5.4. Безопасност (носеща способност; температурна безопасност; безопасност при естествена тяга; издържливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообменник; безопасност на уплътнени уреди)
	БДС EN 16510-1

т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.4; т. А.4.10.5; т. А.6.2.8; т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11) 

	
	
	5.5. Топлоотдаване

(номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; бавно горене; възстановяване на горенето; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби) / температура на фурната; нагряване на плочата; нагряване на фурната; решетъчна скара и врата на фурната)
	БДС EN 16510-1
т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.9; 

т. А.4.9.4; т. А.4.5 (т. А.6.2.2; т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / т. А.6.2.1 (т. А.4.4; т. А.4.6; 

т. А.6.2.7)

БДС EN 16510-2-3

т. А.4.301; т. А.4.301.1; 

т. А.4.301.2; т. А.4.301.3; 

т. А.4.301.4; т. А.4.301.5

	6.
	Битови уреди, работещи на твърдо гориво - Механично захранвани с дървени пелети нагревателни уреди, вградени уреди и готварски печки
	БДС EN 16510-2-6

	
	
	6.1. Емисии от продуктите на горене при номинална топлинна мощност, частично натоварване на топлинната мощност и бавно горене (О2; CO2; CO; маса на потока на димните газове; NO; NO2; NOx; CxHy; OGC; прахови частици (РМ))
	БДС EN 16510-1
т. А.4.4.2; (т. А.6.2.6; т. А.6.2.8; т. А.6.2.9; т. А.6.2.5);

БДС EN 16510-1, Анекс D;

БДС EN 16510-1, Анекс E;

БДС EN 16510-1, Анекс F

	
	
	6.2. Температура на димните газове
	БДС EN 16510-1

т. А.2.3.2; т. А.4.4.3 
(т. А.6.2.10)

	
	
	6.3. Повърхностни температури
	БДС EN 16510-1

т. А.4.7 

	
	
	6.4. Безопасност (носеща способност; температурна безопасност; издържливост на корпуса на водонагревателя; действие на охладителя и водния топлообмен-ник; безопасност на уплътнени уреди)
	БДС EN 16510-1

т. А.4.10 (т. А.4.10.2; т. А.4.10.4; т. А.4.10.6; т. А.4.10.7; т. А.4.11) 

БДС EN 16510-2-6

т. А.4.10; т. А.4.10.4; 

т. А.4.10.601; т. А.4.11

	
	
	6.5. Топлоотдаване

(номинална топлинна мощност; частично натоварване на топлинната мощност; мощност на водонагревателя; пространствен топлинен поток; 
температури и дебит на водата) / енергийна ефективност (загуби) / температура на фурната; нагряване на плочата; нагряване на фурната; решетъчна скара и врата на фурната)
	БДС EN 16510-1
т. А.4.7; т. А.4.8; т. А.4.5 

(т. А.6.2.2; т. А.6.2.3; т. А.6.2.4; т. А.2.5) / т. А.6.2.1 (т. А.4.4; 

т. А.4.6; т. А.6.2.7) 

БДС EN 16510-2-6

т. А.4.6; т. А.4.7; т. А.4.8 / 

т. А.6.2.1.4 / т. А.4.601
БДС EN 16510-2-3

т. А.4.301


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Емисии от продуктите на горене – прах
	БДС EN 13284-1 

	2.
	Емисии от продуктите на горене – прахови частици (РМ)
	БДС EN 16510-1, Анекс F


Гъвкав обхват*: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7

Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02

e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
ИА БСА

 Заповед № А 188/19.06.2026г.  
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