ОБХВАТ 240 ЛИ
София14.07.2026 г.


„СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Адрес на управление:  5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона
Адрес на помещенията: 5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона, 
                   сграда „Воден блок”, ет.2
Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата*

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандарт/ валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Вода отпадъчна 
	1.1. Активна реакция (pH)
	БДС EN ISO 10523

	
	
	1.2. Суспендирани вещества/Неразтворени вещества 
	БДС EN 872

	
	
	1.3. Химична потребност от кислород (ХПК)
	ВЛМ 01:2016

	
	
	1.4. Биохимично потребление на кислород (БПК 5) 
	БДС EN ISO 5815-1

	
	
	1.5. Общ фосфор
	ВЛМ 02:2016

	
	
	1.6. Общ азот
	ВЛМ 03:2016



Да извършва вземане на проби (извадки) от:
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Наименование на продукта
	Метод за вземане на проби (извадки)

	1
	2
	3

	1.
	Вода отпадъчна 
	БДС ISO 5667-10



*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.
Позовавания фиксиран обхват:
ВЛМ 01:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на химична потребност от кислород (ХПК) в отпадъчни води.
ВЛМ 02:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ фосфор в отпадъчни води.
ВЛМ 03:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ азот в отпадъчни води.
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