ЗАПОВЕД
№ A 217
София, 13.07.2026 г.

Орган за контрол от вид С Транс Мед Консулт

при „Транс Мед Консулт” ООД гр. Пловдив
Адрес на управление: 4001 Пловдив, район Западен, ул. „Вечерница” № 8, ет. 8, ап. 22
Адрес на офис: 4001 гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе“ № 141, ет. 8, ап. 23
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Физични фактори 

	1.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха 
	Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014

БДС 16686;

ОКС-ПК-04
	Наредба №РД-07-3, ДВ бр.63/2014
Наредба №9,

ДВ бр. 46/1994;

Наредба №24,

ДВ бр.95/2003;

Наредба №2,

ДВ бр. 15/2007;

Наредба №3,

ДВ, бр. 15/2007;

Наредба №26,

ДВ, бр. 103/2008;

Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/ 2016;

БДС 14776;

ТС


	2.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд.Стандартизация 1985г.;

БДС EN 12464-2;

ОКС-ПК-02
	Наредба №49,

ДВ бр. 7/1976; 

Наредба №9,

ДВ бр. 46/1994; 

Наредба №24,

ДВ бр.95/2003; 

Наредба №2,

ДВ бр. 15/2007;

Наредба №3,

ДВ, бр. 15/2007;

Наредба № 19,

ДВ, бр. 103/2011;

Наредба №26,

ДВ, бр. 103/2008;

Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/ 2016;

Наредба № Із-1971, ДВ, бр. 96/2009г., чл.55;

БДС EN 12464-1;

БДС EN 12464-2;

ТС

	3.
	Шум в работна среда
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмично ниво на експозиция на шум;

Върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612;

(БДС ISO 1999);

ОКС-ПК-07
	Наредба №6,

ДВ бр. 70/2005

	4.
	Шум в помещенията на жилищни и обществени

сгради


	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения


	Ниво на шума;

Еквивалентно ниво на шума


	БДС 15471;

ОКС-ПК-01
	Наредба №7,

ДВ бр.88/1999;

Наредба №24,

ДВ бр.95/2003;

Наредба №2,

ДВ бр. 15/2007;

Наредба №9,

ДВ 46/1994;

Наредба №26,

ДВ бр. 103/2008;

Наредба №6, ДВ бр. 58/2006, Приложение №2, Таблица №1 - т.2 (ден, вечер), т.3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7;
Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5/ 2016;

ТС

	5.
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шума;

Еквивалентно ниво на шума


	БДС 15471;

ОКС-ПК-01
	Наредба №6,

ДВ бр. 58/2006,

Приложение №2 таб. 2,

ТС



	6.
	Вибрации, предавани на системата ръка-рамо
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации
	БДС EN ISO 5349-1;

БДС EN ISO 5349-2;

БДС EN ISO 5349-2/A1
ОКС-ПК-03
	Наредба №3,

ДВ бр. 40/2005;

ТС

	7.
	Вибрации предавани на  цялото тяло
	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации
	БДС ISO 2631-1; 

ОКС-ПК-03
	Наредба №3,

ДВ бр. 40/2005;

ТС

	8.
	Вибрации в жилищни помещения
	Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Виброускорение
	Наредба № 9,

ДВ, бр. 17/2010

ОКC-ПК-08
	Наредба № 9,

ДВ, бр. 17/2010

ТС

	II
	Химични фактори

	9.
	Химични агенти във въздуха на работното място
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Концентрация на химични агенти във въздуха на работно място, чрез линейно-колориметричен метод (индикаторни тръбички)
	Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колориметрични методи, книга 2, изд. на MA, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест”, София, 1987г.;

БДС EN 482;
БДС EN 689+АС;

ОКС-ПК-06
	Наредба №13,

ДВ бр. 8/2004;

Наредба № 10,

ДВ бр.94/2003

ТС

	10.
	Прах във въздуха на работното място
	Нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Концентрация на прах във въздуха на работно място (инхалабилна и респирабилна фракция на прах)
	БДС 2200;

БДС EN 482;
БДС EN 689+АС;

ОКС-ПК-05
	Наредба №13,

ДВ бр. 8/2004;

Наредба № 10,

ДВ бр.94/2003

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.); 

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба № РД-02-20-3 – за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5/2016г.);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №19 - за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2011г.)

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба №3 – за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ. бр.40 /2005 г.); 

Наредба №9 – за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ. бр.17 /2010 г.);          

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно - колориметрични методи“, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания“, Сдружение „Хигитест“, 1987г.;

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа  (ДВ. бр. 8/2004г.);

Наредба № 10 - за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ. бр.94/2003г.)
Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр. 96/2009 г.)

ТС – техническа спецификация.
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